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关于《四川罡宸不锈钢有限责任公司70万吨/年酸洗线更新改造项目环境影响报告表》的

审批意见
四川罡宸不锈钢有限责任公司：

你公司报送的《四川罡宸不锈钢有限责任公司70万吨/年酸洗线更新改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现提出以下审批意见：

一、项目基本情况

《报告表》表明：四川罡宸不锈钢有限责任公司70万吨/年酸洗线更新改造项目位于四川省乐山市沙湾区嘉农镇泰山路1号（四川乐山沙湾经济开发区范围内），建设性质为技术改造。主要建设内容及规模：对现有70万吨/年不锈带钢退火酸洗生产线（二酸线）进行升级改造，优化产品结构。将现有一套1450mm热酸线技改为热、冷酸机组工程，淘汰原有酸洗段、退火炉出口冷却段、供热段相关设备12套，更新酸洗机组，新增冷轧机组、平整拉矫机组、焊机、气-水冷设备、平整机、张力辊等设备及相应的辅助配套设施48台（套）。项目不新增企业钢铁产能和用地，技改完成后企业年产热轧酸洗白卷带钢70万吨，其中58万吨热轧酸洗白卷带钢外售，剩余12万吨热轧酸洗白卷带钢进入本项目新建冷轧线处理后，生产12万吨/年冷轧酸洗带钢。项目总投资10000万元，其中环保投资57万元。项目符合国家产业政策，通过沙湾区经济和信息化局备案（川投资备【2412-511111-07-02-875046】JXQB-0275号）。

在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、建设内容和拟采取的生态环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。            

二、项目建设和运营中应重点做好以下环保工作

（一）认真落实《报告表》提出的污染防治和环境风险防范措施，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定达标排放。

（二）加强施工期污染防治。施工期间应严格按照《报告表》

要求，对项目施工废水、废气、固体废物和噪声进行控制和治理，降低施工过程废水、废气、固废和噪声对周边环境的影响。
（三）加强废水污染防治管理。项目废水需按照《报告表》要求处理，全厂采取雨污分流，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进入预处理池处理，达到园区污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网。生产废水：项目工艺废水经厂区废水处理站（含铬废水处理系统+酸性废水处理系统）处理后回用于生产；软水站及脱盐水站废水经沉淀池处理，达到园区污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网。

（四）加强废气污染防治管理。项目废气需按照《报告表》要求处理。退火炉烟气：采用“天然气+低氮燃烧”技术处理后，通过30米高排气筒（DA016）排放；带钢喷气冷却粉尘：集气罩收集后经湿式洗涤器除尘（水帘+去雾器）处理后，通过25米高排气筒（DA019）排放；混酸酸洗含酸废气：酸洗槽加盖密闭，出入口废气经两级水喷淋洗涤塔+SCR脱硝处理后，通过25米高排气筒（DA023）排放；酸再生尾气和焙烧炉烟气：采用两级水喷淋洗涤塔+SCR脱硝处理后，通过26.5米高排气筒（DA024）排放；氧化铁粉收尘废气：采用布袋除尘器处理后，通过15.3米高排气筒（DA025）排放；平整废气：集气罩收集后经布袋除尘器处理后，通过20米高排气筒（DA032）排放；电解废气：电解槽加盖密闭，出入口废气经两级水喷淋洗涤塔处理后，通过25米高排气筒（DA033）排放；冷轧油雾：集气罩收集后经油雾过滤器处理后，通过18米高排气筒（DA034）排放；炉区冷却水汽：集气罩收集后，通过23米高排气筒（DA035）排放。项目退火炉废气执行《四川省钢铁行业超低排放改造实施清单》中超低排放限值；平整废气、冷轧油雾、带钢喷气冷却粉尘、电解废气、混酸酸洗含酸废气、酸再生尾气、氧化铁粉收尘废气执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中特别排放限值；焙烧炉烟气中的颗粒物、SO2、NOx参照执行《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》相关限值要求。业主承诺按照《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南》的B级绩效要求进行管控，退火炉烟气在基准氧含量10%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3、50mg/m3、100mg/m3，焙烧炉烟气在基准氧含量8%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3、50mg/m3、100mg/m3，电解废气铬酸雾排放浓度不高于0.05mg/m3，混酸酸洗含酸废气、酸再生尾气氟化物、氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/m3、150mg/m3，冷轧油雾非甲烷总烃排放浓度不高于40mg/m3。
（五）加强噪声污染防治管理。主要噪声源应合理布局，优先选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振、密闭等措施，加强日常维护，控制和减少对周围环境的影响，运营期确保厂界环境噪声连续稳定达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准。
（六）加强固体废物污染防治管理。应按“资源化、无害化、减量化”处置原则，认真落实《报告表》中各类固体废物收集、处置和综合利用措施。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置；废钢、氧化铁皮、除尘灰经收集后返回生产；废耐火材料经收集后定期外售；废液压油、废润滑油、废油桶、废轧制油、废油泥等危险废物，分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置；电解污泥经处理后返回电炉冶炼不锈钢，废水处理污泥返回电炉冶炼不锈钢。
（七）加强地下水、土壤污染防治管理。按照《报告表》要求落实分区防渗保护措施，对冷轧、酸洗装置区域、储罐区、酸再生装置区、废水处理站、危废暂存间、黄泥暂存间进行重点防渗；对退火生产线区、废气治理设施区进行一般防渗；其余生产区域简单防渗。加强防渗设施的日常维护，确保防渗设施牢固安全，防止污染地下水和土壤。
（八）加强环境风险防控管理。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防控措施，加强环保设施日常管理和维护，确保环保设施正常运行。制定突发环境事件应急预案，并按程序在项目投入生产前报我局备案。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施等发生重大变动的，你单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。项目在发生实际排污之前，应按《排污许可管理条例》相关规定，申请排污许可手续。

六、请乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。   

                       乐山市生态环境局       
                             2025年5月6日 

信息公开选项：主动公开

抄送：乐山市沙湾生态环境保护综合行政执法大队，乐山市沙湾生 

态环境监测站，四川罡宸不锈钢有限责任公司。



