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乐山三江笋业有限公司年产5000吨竹笋精加工食品生产线项目
环境影响报告表技术审查意见及修改清单
	专家审查意见
	修改页码及内容

	1
	核实乐山力盾铸钢有限公司地块有无环境遗漏问题，充实现场照片。
	已核实，调查情况及照片见p33~p34。

	
	介绍太平镇乡镇规划情况，明确本地块的功能用途。项目为区外选址项目，完善与“三线一单”、区外选址相关政策的符合性分析。
	已介绍明确，规划和三线一单符合性详见p5，表1-3。政策符合性见p12~p16；选址及平面布置合理性分析见p18~p21。

	2
	细化外环境关系调查，核实与评价范围内的环境保护目标位置关系，建筑物阻隔情况，结合外环境分析项目的环境相容性，明确环境制约因素。
	已细化，外环境见p18及不要2-1；制约性分析见p19~p21。

	3
	细化项目概况介绍：细化产品方案介绍，据此校核原材料来料形态、包装方式等内容，结合外环境优化厂区总图。
	已细化，产品方案见p22~p23，表2-3；原辅料形态等见p23，表2-4；总图布置见p21及附图2。

	4
	强化工程分析：细化工艺描述及产排污分析，补充物料平衡、氯平衡。
	已强化，施工工艺（含拆除）分析见p27~p28；生产工艺分析见p30~p33；物料平衡见p23，表2-4、氯平衡见p24，表2-4。

	
	校核废水产生量，核实COD、氯离子浓度，据此优化废水处理工艺，核实外排废水达标情况。
	已校核，废水产排及源强分析见p51~p54；废水处理工艺及达标分析见p54~p55及表4-10。

	
	校核高噪声设备源强，关注室外噪声源，落实降噪措施，确保厂界噪声达标，不扰民。
	已校核，噪声源强表分析见p57，表4-12；噪声措施p59；噪声预测见p58，表4-13，由预测结果及等声线图可知，项目能够实现达标排放。

	
	结合物料平衡校核固废重量及产生量，规范暂存要求，落实处置去向。
	已结合分析，固废产生见p60~p61。

	5
	校核风险源项，完善事故状态下的废水排放情景分析，落实环境风险防范措施，强化管理要求。
	已校核，风险分析见p63~p68；风险防范措施见p65~p68。

	6
	校核环保投资一览表，校核文本，完善附图、附件。
	已校核，环保投资见p69，表4-23；文本见全文，图件见附图附件。
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产5000吨竹笋精加工食品生产线项目

	项目代码
	2212-511111-04-01-984908 

	建设单位联系人
	徐康宁
	联系方式
	13666200881

	建设地点
	四川省乐山市沙湾区太平镇顺河街310号

	地理坐标
	（ 103 度 35 分 12.430秒， 29 度 26分 44.552秒）

	国民经济

行业类别
	C1453蔬菜、水果罐头制造
	建设项目

行业类别
	十一、食品制造业14，21糖果、巧克力及蜜饯制造 142*；方便食品制造 143*；罐头食品制造145*除单纯分装外的

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	沙湾区发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	川投资备【2212-511111-04-01-984908】FGQB-0254号

	总投资（万元）
	1500
	环保投资（万元）
	111.7

	环保投资占比（%）
	7.45
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）面积（m2）
	17799m2

	专项评价设置情况
	经工程分析，本项目不涉及专项，详细分析见下表：

表1-1  项目专项判定表
序号
专项评价类别
设置原则
本项目
是否设置专项
1
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
不涉及
否
2
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂
废水排入沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程
否
3
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
不涉及
否
4
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
否
5
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及
否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），本项目为C1453蔬菜、水果罐头制造。根据《产业结构调整指导目录（2019）》（国家发展和改革委员会第 29号令，2020年1月1日起施行），本项目不属于其中的鼓励类、限值类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发﹝2005﹞40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类”，因此，本项目属于允许类，符合相关法律法规和相关政策规定。
同时，乐山市沙湾区发展和改革局以《四川省技术改造投资项目备案表》（备案号：川投资备【2212-511111-04-01-984908】FGQB-0254号）对本项目立项，允许项目建设。

综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。

2、与城市发展规划符合性分析
项目选址沙湾区太平镇顺河街310号，原乐山力盾铸钢有限公司地块内，用地性质为工业用地，根据《乐山市沙湾区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，太平镇规划建设成为国家级农业产业强镇和省级农业标准化示范项目。本项目为农产品深加工项目，是农业经济的后端产业，有利于当地农产品实现产业化与现代化，与太平镇的十四五发展规划相符。且项目利用太平镇闲置的工业用地建设，不新占用耕地，解决了土地闲置的问题。
同时，项目用地通过合法拍得太平镇原力盾公司土地使用权，乐山市沙湾区自然资源局出具《关于太平镇原力盾公司土地使用权相关事项的回复》，回复明确拍取3宗地属于工业用地，用于年产5000吨竹笋精加工食品线项目，即用于本项目。
另外，乐山市沙湾区太平镇人民政府出具了《关于“年产5000吨竹笋精加工食品生产线项目” 规划情况的说明》明确：项目用地符合乐山市沙湾区太平镇用地近期发展规划，原则同意该项目落地。
综上，本项目的建设与当地城镇发展规划相符。

3、本项目“三线一单”符合性分析

根据原环保部发布的《关于以改善环境质量为核心的加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、四川省人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发[2020]9号）、四川省生态环境厅《关于印发＜产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）＞和＜项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）＞的通知》（川环办函[2021]469号）、乐山市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单  实施生态环境分区管控的通知》（乐府发[2021]7号）等相关文件要求，本项目与“三线一单”符合性详述如下：
（1）项目所属管控单元
经查询四川政务服务网“三线一单”符合性，输入本项目相关信息后，（https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000），查询结果截图见下：
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本项目涉及5个管控单元，详见下表：

表1-2  项目涉及到管控单元表
行业
管控单元编码

管控单元名称

所属
城市

所属区县

准入清单类型

管控类型

罐头食品制造
ZH51111120001

沙湾区中心城区
乐山市
沙湾区
环境综合
环境综合管控单元城镇重点管控单元
YS5111112220011

大渡河沙湾区安谷电站大坝控制单元

乐山市

沙湾区
水环境分区

水环境城镇生活污染重点管控区

YS5111112340001

乐山市沙湾区大气环境受体敏感重点管控区
乐山市
沙湾区
大气环境分区
大气环境受体敏感重点管控区
YS5111112550001

沙湾区自然资源重点管控区

乐山市

沙湾区
资源利用

自然资源重点管控区

YS5111112540008

沙湾区禁燃区
乐山市
沙湾区
资源利用
高污染燃料禁燃区
项目与环境综合管控单元的位置关系图如下（图中▼表示项目位置）：
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图1-1 项目与环境综合管控单元的位置关系图

由上图可知，本项目位于太平场镇内（原乐山力盾铸钢有限公司内，不新增用地），属于环境综合管控单元城镇重点管控单元，不在优先保护单元范围，亦不在生态保护红线范围内。
（2）生态环境准入清单符合性分析
本项目与生态环境准入清单符合性分析见下表1-3，本项目与乐山市环境管控单元分布图的位置关系详见图1-2。
表1-3  项目与生态环境准入清单符合性分析
“三线一单”的具体要求
本项目情况

是否符合

类别
对应管控要求
ZH51111120001
沙湾区中心城区普适性清单管控要求
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求：

（1）原则上禁止新建生产性企业，经论证与周边环境相容的涉及民生的工业企业除外；

（2）禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； 

（3）禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。严禁在人口聚集区新建涉及重金属排放的项目；

（4）禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。

限制开发建设活动的要求：

（1）现有工业企业（涉及民生的除外）限制发展，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业搬入产业对口园区；

（2）严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合乐山市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性；

（3）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。

不符合空间布局要求活动的退出要求：

（1）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治；

（2）加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批重污染企业搬迁工程；大气污染防治重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式转型升级；

（3）长江干流及主要支流岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。

其他空间布局约束要求：

（1）长江干流及主要支流重点管控岸线：加强滨水岸线管控，以生态保护为主基调，加快推进生态修复工作进程；

（2）加大交通运输结构优化调整力度，推动“公转铁”“公转水”和多式联运，推广节能和新能源车辆。

本项目为新建项目，位于太平镇顺河街310号，经论证项目与周边环境基本相容。其次，乐山市沙湾区自然资源局出具《关于太平镇原力盾公司土地使用权相关事项的回复》，同意项目落地；另，乐山市沙湾区太平镇人民政府明确项目符合太平镇发展规划。项目为食品制造项目，不属于色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业，不涉及重金属排放，不涉及采砂活动，因此不属于禁止、限值开发建设活动。
符合

污染物排放管控
允许排放量要求：

（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代；

（2）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代；

（3）岷江干流及其支流执行总磷排放减量置换；

（4）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。

现有源提标升级改造：

（1）现有及新建处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 2311-2016）；

（2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县属大气污染重点区域，执行大气污染物排放特别限值和特别管控要求；

（3）全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米。

其他污染物排放管控要求：
（1）到2030年，城市污水处理率达到100%；

（2）加快城市污水处理厂提标改造，推进人工湿地等深度处理设施配套建设，进一步降低人口密集区污染入河负荷；

（3）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》、《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加快淘汰老旧车辆。严禁排放不达标车辆跨区域转移，鼓励、引导老旧车等高排放车辆提前报废更新。开展非道路移动机械污染整治。推进不达标工程机械清洁化改造和淘汰；

（4）深化扬尘污染治理。建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。施工场地全部安装高空作业雾炮和围挡喷淋装置、在线监测和视频监控设备，监测数据与市、县主管部门联网。严格堆场规范化全封闭管理；

（5）强化挥发性有机物整治。全面淘汰开启式干洗机；推广使用符合环保要求的建筑涂料、油墨、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业；全面推进储油库、油罐车、加油站油气回收改造，回收率提高到80%以上；开展餐饮、食堂、露天烧烤专项整治；

（6）到2023年底，市级城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%。到2030年，城市生活垃圾无害化处置率达100%，工业固体废弃物综合利用率达100%，危废处理率100%。
本项目为新建项目，生产废水和生活污水排放至沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程，排放量较少；废气主要为天然气锅炉燃烧废气，排放量较少；总量由区域生态环境主管部门调剂。
符合

环境风险防控
联防联控要求：
暂无

其他环境风险防控要求：

（1）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁；

（2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。
本项目不涉及。
符合

资源开发利用效率
水资源利用总量要求：
（1）城镇园林绿化、河湖景观、环境卫生、消防等市政用水应当优先使用再生水、雨水等非常规水源。鼓励园林绿化采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。洗浴、洗车、游泳场馆等场所应当采用低耗水、循环用水等节水技术、设备和设施。餐饮、娱乐、宾馆等服务型企业应当优先采用节水型器具和设备，逐步淘汰耗水量高的用水器具和设备；

（2）鼓励生活污水再生利用设施建设、鼓励经处理符合使用条件的生活污水用于城市杂用、工业生产、景观用水、河道补水等方面，提高生活污水再生利用效率。

地下水开采要求：

暂无

能源利用总量及效率要求：

（1）依据大气污染治理和环境改善的目标，强化区域能源结构优化调整，科学合理地进行分阶段、分区域禁煤；

（2）实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行当年煤炭消耗减量倍量替代。
禁燃区要求：

（1）禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施；

（2）禁止在高污染燃料禁燃区销售、燃用各类高污染燃料。

其他资源利用效率要求：

暂无

本项目用水使用自来水，能源使用电能和天然气，由太平镇基础设施提供，不挤占当地资源；不涉及煤等高污染燃料的使用。
符合

单元特性管控要求
ZH51111120001 

沙湾区中心城区
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求：

1、禁止在城镇用地布局规划确定的公共绿地、生态廊道内进行规模化建设开发，只允许必要的公共性园林式景观点状服务休闲设施建设；2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。

限制开发建设活动的要求：

1、西进南拓、中心提升、优化西南、控制东部、完善北部；2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。

允许开发建设活动的要求：/

不符合空间布局要求活动的退出要求：

1、单元内既有合法手续的、且污染物排放和环境风险满足管控要求的企业可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强监管；否则限期进行整改，整改后任不能达到要求的，属地政府责令关停退出；2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求

其他空间布局约束要求：/
本项目满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求，用地为工业用地，不占用耕地和公园绿地。
符合

污染物排放管控
现有源提标升级改造：
执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。

新增源等量或倍量替代：

执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。

新增源排放标准限值：

污染物排放绩效水平准入要求

执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。

其他污染物排放管控要求：/
本项目满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求，总量较少，由区域调剂。
符合

环境风险防控
严格管控类农用地管控要求
安全利用类农用地管控要求

污染地块管控要求

园区环境风险防控要求

企业环境风险防控要求

1、土壤污染重点监管企业和污染地块应严格执行《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《四川省工况用地土壤环境管理办法》、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《四川省污染地块土壤环境管理办法》等要求；2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。

其他环境风险防控要求

执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。
本项目不涉及
符合

资源开发利用效率
水资源利用效率要求
执行乐山市总体准入要求-城镇重点管控单元。

地下水开采要求

能源利用效率要求

1、禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施；2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。

其他资源利用效率要求
本项目满足乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求。
符合

YS5111112220011 

大渡河沙湾区安谷电站大坝控制单元
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求

/

/
污染物排放管控
城镇污水污染控制措施要求
强化生活污水治理。目前乐山市城镇生活污水处理设施基本实现了全覆盖，需进一步加强配套收集管网工程建设，逐步提高城镇生活污水收集能力，确保已建成的城镇生活污水处理设施正常运营。推进城镇生活污水处理提质增效，健全乐山市市政排水管网定期排查检测制度，建立完善市政排水管网地理信息系统，因地制宜开展合流制排水系统雨污分流改造。强化生活垃圾收集处理，推广生活垃圾分类收集处理，从源头减少处理处置量。

工业废水污染控制措施要求

农业面源水污染控制措施要求

船舶港口水污染控制措施要求

饮用水水源和其它特殊水体保护要求

本项目不涉及

符合
环境风险防控

/

/

/
资源开发效率要求

/

/

/

YS5111112340 001 

乐山市沙湾区大气环境受体敏感重点管控区
空间布局约束

禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求

/

/

污染物排放管控

大气环境质量执行标准
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级

区域大气污染物削减/替代要求

新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。

燃煤和其他能源大气污染控制要求

工业废气污染控制要求

机动车船大气污染控制要求

加强城市交通管理。优化城市功能和布局规划，调整城区路网结构。加快建立以快速路和组团间联系主干路为骨架、组团内道路为主体的快捷、安全、衔接合理的城市道路网，缓解城区交通压力。通过错峰上下班、调整停车费、智能交通管理和服务等手段，提高机动车通行效率；大力发展城乡公共交通，形成以公共汽车为主体、出租车为补充的城市公共交通系统，基本实现城市公交线路全覆盖并及时拓展。加快步行和自行车交通系统建设；鼓励燃油机动车驾驶人在不影响道路通行且需停车三分钟以上的情况下熄灭发动机。

扬尘污染控制要求

强化施工扬尘监管。严格落实《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》、《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2028）、《建筑工地扬尘治理标准》等文件要求。在进行房屋建筑、市政设施施工、河道整治、建筑物拆除、物料运输和堆放、园林绿化等活动时，应当采取扬尘污染防治措施。所有施工工地落实“六不准”、“六必须”，实现施工现场围挡、工地物料堆放覆盖、施工现场路面硬化、驶出工地车辆冲洗干净、拆迁工地湿法作业、渣土运输车辆密闭“六个百分之百”，并安装降尘除尘设施。控制道路扬尘污染。提升城市精细化管理水平，加强道路清扫保洁，大力推行建成区道路机械化湿式清扫等低尘作业方式。落实环境卫生“门前三包”责任制，提高环境卫生清扫保洁质量，保证城市道路路面及行道树、绿化带无明显浮尘、积土、淤泥，切实改善环境卫生状况。加强城郊结合部扬尘管控。

农业生产经营活动大气污染控制要求

重点行业企业专项治理要求

强化餐饮服务企业油烟排放整治，城市建成区餐饮企业应安装具有油雾回收功能的抽油烟机和运水烟罩、静电型和等离子型等高效油烟净化设施。中心城区建成区禁止露天烧烤。中心城区建成区内所有餐饮服务经营场所和新、改、扩建有油烟产生的餐饮项目，应当安装油烟净化设施并达到排放标准。定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于95%。

其他大气污染物排放管控要求

本项目大气环境质量执行GB3095-2012二级标准，新增大气污染物较少，由区域调剂。施工期严格落实“六不准”、“六必须”等施工烟尘防治要求，确保达标排放。本项目不属于餐饮服务业、烧烤等重点专项整治行业。
环境风险防控

同城镇重点管控单元总体准入要求。

本项目不涉及

符合

资源开发效率要求

/

/

/

YS5111112540008

沙湾区禁燃区
空间布局约束

/

/

/

污染物排放管控

/

/

/

环境风险防控

/

/

/

资源开发效率要求

土地资源开发效率要求
能源资源开发效率要求

能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标

其他资源开发效率要求

实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行当年煤炭消耗减量倍量替代。（依据：《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》）

本项目用地为原乐山力盾铸钢有限公司工业用地，不新增地；项目不涉及煤炭，水、电、天然气使用量较少，不触及资源利用上线。

符合

YS5111112550001

沙湾区自然资源重点管控区
空间布局约束

合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系

不涉及

符合

污染物排放管控

/

/

/

环境风险防控

/

/

/

资源开发效率要求

土地资源开发效率要求
能源资源开发效率要求

其他资源开发效率要求

/

/
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图1-2  乐山市环境管控单元分布图

4、与大气污染防治相关文件的符合性分析

项目与大气污染防治相关分析的符合性分析见表1-4。

表1-4  本项目与大气污染防治相关文件符合性分析一览表

文件名称
文件相关规定

项目符合

情况分析

是否符合
《中华人民共和国大气污染防治法》
钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。
本项目产生的废气主要为天然气锅炉燃烧废气和污水处理站恶臭，经采取环保措施后排放量较少，总量在区域调剂。

符合
《四川省“十四五”生态环境保护规划》
坚持源头治理、综合施策，深化工业源、移动源、面源治理，协同治理 PM 2.5 和臭氧污染,强化多污染物协同控制和区域协同治

理，还老百姓更多“蓝天白云、繁星闪烁”。
(一)深化工业源污染防治。
强化重点行业污染治理。 加快火电、钢铁、水泥、焦化及燃煤工业锅炉超低排放改造。 推进平板玻璃、陶瓷、铁合金、有色等重点行业深度治理。 深化工业炉窑大气污染综合治理，基本完成使用高污染燃料的燃料类工业炉窑清洁能源替代。 全面淘汰 10 蒸吨/ 小时及以下燃煤锅炉，县级及以上城市建成区原则上不再新建35 蒸吨/ 小时以下的燃煤锅炉，65 蒸吨/ 小时及以上燃煤锅炉(含电力)全面实现超低排放改造，加快推进燃气锅炉低氮燃烧改造。推动取消石油化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业非必要烟气旁路。强化治理设施运行监管,确保按照超低排放限值及相关标准要求运行，减少非正常工况排放。 持续推进川西北地区城镇清洁能源供暖。强化钢铁、水泥、矿山等行业无组织排放整治。……
加强扬尘污染治理。 完善文明施工和绿色施工管理工作制度，积极探索将建设工程施工工地扬尘排污纳入环境税范围。 全面落实建筑施工“六个百分百”，重要工地实现视频监控、PM 10 在线监测全覆盖。……

本项目不属于火电、钢铁、水泥、焦化、平板玻璃、陶瓷、铁合金、有色等重点行业；项目配套1t/h燃气锅炉，采用低氮燃烧锅炉，年排放废气较少。施工期安照“六不准”、“六必须”等扬尘防治要求进行，且施工期较短，对大气环境影响较小。 

符合
《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》
推进工业污染源全面达标排放。严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。
加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电联产项目集中供热。

严格施工扬尘监管。……建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。施工场地全部安装高空作业雾炮和围挡喷淋装置、在线监测和视频监控设备，监测数据与市、县主管部门联网，在主要出入口公示相关实时监测结果，扬尘浓度不得高于临近国、省控空气自动监测站点浓度值，接受社会监督。

本项目为罐头食品制造项目，不属于钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业。施工期按照环评要求严格落实“六不准”、“六必须”等扬尘防治要求，且施工期较短，对区域大气环境影响较小。
符合
因此，本项目的建设与《中华人民共和国大气污染防治法》、《四川省“十四五”生态环境保护规划》、《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》等大气污染防治相关文件要求相符。

5、与水污染防治相关文件的符合性分析
本项目与水污染防治相关文件的符合性分析见表1-5。
表1-5  本项目与水污染防治相关文件符合性分析一览表

文件名称

具体要求

本项目

是否符合
《长江保护法》
禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。

本项目为食品加工项目，产生的废水量较少，经沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理达标后排入沐溪河，对区域地表水影响较小。项目产生的固废妥善处置，不会随意倾倒侵占河道。

符合
禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。

加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。

禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

《四川省“十四五”生态环境保护规划》
落实水资源刚性约束制度。 坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格建设项目水资源论证和取水许可，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水。……
强化工业污水综合整治。 深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展电子信息、造纸、印染、化工、酿造等行业废水专项治理，全面实现工业废水达标排放。对涉及重金属、高盐和高浓度难降解废水的企业，强化分质、分类预处理，提高企业与末端处理设施的联动监控能力，确保末端污水处理设施安全稳定运行。……

本项目用水来自自来水，区域水资源丰富，项目用水较少，不会挤占水资源。
本项目生产废水含盐量较高，经厂区污水处理站处理达标后排入沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理达标后排入沐溪河，对区域地表水影响较小。
符合
《乐山市打赢碧水保卫战实施方案》
深入推进大渡河、青衣江以饮用水水源保护为主的污染治理、生态保护和风险防范，确保大渡河、青衣江各断面稳定达到Ⅱ类水质，确保饮用水安全。……巩固峨眉河、临江河、沫溪河、沐溪河等小流域治理成果，确保已达标断面稳定达标并进一步改善。……
推进重点行业企业达标和提标改造。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业专项治理方案，推动工业企业全面达标排放。……
减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量。制浆造纸、发酵酒精和白酒、啤酒、制革及毛皮加工、无机磷化工、有机磷农药等重点行业企业要尽快实施清洁生产改造，确保单位产品基准排水量达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。加大钢铁、印染、造纸、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回收利用……。
本项目不涉及饮用水水源保护区，废水排放量较少，经厂内污水处理站处理达标后排入沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理达标后排入沐溪河，对区域地表水影响较小。
符合
《乐山市三江岸线保护条例》

严格保护区为河道管理范围边界向陆域水平延伸不少于八十米的区域，山区河段遇山而少于八十米的，为河道管理范围边界至第一山脊线之间的区域；严格保护区以外的区域为控制利用区。……
禁止违法利用、占用三江岸线。
禁止在三江岸线二百米范围内建立畜禽养殖场（小区）、发展畜禽养殖专业户。
禁止在三江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
禁止在三江岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平目的的改建除外。
禁止……擅自设置排污口，非法排放污水，倾倒建筑垃圾、生活垃圾等固体废物……

本项目距离大渡河河堤约185m，不在三江岸线严格保护区内。本项目为罐头食品制造项目，不属于在三江岸线1km范围内禁止建设的项目。项目废水经预处理达标后排入沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理达标后排入沐溪河，不直接排放不设置排污口。

符合

因此，本项目建设符合《长江保护法》、《四川省“十四五”生态环境保护规划》、《乐山市打赢碧水保卫战实施方案》、《乐山市三江岸线保护条例》等水污染防治相关文件的要求相符。

6、与饮用水水源位置关系及保护要求符合性分析
经调查，乐山市人民政府2021年以《乐山市人民政府关于同意撤销嘉农镇、太平镇集中式饮用水水源保护区的批复》对太平镇集中式饮用水水源保护区予以撤销。与本项目较近的饮用水水源保护区为乐山市第一水厂饮用水新水源保护区。2013年，四川省人民政府以“川府函〔2013〕267号”同意了乐山市第一水厂饮用水新水源地保护区划定方案，经现场勘查和对照“川府函〔2013〕267号”文件，本项目与调整后乐山市第一水厂饮用水新水源地保护区划分情况详见下表：
表1-6 乐山市第一水厂饮用水水源保护区划分情况表

保护区范围
乐山市第一水厂饮用水新水源地保护区

本项目情况
是否符合
一级保护区
水域
大渡河安谷水电站库区取水口（东经103°39′22″，北纬29°30′38″，以下简称“取水口”）下游700m（安谷水电站拦河大坝）至取水口上游2000m之间，库区河道中泓线至水库右岸正常水位线内的水域； 

不涉及
符合
陆域
从取水口下游700m（安谷水电站拦河大坝）至取水口上游2000m之间的沿护堤纵深50m的陆域。

不涉及
符合
二级保护区
水域
取水口下游700m（安谷水电站拦河大坝）至取水口上游4500m（左侧为沙湾区嘉农镇张坝相对的护堤，右侧为沙湾区太平镇庙子山）之间，水库正常水位线内除一级保护区外的水域； 

不涉及
符合
陆域
安谷水电站回填工程完工后形成的生态河靠电站库区一侧的市中区罗汉镇金子坝至沙湾区嘉农镇张坝对应的回填区域之间，除一级保护区外的陆域；拦河大坝左侧至市中区安谷镇大湾山和沙湾区太平镇庙子山至太平镇一碗水之间，太安路靠河岸一侧的陆域。

不涉及
符合
准保护区
水域
二级保护区水域上边界上溯1800米至沙湾区太平镇沫东坝坝头放水闸的水库正常水位线内的水域； 

不涉及
符合
陆域
生态河靠电站库区一侧的沙湾区嘉农镇张坝对应的回填区域至沙湾区太平镇沫东坝坝头之间的陆域；沙湾区太平镇庙子山至太平镇一碗水和沙湾区太平镇观音寺之间，太安路靠河岸一侧的陆域。

本项目位于老乐沙路靠陆域一侧，不属于准保护区的陆域范围。

符合
因此，本项目不涉及乐山市第一水厂饮用水新水源地保护区。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
笋，在我国自古被当作“菜中珍品”，竹笋含有丰富的蛋白质、氨基酸、脂肪、糖类、钙、磷、铁、胡萝卜素、维生素B1、B2、C。每100g鲜竹笋含干物质9.79g、蛋白质3.28g、碳水化合物4.47g、纤维素0.9g、脂肪0.13g、钙22mg、磷56mg、铁0.1mg，多种维生素和胡萝卜素含量比大白菜含量高一倍多；竹笋的蛋白质比较优越，人体必需的赖氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸，以及在蛋白质代谢过程中占有重要地位的谷氨酸和有维持蛋白质构型作用的胱氨酸，都有一定的含量，为优良的保健蔬菜。
竹笋是鲜菜，越新鲜越嫩，越有身价，但鲜笋保存时间不长，一般在1~2月，人们常将鲜笋进行深加工来保存。为解决原乐山力盾铸钢有限公司破产遗留问题（债务及员工安置）并盘活闲置不良资产，乐山市沙湾区人民政府通过招商引资引入绵阳市馋嘴妹食品科技有限公司，并签订了《年产5000吨竹笋精加工食品生产线项目投资协议》。为此，绵阳市馋嘴妹食品科技有限公司按照投资协议于2022年11月03日成立了乐山三江笋业有限公司，法定代表人为徐康宁，从事竹笋深加工和销售。

2022年乐山三江笋业有限公司通过合法拍得乐山力盾铸钢有限公司（乐山市沙湾区2019年度淘汰落后产能企业）土地使用权，选址四川省乐山市沙湾区太平镇顺河街310号（原乐山力盾铸钢有限公司工业用地范围内，中心坐标E103.5868、N29.4452，使用截止日期至2051年7月5日），进行“年产5000吨竹笋精加工食品生产线项目”，项目投运后预计实现清水和泡椒休闲竹笋产品5000吨/年。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第 682 号）等有关法律法规的规定，本项目须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日实施，环境保护部令第16号），本项目将收购竹笋进行深加工为罐头和休闲食品，属于“十一、食品制造业 14  糖果、巧克力及蜜饯制造 142*；方便食品制造 143*；罐头食品制造145*”中“除单纯分装外的”，应编制环境影响报告表。为此，建设单位委托四川银励环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，委托书详见附件1。我公司在接受委托后，立即组建项目组，经过详细的调查、现场勘察和初步的工程分析，按照有关环保法规和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等规范要求编制完成了《年产5000吨竹笋精加工食品生产线项目环境影响报告表》，现呈报审查，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。
2、项目概况
本项目为外购原料压榨竹笋（带笋衣）进行深加工竹笋食品的过程，项目投运后预计实现精加工竹笋产品5000吨/年。

①项目名称：年产5000吨竹笋精加工食品生产线项目；
②建设地点：四川省乐山市沙湾区太平镇顺河街310号（原乐山力盾铸钢有限公司内），中心坐标103度35分12.430秒，29度26分44.552秒；
③建设单位：乐山三江笋业有限公司；

④建设性质：新建；

⑤建设内容：项目占地26.70亩（17799平方米），建设原料库、生产车间、包装车间、成品库及生产辅助设施，配套建设环保、安全、消防设施，形成年生产5000吨竹笋精加工食品的生产能力。
⑥投资金额及来源：总投资1500万元，全部自筹。

⑦劳动定员及工作制度：劳动定员为150人，一班制，每班8小时，年工作天数300天；

⑧市政设施情况：本项目位于原乐山力盾铸钢有限公司内，地处太平镇场镇，周边城市道路、市政供水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、电讯等管网基本完善，项目给水、供电均来自市政管网。

3、项目外环境及选址合理性分析
（1）项目外环境关系

①项目四至情况

项目地块位于四川省乐山市沙湾区太平镇顺河街310号，地处太平镇场镇中部，属于原乐山力盾铸钢有限公司内，外环境较为单纯，项目四至介绍见下：
东：紧邻太平镇场镇居民和商铺，东侧约40m处有太平镇中心小学（与本项目间隔有街道、居民楼）。

南：紧邻太平镇场镇居民和商铺，南侧约106m处有太平镇中心卫生院；
西：紧邻太平镇场镇居民和老乐沙路，西侧约48m有太平镇派出所，西侧约185m为大渡河；西南侧约56m为中国石油加油站，西南侧约2.17km处为沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程。
北：紧邻太平镇场镇居民。

评价范围内项目外环境关系列表如下：

表2-1 项目外环境关系一览表
序号
外环境名称
方位
与本项目距离
1
太平镇场镇居民和商铺
东

紧邻~410m

2

太平镇中心小学
东

40m

3
太平镇场镇居民和商铺

南

紧邻~340m
4
太平镇中心卫生院
南

106m
5
太平镇场镇居民和商铺
西
紧邻~50m

6
老乐沙路

西
紧邻
7
太平镇派出所
西
48m

8
大渡河

西
185m
9
中国石油加油站
西南
56m

10
太平镇场镇居民和商铺

西南

紧邻~500m
11
太平镇场镇居民
北

紧邻~140m

12

太平镇场镇居民和商铺

东北

紧邻~500m
本项目用地为拍卖所得的工业建设用地，周边敏感点主要为太平镇场镇居民、太平中心小学、太平镇派出所、太平镇中心卫生院等机构。本项目为食品制造企业，产生的污染较小且可控，营运期对环境的影响主要是生产时，产生的燃气锅炉废气、噪声、生活垃圾、固废等，在采取有效的治理措施后项目不会对周围环境产生明显影响。项目周围交通方便，距离场镇农贸市场较近，有利于原材料及产品等物资流通。

②外环境制约

项目为食品制造类项目，原料主要为压榨竹笋（带笋衣）和少量香辛料调味品，无炒制、油炸等产生油烟异味工序，对外环境影响主要为设备运行噪声和污水处理设施恶臭，由项目外环境可知，周边敏感点主要为场镇居民，本项目产生废水主要为竹笋泡制、清洗、蒸煮等产生废水，项目竹笋无其他异味，泡制、清洗均采用自来水，不加入其他异味化学药品、有毒有害或涉及重金属物质，生产废水无明显异味，主要为污染因子为悬浮物、氯离子等，厂区经自建生产废水处理站处理后排入市政污水管网，因生产废水处理（生化厌氧工艺）具有异味，因当地主导风向为西北风，项目污水处理站布设在项目厂区东北角，以此来减少对下风向敏感点影响。
③选址合理性

综合考虑食品企业的经营与发展、食品安全与卫生以及国家有关法律、法规等因素，食品企业选址应符合如下基本要求：

i、在城乡规划时，应划定一定的区域作为食品工业建筑基地，食品企业可在该范围内选择合适的建厂地址。

ii、有足够可利用的面积和较适宜的地形，厂区通风、日照良好、地势高干燥、排水方便、地面平坦且有一定的坡度、土质坚实。

iii、要有充足的水源，水质应符合国家生活饮用水水质标准。

iv、厂区附近不得有粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源；不得有垃圾场、废渣场、粪渣场及其他有昆虫大量滋生的潜在场所。

v、厂区要远离有害场所；有动力电源，电力负荷和电压有充分保证；交通运输方便；便于废水、废弃物的处理。
本项目选址原乐山力盾铸钢有限公司内（不新增用地），地处太平镇场镇中部，厂区通风、日照良好、地势高干燥、排水方便、地面平坦且有一定的坡度、土质坚实，周边无粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源和垃圾场、废渣场、粪渣场及其他有昆虫大量滋生的潜在场所分布，区域自来水管网、污水管网、电力等基础设施均完善，不在城市规划确定的居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区和自然保护区等区界内，周围无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象，周边环境对工程的建设没有制约因素。
同时，乐山市沙湾区自然资源局以《关于太平镇原力盾公司土地使用权相关事项的回复》明确同意地块用于本项目实施。

综上所述，在严格落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，项目污染可控，对周边环境影响较小，同时周边企业对本项目的影响有限，本项目与周边环境基本相容，因此选址合理。
（2）平面布置

项目地块位于四川省乐山市沙湾区太平镇顺河街310号（原乐山力盾铸钢有限公司内，不新增用地），地处太平镇场镇中部，地块呈不规则长房形。

结合同类型项目，项目生产区平面布局应满足以下原则：i、“因地制宜、就地取材”的原则，在满足生产工艺流程和物流、车流、人流的合理安排；功能分区明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理方便；ii、生产区与外界保持良好的交通联系；iii、建筑物布置应考虑当地的景观，与周边环境相协调；iv、充分利用当地给水、供电、通讯等基础设施。

项目大门设置于西侧，紧邻老乐沙路，方便原辅料和产品的输运。厂区用地总体分为南北两个区域，北厂区从东往西依次为污水处理站、原料池、办公楼（利旧）和成品库，将成品库布置在西侧紧邻市政道路，方便运输，同时减少交通噪声对场镇居民的影响。南厂区主要根据工艺流程进行布置，从东往西依次为预处理区（含清洗、分级、浸泡回升等工序）、浸泡区、预煮区（含预煮、冷却等工序）、包装区（含内包装、杀菌、外包装等工序）。
总图布局整体而言，项目生产区的物流、人流和信息流的流向清晰、明确，互不交叉和干扰，生产线的布置符合生产程序的物流走向，项目的生产区、仓储区、办公区分区明显，便于生产管理和产品储存，遵循“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则。总图布局详见附图2。

综上所述，本项目的平面布置是合理的。

4、项目工程内容及建设规模
（1）项目组成及主要环境问题

由项目总图可知，本项目主要为主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施、仓储及环保措施。项目组成及主要环境问题见下表。

表2-2 项目组成及主要环境问题
工程分类
项目名称
建设内容
主要环境问题
备注
施工期

运营期

主体工程
生产车间

项目建设生产车间7栋，位于厂区南侧，呈勺子型布置，车间主体为1F钢结构，总建筑面积约4100m2，包括洗笋区、浸泡回升区、分级区、浸泡区、预煮区、辅料区、包装区等。

施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工废渣
废气、废水、噪声、固废
新建
辅助工程
原料池

位于厂区北侧中部，占地面积285m2，建筑面积285m2，1F钢架结构，H=12.15m。

用于收购竹笋暂存。

/
新建
成品库

位于厂区西北侧，占地面积约1290m2，1F钢架结构。用于存放成品。

/

新建

检验中心

位于办公楼1F，建筑面积约20m2，配置食品检验相关仪器设备，用于对产品进行常规检测。

废水、固废、生活垃圾等

利旧改造

门卫室
位于厂区西侧，建筑面积约8m2，砖瓦结构。
生活垃圾
新建

办公用房

办公楼

1栋，位于厂区北侧中部，5F砖混结构，用于人员办公。

生活垃圾、生活污水

利旧

公用工程
供电
由太平镇市政电网供给
/
新建
供水
太平镇市政供水管网，环形供全场
/
新建
供气
燃气由当地天然气公司提供
/
新建
排水系统
项目废水预处理达标后进入市政污水管网，排入沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理
/
新建
环保工程
废气
锅炉废气
锅炉使用清洁能源天然气，燃烧废气经8m排气筒排放。

废气
新建

污水处理站恶臭
污水处理站东侧种植绿化；调节池、厌氧池加盖密闭；喷洒除臭剂等

废气

新建

废水
生活污水
不设食堂，生活污水进行预处理后接入市政污水管网。

废水
新建

生产废水
厂区东北侧建设污水处理站一座，采用“预处理+生化处理”相结合的工艺，处理规模不低于220m3/d。
固废

于办公楼内建设一般固废暂存间一间，用于存放废纸箱、废塑料袋等一般固废。

一般固废
利旧
在生产车间设置大型塑料桶，收集生产过程中产生的不合格原料、笋衣等一般固废，集中收集后由当地环卫部门统一清运处置。

一般固废

新增

（2）生产规模及产品方案
表2-3 本项目产品方案

序号
分类
产品名称
规模产量
包装形式
去向
备注
1
精加工竹笋

泡椒休闲竹笋
4250

塑料软包

外售
《绿色食品 笋及笋制品》（NY/T 1048-2021）

清水竹笋
750

塑料软包
外售
合计
5000

/
/
/
备注：规模产量为固形物竹笋含量。

（3）原辅材料及用量

①原辅料用量

本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。
表2-4项目主要原辅材料用量及能源消耗

类别

名称

年耗量t/a
最大储存量（t）
原料

性质

来源/储存/运输方式

备注
原辅料

压榨竹笋
5200

1500

固体

外购/袋装/公路运输

当地市场

泡椒
300

100

固体

外购/袋装/公路运输

香辛料（含花椒、八角等）

20
5

固体

外购/袋装/公路运输

食用盐

100
20
固体

外购/袋装/公路运输

味精等调味品

20
5

固体

外购/袋装/公路运输

能源

电

19.6万kWh/a

/

/

市政接入

依托现有线路

天然气
1.8万方/a

/
/
市政接入

新鲜水（自来水）
90442.8t/a

/

/

市政接入

②物料平衡

本项目为年产5000吨竹笋精加工食品生产线项目，项目所用材料主要为压榨竹笋、水、泡椒、辛香料、食用盐等调味品，物料平衡见下表。

表2-4 项目生产物料衡算表

序号
投入
产出
品名
t/a
品名
t/a
1
压榨竹笋
5200

泡椒休闲竹笋（含泡椒水）
13637.09
2
泡椒
300

清水竹笋（含水）

2406.55

3
香辛料（含花椒、八角等）

20
S2笋衣

7.6

4
食用盐

100
不合格品
5.0

5
味精等调味品

20
废水
106.102

6
水
10522.342

/
/
合计
16162.342

合计
16162.342

项目使用食用盐，大部分作为调味进入产品，其余部分进入废水中，根据项目使用量将氯平衡见下表。
表2-4 项目氯元素衡算表

序号
投入
产出
品名
t/a
折氯t/a
品名
t/a
折氯t/a
1
食用盐（100%计）
100
60.75

竹笋产品（含盐量约0.6%，含清水、泡椒水）

16043.64

58.47

2
废水（氯化物57.71mg/L）
64806

2.28

合计
60.75

合计
60.75

（4）主要设备清单

经查询《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目不涉及淘汰落后设备。

项目主要生产设备见下表。
表2-5本项目主要生产设备一览表
序号

名称

规格／型号

数量

备注

一、原料清理设备

1

拣选台

长2.2m宽1.5m高70cm
6

原料准备工序

2

分级台

长2.2m宽1.5m高70cm
6

二、浸泡设备

1

浸泡池

3.5x1.5x1m

30

浸泡回升工序

三、熟制（灭菌）设备

1

预煮线

HSYZTSJ

1

熟制、灭菌工序

2

提升机

HSYZTSJ

1

3

煮料池

3m3
1

4

杀菌线

HSSJLQJ

1

四、冷却、沥干、风干设备

1

冷却台

长2m高74cm宽1.2cm
2

干燥工序

2

沥干桶

500L

20

3

冷却、风干线

HSSJLQJ

1

五、配料、调配设备

1

操作台

长2.7m宽1.5m高73cm
3

调味工序

2

电子秤

ACS-30

2

3

配料池

3m3
1

4

拌料台

长1.5m高1.2m宽65cm
2

5

拌料机

HSBLJ

2

六、包装设备

1

配料台

长2.2m高70cm宽1.5m
2

包装工序

2

包装台 
长2.1m宽1.5m高70cm
30

3

电子秤

TCS-300

30

4

真空包装机

DZ-670/4s

12

5

装箱台

长2.1m高73cm宽1.5m
16

6

打码机

LINSERVICE

2

七、其他设备

1

提升机

HSYZTSJ

4

运输配套设施

2

输送带

长12.55m宽61cm高65m
4

3

燃气锅炉

1t/h

1

热源供给

八、检验仪器

1

分析天平

0.1mg

1

原辅料、成品检验工序

2

干燥箱

±1℃
1

3

灭菌锅

0.01MPa

1

4

无菌室

3㎡
1

5

超净工作台

百级

1

6

微生物培养箱

±1℃
1

7

生物显微镜

1600倍
1

8

分光光度计

-

1

9

酸度计

0.01PH

1

10

电子天平

0.1g

1

（5）公用工程

①给水

厂区供水由原乐山力盾铸钢有限公司现有引入自来水管网供给，主要用水为员工生活用水和生产用水。
生活用水：根据四川省人民政府颁布实施的《关于印发<四川省用水定额>的通知》（川府函〔2021〕8号）用水定额130 L/人·d，本项目劳动定员150人，则员工用水19.5m3/d（5850t/a）。
项目生产用水主要为原料清洗、炮制回升、蒸煮冷却、杀菌等用水，根据建设单位运行经验，将生产用水核算如下：

表2-6 主要用水项目及其用水量汇总表（按最大日计算）

内容
单位
规模
用水标准
最大日用水量（m3）
备注
生活用水
员工用水

人
150

130L/人·d
19.5（5850）①
自来水
小计

19.5（5850）
生产用水

原料清洗用水（含辣椒）

t
5344
1m3/t•次

53.44（13627.2）

清洗2~3次

泡制回升用水

t
/
池容40%
63（18900）

自来水
原料蒸煮用水

t
8824
0.5m3/t
14.71（4413）

泡制回升量

酱料配置用水（泡椒水）

t
8824
固形物≥55%

24.07（7221）

含清水竹笋

杀菌冷却用水

t
16043.64
2m3/t
106.96（32088）

软包产品量计
设备清洗用水

t
/

/

6（1800）

自来水

地面清洗用水

t
17799
0.2m3/m2
11.866（3559.8）

质检化验用水

t
/

/

0.5（150）

化验用水

合计

280.546（84163.8）

软水制备系统用水（锅炉）

t

/
产水率70%

1.43（428.57）
自来水
小计

1.43（428.57）
合计
301.476（90442.8）

自来水
注释

①（）内为年使用量。

②排水

项目采取清污分流、雨污分流机制，雨水经雨水沟排污市政雨水管网。

生活污水和生产废水经处理后满足《污水综合排放标准》中三级标准后排入市政污水管网再经乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)水污染物排放标准的一级A标准后排入沫溪河。
③水平衡
根据项目供排水分析，将项目水平衡分析图见下：
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图2-1
项目水平衡图（m3/d）
④供电

项目用电由原乐山力盾铸钢有限公司现有引入电网供给，可满足本项目需求。
⑤供气

锅炉用燃气由当地天然气公司提供，能够满足需求。
⑥供热

项目设置一台1t/h的燃气锅炉给生产车间蒸煮、杀菌提供热源。

	工艺流程和产排污环节
	项目建设分为施工期和营运期，按照《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》要求，本报告对项目施工期和营运期进行评价。

施工期主要施工工序及产污分析

污染工序

本项目施工期主要包括原乐山力盾铸钢有限公司拆除工程、基础工程、主体工程、设备安装、装饰工程、绿化工程、工程验收等建设工序，将产生噪声、固体废物、施工废水等污染物，其排放量随工期和施工强度的不同而有所变化。
（1）原乐山力盾铸钢有限公司拆除工程
本次拆除工程主要建筑物拆除，不涉及设备拆除，环评要求：拆除活动须按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部 公告 2017 年第 78 号）制定拆除活动污染防治方案，要求施工单位严格落实污染防治方案并写入施工合同。

（2）新建工程施工期分析

本项目施工期主要是钢结构厂房及配套设施建设、设备安装及调试，建设周期6个月，施工期工艺流程如下：
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施工期工艺流程及产污位置图
①基础工程施工

土方（挖方、填方）、地基处理（岩石工程）与基础施工时，由打桩机、挖土机、运土卡车等运行，将产生噪声和扬尘。

②主体工程及附属工程施工

混凝土运输车、混凝土振捣棒、钢筋切割机等施工机械的运行过程，将产生一定的噪声，运输车辆的行驶过程也将产生一定的扬尘污染，而主体工程和附属工程施工时使用的混凝土等建筑原材料也将产生一定的建筑垃圾。

③装饰工程

对建筑物的室内外进行装修时（如墙面粉刷、地板砖铺装、门窗安装等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和涂料的使用产生少量的有机废气，同时装饰过程中使用的木材等原材料将产生一定的建筑垃圾。

④设备安装

建筑物内的建设安装过程将使用钻机等设备，会产生设备安装完成之后将产生部分包装材料。

施工期污染简析
拆除工程污染简析

拆除工程主要环境影响为施工噪声、施工扬尘及拆除固废。

施工废气

施工期产生的主要废气污染物是施工扬尘以及少量的机械废气和油漆废气。

①扬尘

由于本项目拟建于原乐山力盾铸钢有限公司厂区内，已有围墙围挡，施工期对拟建地块所在区域环境空气质量的影响主要是扬尘，其易造成大气中TSP浓度增高，形成扬尘污染。

影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。
②施工机械废气

施工期施工单位在运输原材料、施工设备以及施工机械设备在运行过程中均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的THC等。

③油漆废气

在进行装饰工程施工时会产生少量油漆废气，其主要污染污染物是作为稀释剂的二甲苯，此外还有少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等。油漆废气属于无组织排放，其排放量小。

施工噪声

施工噪声主要来源于交通运输车辆产噪以及施工机械产噪等，交通运输车辆噪声值约在75-80dB（A）之间，施工机械噪声值约在90-115dB（A）之间。

施工废水

施工期废水主要为施工人员生活污水及工程建筑施工产生的生产废水。

施工废水主要为建筑养护排水、机械清洗以及进出车辆冲洗废水，主要污染物为SS、石油类，其中SS浓度约为500~1000mg/L。

施工固废
施工期固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和土建施工产生的建筑垃圾及施工土石方。

运营期工艺流程简述及产污分析

生产工艺简述

本项目为休闲泡椒竹笋和清水竹笋加工项目，生产采用外购压榨竹笋，通过剥壳去笋衣→泡制回升→蒸煮调味→杀菌包装→入库外售，其生产工艺流程及产污环节详细见下图。

（1）泡椒盐渍
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项目盐渍泡椒生产工艺流程及产污环节图

盐渍泡椒生产工艺简述
①原料准备：将外购入库的合格辣椒出库备用，置于分选操作台，分选出缺损、腐败等不合格辣椒备用。

②清洗沥干：将分选后的合格辣椒置于清洗池清洗干净后用沥干桶沥干、晾干备用。

③盐渍：按自有配方将香辛料、食用盐配置好后和辣椒混合盐渍，盐渍一个半月就可作酱料原料用。
（2）竹笋加工

①原料准备
酱料熬制：将盐渍好的泡椒、外购的香辛料（五香、八角等）和食用盐等按照产品配方配比配置完毕后置于煮料池中制备酱料，冷却备用。
按生产计划领取外购的合格压榨竹笋备用。

②剥壳去笋衣：将准备好的压榨竹笋置于拣选台上进行人工剥壳去笋衣后置于浸泡池进行泡制回升（压榨失水），竹笋逐渐复原。

③沥干整形分级：将基本泡制回升的竹笋采用沥干桶沥干后于分级台按照要求（长短）分级后再次泡制回升完全备用。

④蒸煮（熟制）：采用1t/h燃气锅炉作为热源蒸煮熟制风冷后置于酱料浸泡池浸泡入味。

⑤包装杀菌：采用塑料袋软包后进行杀菌线（巴氏杀菌），采用自来水冷却进行装箱入库。

⑥检验待售：按照食品抽检规范抽检后合格后外售。
详细工序见下图：
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项目竹笋生产工艺流程及产污环节图

项目运营期主要污染工序

项目运营期主要污染工序如下表示。

表2-7  建设项目运营期污染源和污染因子识别表
污染源分类
污染来源
主要污染因子
废气
锅炉燃烧废气

SO2、NOx、颗粒物

污水处理站臭气

H2S、NH3
蒸煮臭气

水蒸气、恶臭

废水
员工生活污水

COD、BOD5、NH3-N、SS

W1清洗废水

SS
W2泡制回升废水

SS

W3蒸煮废水

pH、COD、SS

杀菌冷却废水

SS
设备清洗废水

SS
车间地面清洗废水

SS
质检化验废水

pH、COD、SS
锅炉软水制备废水

高盐分、SS

固废
一般固废
员工
生活垃圾
原料准备
S1不合格原料、S2笋衣、废包装

包装

S3破损包装袋

废水处理站

污泥



	与项目有关的原有环境污染问题
	（一）乐山力盾铸钢有限公司

乐山力盾铸钢有限公司成立于1999年11月29日，注册地位于乐山市沙湾区太平镇顺河街380号，公司拥有员工300余人，占地为2万平方米，建筑面积1.2万平方米。主要设备有1.5吨、3吨工频感应电炉、Φ800的冲天炉各一台（套），与电炉相适宜的热处理炉4台，各类机床电气100多套（台）和完整的理化检测设备。
2019年12月乐山市沙湾区经济和信息化局公司发布了乐山市沙湾区2019年度淘汰落后产能企业名单，乐山力盾铸钢有限公司位列其中；同年，四川省乐山市沙湾区人民法院公告 （2019）川1111破1号依法裁定乐山力盾铸钢有限公司按照《中华人民共和国企业破产法》规定程序破产，破产后闲置至今。
2022年由乐山三江笋业有限公司通过合法竞拍取得乐山力盾铸钢有限公司（乐山市沙湾区2019年度淘汰落后产能企业）土地使用权。
（二）拟建地块

本项目属新建项目，项目占地范围内为乐山力盾铸钢有限公司厂区范围内，不新增用地，无遗留环境问题，现场调查照片如下：
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拟建厂区门卫室及大门
依托办公楼
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待拆除车间建筑物01（设备已拆除）
待拆除车间建筑物02（设备已拆除）
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待拆除车间建筑物03（设备已拆除）
待拆除车间建筑物04（设备已拆除）



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

本项目为新建项目，选址沙湾区太平镇顺河街310号。本次评价按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求对项目所在区域环境质量现状评述如下：

一、环境空气质量

本次环境空气质量引用乐山市生态环境局公布的《乐山市2021年环境质量公报》中的统计数据进行评价。
根据《乐山市2021年环境质量公报》， 乐山市11个县（市、区）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、可吸入颗粒物和细颗粒物浓度分别为9μg/m3、23μg/m3、118μg/m3、1.0mg/m3、54μg/m3和35μg/m3，均达到国家环境空气二级标准，其中除二氧化氮浓度持平，细颗粒物浓度同比上升了1.9％外，其余4项污染物同比下降了16.2％、6.7％、8.9％和1.2％。

乐山市11个县（市、区）的环境空气质量综合指数在2.64～3.88之间，最高为沙湾区，最低为沐川县。同比2020年，峨眉山市、马边彝族自治县、市中区和井研县环境空气质量综合指数均有上升，其余7个县（区）环境空气质量综合指数均不同程度下降。如下图所示。
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图3-1  2021年乐山市各县（市、区）环境空气质量综合指数情况
二、地表水环境质量

项目所在区域地表水为大渡河和沫溪河，本次引用乐山市生态环境局发布的《乐山市地表水水质质量月报（5月~10月）》中的数据来评价。
表3-1 《乐山市地表水水质质量月报（5月~10月）》中大渡河和沫溪河水质类别表
月份

河流名称

断面名称

考核级别

实测类别

是否达标

主要污染指标

5月

大渡河

大渡河安谷电站大坝

省考

II
是

/

沐溪河

沐溪河穿山坳

省考

II
是

/

6月

大渡河

大渡河安谷电站大坝

省考

II
是

/

沐溪河

沐溪河穿山坳

省考

II
是

/

7月

大渡河

大渡河安谷电站大坝

省考

II
是

/

沐溪河

沐溪河穿山坳

省考

II
是

/

8月

大渡河

大渡河安谷电站大坝

省考

II
是

/

沐溪河

沐溪河穿山坳

省考

II
是

/

9月

大渡河

大渡河安谷电站大坝

省考

II
是

/

沐溪河

沐溪河穿山坳

省考

II
是

/

10月

大渡河

大渡河安谷电站大坝

省考

II
是

/

沐溪河

沐溪河穿山坳

省考

II
是

/

由上表可知，本项目周边体大渡河的水质较好，受纳水体沐溪河的水质较好。
三、声环境质量

根据现场勘查，本项目周围为太平镇场镇，周围50m范围内有大量住户。因此，本次对紧邻厂界处居民点噪声进行了监测。

1、监测点位及因子

监测布点情况见表3-2。

表3-2  环境噪声监测点位一览表

序号
监测点名称

声源运行时段
监测因子

检测频次

1#

东侧厂界处居民点
昼间
等效连续A声级

检测1天，昼间1次

2#

南侧厂界处居民点
昼间
3#

西侧厂界处居民点
昼间
4#

北侧厂界处居民点
昼间
2、监测方法及方法来源
本次检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表3-3。
表3-3  检测方法、方法来源、使用仪器及检出限表

项目

检测方法

方法来源

使用仪器及编号

检出限

声环境噪声

声环境质量标准
GB3096-2008
手持气象站（风速仪）
SY-CQXZ  CY-083
声校准仪

AWA6021A  CY-068
多功能声级计

AWA6288+CY-066 CY-081
/

3、监测结果

噪声监测结果见表3-4。
表3-4  声环境质量评价结果统计表

检测日期

检测点位

检测项目

检测结果/Leq[ dB(A)]

标准限值dB(A)

结论评价

2022/12/22
1# 

环境噪声

59

昼间：60
达标

2# 

47

达标

3#

51

达标

4# 

45

达标

根据监测结果：由监测报告可知，项目所在区域环境噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准限值，项目所在区域声环境质量良好。

四、生态环境

本项目位于太平镇场镇边，区域人为活动比较频繁，植被以人工种植绿化和蔬菜为主，区域无古树名木和珍稀保护动植物。本项目在原乐山力盾铸钢有限公司地块内建设，厂区内无古树名木和珍稀保护类植物。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护目标）：

根据现场踏勘调查，项目拟建地东侧和南侧紧邻太平镇场镇居民和商铺；西侧紧邻太平镇场镇居民和老乐沙路；北侧紧邻太平镇场镇居民。厂界东侧约40m有太平镇中心小学；南侧约106m有太平镇中心卫生院；厂界西南侧约56m为中国石油加油站，西南侧约2.17km处为沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程；厂界西侧约48m有太平镇派出所，西侧约185m为大渡河。

项目主要外环境关系见附图3和表2-1，环境保护目标见表3-4。
表3-4  环境保护目标一览表
类别

名称

坐标/m

规模
方位

相对厂界最近距离

备注
X

Y

大气环境
太平镇场镇居民、机关事业单位
0

-200

常住人口，7600人
四周
0m~500m

环境空气二类区。厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。
声环境
太平镇场镇居民
0

-39

常住人口，180人
四周
0m~50m

厂界外50m范围内的居民住户、机关事业单位

太平镇派出所

-48

0
办公人数50人
西侧

48m

太平镇中心小学

180
43
550
东侧

40m
地下水环境

/

/

/

/
/

/
厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态环境
/

/

/

/

/

/

本项目所在区域无古树名木、无珍稀动植物等敏感目标。
地表水
大渡河

-296
0

/

/

185m

地表水III功能区

沐溪河

0

-1060
/

/

965m
地表水III功能区

备注：原点坐标：（东经103.586376°，北纬29.444998°）

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水

本项目生产废水和生活污水经预处理后排入沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，具体标准限值如下表：

表3-5本项目废水排放标准单位：mg/L

废水污染因子

pH

COD

SS

BOD5

NH3-N*

总氮*

总磷*

氯化物**
排放标准

6-9

≤500

≤400

≤300

≤45

≤70

≤8

7000

备注：带“*”指标为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准限值；氯化物执行《四川省泡菜工业水污染物排放标准》（DB51-2833-2021）间接排放标准。
2、废气

施工期施工扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）相关限值。
运行期的锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014)表3特别排放限值、污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1二级标准限值。

表3-6 废气排放限值表

污染物

限值
监控点

排放标准

颗粒物
20mg/m3
烟囱或烟道
GB 13271-2014

二氧化硫

50 mg/m3
氮氧化物

150 mg/m3
氨

1.5mg/m3
有臭气方位的边界线上

GB14554-93

硫化氢

0.06 mg/m3
3、噪声

本项目施工期的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关限值；营运期的噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体数值详见表3-7。

表3-7  噪声排放执行标准单位：等效声级dB(A)

类别

昼间

夜间

2类标准

60

50

建筑施工场界环境噪声限值
70

55

4. 固体废物排放标准

项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物储存、处置按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改清单标准执行。

	总量

控制

指标
	1、废水污染物总量控制指标

本项目生产废水产生量为64806t/a，生活污水的产生量为4974t/a，废水量合计69780t/a，经预处理后的排放量为：
COD：69780×500×10-6=34.89t/a

氨氮：69780×45×10-6=3.14t/a

总磷：69780×8×10-6=0.56t/a

经沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理后的排放量为：
COD：69780×50×10-6=3.49t/a

氨氮：69780×5×10-6=0.35t/a

总磷：69780×0.5×10-6=0.035t/a
本项目生产废水、生活污水分别经预处理达标后排入市政污水管网，进入沙湾区（沫江）污水处理厂处理达标后外排沫溪河，建议总量纳入污水处理厂考核。

2、大气污染物总量控制指标

根据第四章的核算结果，本项目大气总量为：颗粒物0.004t/a、二氧化硫0.004t/a、氮氧化物0.029t/a，总量由生态环境主管部门在区域调剂。
上述指标仅供环保管理部门在制定区域总量控制计划时参考。



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	一、原乐山力盾铸钢有限公司拆除工程影响分析

根据建设单位介绍并结合现场勘查，原乐山力盾铸钢有限公司设备均已拆除，本次建设方案对原有建筑物进行拆除，施工周期约2周，施工时间短，拆除完毕影响即可消除。

经分析，项目拆除工程主要环境影响为施工噪声、施工扬尘及拆除固废，拆除工程主要于厂区内拆除，施工噪声和施工扬尘可得到有效控制，拆除工程完毕后即可消除施工影响。环评要求：拆除活动须按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部 公告 2017 年第 78 号）制定拆除活动污染防治方案，要求施工单位严格落实污染防治方案并写入施工合同。
二、施工期影响分析

施工期产生的主要废气污染物是施工扬尘以及少量的机械废气和油漆废气。

废气
施工扬尘
根据国内外有关研究资料，施工扬尘起尘量与许多因素有关。起尘量主要包括两类：挖掘机开挖起尘量和施工渣土堆场起尘量，均属无组织排放，源强不易确定，产尘点多，对局部区域影响较大，主要通过管理来进行控制，尽量减少扬尘排放量。

扬尘排放量与施工场地面积的大小、施工活动频率以及当地土壤泥沙颗粒成一定的比例，同时，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。据类比资料实测结果，在土方含水量小于0.5%、风速大于3.6m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表4-1。

单位面积排放源强单位：mg/s•m2
距离

污染物

1m

25m

50m

80m

150m

TSP

3.744

1.630

0.785

0.496

0.246

由此可见，在当地的不利天气条件下，施工扬尘可在25m范围内可超出《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，根据中国环境科学研究院的研究，建筑扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，根据类比分析，建筑施工场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3。

为减少扬尘的产生量及其浓度，环评要求：施工单位在施工时采取以下防治措施：

①依托现有厂区围墙封闭施工现场，厂区内采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；

②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫；

③在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象；

④施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不得在楼上向下倾倒，必须运送地面；

⑤禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，对裸露地面及时进行硬化和绿化；所有的砂石料统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节，搬运时要做到轻举轻放；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时回填做场地标高或者绿化使用；

⑥风速大于3m/s时应停止施工；
⑦施工建设使用商品混凝土。因条件限制确需设置搅拌机或人工搅拌的工地，必须采取防尘措施。

⑧场地内道路进行硬化处理，并对场地内周边暂未利用的裸土区域尽快进行绿化覆盖。

除上述措施外，项目在施工过程中还需采取以下扬尘防治措施：

①根据乐山市打赢蓝天保卫战实施方案、《乐山市扬尘污染防治条例》要求，建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

②严格遵守《乐山市重污染天气预防和应急预案（2020年修订）》相关要求，当乐山市相关部门发布重污染天气预警时，根据预警级别采取相应的应急措施。

采取上述措施后，施工扬尘可满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）排放限值要求，对区域大气影响较小。

施工废气

施工废气特点是排放量小，属间断性排放。加之本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气可实现达标排放。环评要求：施工单位在施工期内安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行。

油漆废气

由于油漆废气排放时间和位置不确定，尤其是各车间装修阶段随机性大，时间跨度很长，环评要求：

①采用质量好，国家有关部门检验合格，有毒有害物质含量少的油漆和涂料产品，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，优先采用已取得国家环境标志认可委员会批准、并被授予环境标志的建筑材料和产品；

②加强施工管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原材料浪费带来的废气排放；

③施工作业场所加强通风，保证空气流通，降低污染物浓度；

④施工作业人员配戴口罩，保证作业人员的身体健康；

⑤项目在装修完毕后，不能急于投入使用，应先找有资质的室内环境检测部门进行检测，如发现有污染超标处，须经治理达标后方可投入使用。

装修结束后，应对室内进行监测，各项污染指标达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)、卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》的限值要求后，才能投入使用。

噪声
由于施工作业，工程机械将产生噪声，噪声源强80-95dB，属间断性噪声。同时使用运输车辆，建材的运输及装卸均会产生一定量的噪声。

环评建议：工程施工尽可能地安排在白天进行，以减少噪声扰民的程度，应该严格按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工。

施工期噪声治理措施如下：

（1）施工现场合理布局，相对集中固定声源，将高噪声设备尽量布置在项目中部。

（2）高噪声固定设备应采用固定式或活动隔声屏进行降噪处理，同时尽可能避免多台高噪声设备同时作业。

（3）加强施工管理，严格执行地方环境管理规定，中高考期间禁止施工，合理安排夜间施工以避免夜间高噪声施工作业。

（4）施工期不得使用高音喇叭进行宣传或指挥生产。

（5）保障施工车辆进出通道畅通并加强交通管理，以避免由于运输作业影响交通秩序而产生的车辆鸣笛噪声污染。

（6）夜间（22：00～6：00）禁止高噪声机械施工作业；同时，严禁夜间施工。若必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

（7）加强施工管理，尽量采用低噪声机械，并注意对施工机械定期进行维修保养，使机械设备保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围。此外，还应协调好车辆通行的时间，避免交通堵塞，夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。
项目施工期噪声影响是暂时性的，加之区域50m范围内无敏感点，在采取相应的管理措施后可减至最低，并将随着施工期的结束而消失，施工噪声对区域声环境影响较小。

废水

施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。

（1）施工废水

施工期间主要的水污染源为冲洗施工设备和运输车辆、灌浆过程产生施工废水及遇雨季时地表径流冲刷施工场地产生的废水。

①施工废水

工地施工废水主要为混凝土搅拌废水，废水主要污染物为SS，约在500~2000mg/L左右，呈弱酸性，并带有少量油污，该废水经隔油、沉淀后全部循环使用，不外排。本工程施工高峰期按1~2个作业点计，平均每个作业点产生施工废水2m3/d，日产生施工废水4m3/d。

施工废水主要污染物为SS，如施工废水不经过处理直接外排，会造成对地表水体的污染，将对周围环境产生影响，必须采取有效的措施和对策。项目拟采用沉淀池对施工废水进行处理，经处理后的废水全部用于清洗设备和厂区降尘，废水全部回用不外排。项目场地内不设机械维修。

②基坑废水

在开挖过程中，若地下水埋深较浅，将渗出地表混入泥土中，形成少量的含泥废水。因此，在施工场地设置临时排水沟和沉淀池，废水经沉淀处理后回用。

③地表径流

本项目进行场地平整、基础开挖时将造成较大面积的地表裸露，在建筑物施工和绿化或防护之前，雨季时雨水冲刷泥土，若雨水直接排入，极易造成泥水流入龙溪河，因此在施工场地的雨水汇水处应开挖简易沉淀池，雨水经沉淀后再排放。

（2）生活污水

项目施工期间，不设置施工营地，施工高峰期人数按30人计，大部分为当地民工，昼间施工，施工人员不在厂区住宿。施工期间生活用水主要是施工人员洗手用水、冲厕用水等。施工人员生活用水按50L/人•d计，则生活用水量为1.5m3/d；污水产生量按用水量的80%计，排污量为1.2m3/d；生活污水中主要污染物浓度为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，施工期施工人员产生的生活污水依托厂区内污水预处理设施处理后就近排放市政污水管网处理。

固废

施工期间建筑工地将会产生渣土、地表开挖的剩余泥土、施工建筑垃圾和现场施工人员的生活垃圾等，本项目施工场地不大，开挖方和回填方基本能保持平衡，无弃土产生，无需外借土方。施工人员产生的生活垃圾交由当地环卫部门处理，建筑垃圾送往当地政府部门指定的场地进行处理。

生活垃圾

施工高峰期施工人员为30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工期施工人员产生的生活垃圾为15kg/d，设置垃圾箱集中收集，由环卫部门定时清运。

建筑垃圾

建筑垃圾成分较复杂，主要有废弃的砂石、木块、塑料、废混凝土、废金属、包装物等。废金属、纸张等回收后外售物资回收公司，不能回收的作为厂区垫料使用，剩余部分运至当地城市建筑垃圾场处理。

施工土石方

根据建设方提供的资料，该项目施工期基础工程挖土方量与回填土方量工程弃土在场内周转，就地用于绿地和道路建设，不外排。

综上，项目施工期主要污染物为废气、废水、固体废物和噪声，采取以上治理措施后能够满足达标排放要求，对区域环境影响很小。此外，施工期环境影响是暂时的，将随着施工结束而消失。



	运营期环境影响和保护措施
	运营期污染物排放及治理措施

废气

本项目属于食品制造行业，为竹笋深加工，营运期使用物料为自然竹笋、香辛料等，项目运营废气主要为工艺废气和锅炉燃烧废气等废气，详细分析见下：

锅炉燃烧废气

源强核算
本项目拟设置1t/h燃气锅炉一台给项目进行热源供给，其运行会产生锅炉燃烧废气，经建设单位介绍，项目区 域天然气管网已铺设完毕，天然气由当地天然气公司供给，燃气质量满足相关标准。根据建设单位运行经验，项目燃气锅炉年消耗天然气量为1.8万m3。
根据生态环境部发布《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（环境部公告 2021 年 第 24 号）中《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中：“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，因烟尘无产污系数，本次参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准值进行核算，据此核算本项目锅炉燃烧废气烟气产生和排放情况如下：
燃气锅炉燃烧废气污染物产生和排放情况

污染物
产污系数

采取的治理措施
排放情况

标准①
mg/m3
kg/h
t/a
mg/m3
工业废气量

107753Nm3/万m3-原料

不低于8m排气筒
193555.4Nm3
/
SO2②
0.02Skg/万m3-原料
18.56

0.012

0.0036

50
NOx③
15.87kg/万m3-原料
147.28

0.095

0.0286

150
烟尘
2.4kg/万m3-原料
20

0.013

0.0039

20
注：①执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值；②产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200，本次按照《天然气》（GB17820-2018）二类天然气100mg/m3计算。③低氮燃烧-国内一般技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于100mg/m3（@3.5%O2）~200mg/m3（@3.5%O2）。

治理措施
本项目采取清洁能源天然气，燃烧废气经不低于8m排气筒排放，由上表4-2核算可知：燃气锅炉燃烧废气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。
污水处理站臭气

源强核算

为使项目生产废水满足市政污水纳管标准，项目拟自建污水处理站对生产废水进行处理，污水处理系统产生的恶臭气体的成分主要是NH3和H2S。H2S气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多，排放方式为无组织排放。
据《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松，和慧，邓丽蕊，孙晶晶）、《城市污水处理厂恶臭气体及控制技术的研究》（张少梅，沈晋明）中的数据，并参照《恶臭污染测试与控制技术》（化学工业出版社）中“污水处理厂恶臭环境影响评价”中相关内容、《污水泵站的恶臭评价与治理对策》（环境工程 2012年第30卷增刊，孟丽红，杨二辉，吴彬贵，张敏）对预处理区产污系数进行修正，确定污水处理厂各处理单元氨气和硫化氢排放系数见表4-3。

单位面积排放源强单位：mg/s•m2
污染源

NH3
H2S
预处理区

0.092

1.351×10-3

生化处理区

0.018

0.0045

污泥处理区

0.085

0.22

根据项目污水处理设施设计图，由此计算出本工程的恶臭污染物排放源强见表4-4。

项目恶臭污染物产生量
构筑物

单元

面积（m2）

NH3（kg/h）

H2S（kg/h）

预处理区

收集区

56

0.0185
0.0003

生化处理区

厌氧区
160

0.0104

0.0026

污泥处理区

污泥浓缩
20

0.0061

0.0158

合计
0.0350

0.0187

治理措施

由上核实可知，项目污水处理设施产生恶臭排放较低，建设单位已通过合理布局以防止恶臭扰民，为进一步建设污水处理站恶臭影响，环评要求：①项目污水处理水工建筑物尽量密闭，防止恶臭逸散；②根据《中国环境科学学会学术年会论文集（2010）》中天津市环境影响评价中心张艳青等人发布的论文《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》，文中明确：“绿化可以阻留、净化约25%~40%的有害气体和吸附粉尘”，环评要求：建设单位在污水处理区尽可能绿化，吸附恶臭气体；③根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期(总第383期)“微生物除臭剂研究进展”赵晓锋,隋文志的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（万洁芬、钮咳厉恶、洁博士等），万洁芬类生物除臭剂对NH3降解率为92.6%、对H2S使用10min的降解率为89.0%，环评要求：建设单位适时对污水处理区喷洒万洁芬类生物除臭剂和空气清新剂以抑制恶臭气体排放。

采取上述措施后，项目污水处理站恶臭气体NH30.0018kg/h、H2S0.00144kg/h，排放量极小；另，区域位于大渡河侧（河风大），四周开阔扩散好，可实现恶臭气体无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），项目污水处理站恶臭影响较小。

蒸煮臭气
本项目竹笋加工工艺废气主要是蒸煮过程和杀菌过程中产生的蒸汽，有少许异味，废气主要为水蒸气，有少量食品异味，产生量较小。工艺废气属于车间无组织排放，车间安装有排气扇加强通风，废气排放周边对环境影响较小。
食堂油烟
项目位于太平场镇中部，项目员工主要来自太平镇周边，项目不提供食宿，无食堂油烟产生。
处理工艺技术可行性论证
本项目位于乐山市沙湾区，属于重点地区，根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ 953—2018）中表7锅炉烟气污染防治可行技术，将本项目可行技术分析见下：
项目与HJ 953—2018废气治理可行技术对照表
HJ953—2018
本项目
处理工艺

是否可行

表7废气防治可行技术参考表

生产单元

产污环节

污染物

可行技术

室燃炉
（燃气）

锅炉烟气

二氧化硫

/

本项目采用清洁能源天然气，项目锅炉为1t/h的燃气锅炉，采用低氮燃烧-国内一般技术的天然气锅炉设计+8m排气筒

可行

氮氧化物

低氮燃烧技术、低氮燃烧技术+SCR脱硝技术
颗粒物

/

废气排放统计

本项目废气污染物产、排情况见下表。

项目大气污染物产生及排放情况
序号

编号

产污
环节

污染物

主要污染防治措施

执行标准

年排放量

标准名称

浓度限值

1
DA001

燃气锅炉

颗粒物
低氮燃烧-国内一般技术+不低于8m排气筒
GB13271-2014表3
20mg/m3
0.0039t/a
SO2
50mg/m3
0.0036t/a

NOx
150mg/m3
0.0286t/a
有组织排放总计

有组织排放总计

颗粒物
0.0039t/a
二氧化硫

0.0036t/a

氮氧化物

0.0286t/a
本项目排放口基本信息见下表：
项目废气排放口基本信息表
序号

名称

坐标

高度

排气筒内径

温度

DA001
燃气锅炉排气筒

E103.5867、N29.4449
8m

0.2m

120℃
废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  食品制造》（HJ 1084—2020）要求，项目例行监测最低频次见下：

项目废气环境监测计划
监测点位

监测项目

监测频次

燃气锅炉排气筒

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

1次/半年

污水处理站

硫化氢、氨
1次/半年

大气影响分析

本项目所在地属环境空气质量不达标区，项目废气污染物主要为燃气锅炉烟气，经计算其正常运行可实现达标排放，在正常工况下项目产生的废气对周围大气环境影响较小。

废水

项目采取清污分流、雨污分流机制，雨水就近经雨水沟排污园区市政雨水管网；污、废水经预处理后排入市政污水管网，最终进入乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)水污染物排放标准的一级A标准后排入沫溪河。
生活污水

源强核算

本项目员工为当地工人，不提供食宿，共有员工150人，年工作日为300天，根据四川省人民政府颁布实施的《关于印发<四川省用水定额>的通知》（川府函〔2021〕8号），员工生活用水量按0.13m3/人•d计，则生活用水量为19.5m3/d（5850m3/a），污水排放量按用水量的85%计算，则污水排放量16.58m3/d（4974m3/a）。

治理措施
项目生活污水经自建污水处理设施达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，纳入乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)水污染物排放标准的一级A标准后排入沫溪河。
生产废水

由工程分析可知，项目废水产生分析见下：
①W1原料清洗用水（含辣椒）

项目使用大量压榨竹笋、辣椒等，均需采用水清洗，根据建设单位经验，清洗用水约1m3/t-原料•次，项目原料清洗次数一般为2~3次，本次以最大次数3次计，压榨竹笋和辣椒（泡椒原料）共计约5344t/a，据此核算出清洗用水约53.44m3/d（16032m3/a），污水排放量按用水量的85%计算，则污水排放量45.424m3/d（13627.2m3/a），主要污染物为悬浮物和浮渣。
②W2泡制回升废水

项目为节约运输成本，收购竹笋均为压榨竹笋，在蒸煮之前需泡制回升复原，用水全部采用自来水，按照浸泡池池容40%进行布水，据此核算出泡制回升用水约63m3/d（18900m3/a），泡制部分进入竹笋，约80%未被压榨竹笋吸收的作为废水外排，则污水排放量50.4m3/d（15120m3/a），主要污染物为悬浮物和浮渣。
③W3原料蒸煮废水

项目泡制回升竹笋需熟制后进行浸泡入味，根据建设单位提供的资料，项目蒸煮原料用水比例为0.5m3/t-原料。项目原料泡制回升后用量为8824t/a，则项目蒸煮用水量为14.71m3/d（4413m3/a）。项目蒸煮会产生蒸煮废水，该工序产生10%的水成为水蒸气逸散，故产生蒸煮产生的废水量为13.239m3/d（3971.7m3/a），主要污染物色度、悬浮物和浮渣。
④酱料配置废水（泡椒水）

项目产品为清水和休闲泡椒竹笋，其中休闲泡椒竹笋需采用酱料浸泡入味（泡椒水），酱料制备采用自制泡椒、香辛料、食用盐（以盐渍泡椒水替代）等配置，部分酱料配置用水除少数成为水蒸气进入大气环境，其余均进入酱料，无酱料配置废水产生，设备清洗时产生少量清洗废水，计入设备清洗废水核算，不在此单独核算废水。
⑤杀菌冷却用水

项目竹笋内包后（塑料袋）需采用巴氏杀菌以延长质保期，根据建设单位资料，巴氏杀菌冷却用水为2m3/t-产品，根据《绿色食品 笋及笋制品》（NY/T 1048-2021）表2中固形物理化指标要求：“固形物≥55%”，故项目产品约16043.64t/a，即巴氏杀菌用水106.96m3/d（32088m3/a），产污系数以0.85计，则产生杀菌冷却用水约90.916m3/d（27274.8m3/a），主要污染物化学需氧量、氨氮、氯离子、悬浮物和浮渣等。
⑥设备清洗废水

项目为食品加工企业，生产设备（含池体）需要进行清洗，根据建设单位资料，项目设备清洗用水为6m3/d（1800t/a），设备清洗废水类比同类项目按照85%进行核算，则废水产生量为5.1m3/d（1530m3/a），污染因子主要为化学需氧量、氨氮、氯离子、悬浮物和浮渣等。
⑦地面清洗废水

为保持车间清洁，项目车间每天进行清洗，根据四川省人民政府颁布实施的《关于印发<四川省用水定额>的通知》（川府函〔2021〕8号）表34中“工厂厂房（单层）用水定额”，项目车间面积约17799m2，故厂区地面清洗用水为11.866m3/d（3559.8t/a），地面清洗废水类比同类项目按照85%进行核算，则废水产生量为10.086m3/d（3025.8m3/a），污染因子主要为化学需氧量、氨氮、氯离子、悬浮物和浮渣等。
⑧质检化验废水

本项目成品抽检过程会产生少量的检验废水，常规检验项目主要包括感官指标（色泽、透明度、外观、可视物）、理化指标（pH值、含量等）、卫生指标（菌落总数）和计量指标等，非常规检验则委托检验部门进行检验。微检过程中主要污染为器皿的清洗废水，不含重金属试剂。实验室检验用水量较小，约为0.50m3/d（150m3/a），排放系数按0.85计，则检验废水量为0.425m3/d（127.5m3/a），主要污染物为pH、COD、SS，预处理（中和）后直接排入厂区自建污水处理站进行预处理后排入市政污水管网。

⑨锅炉软水制备系统弃水
本项目设置1t/h燃气锅炉一台，其配套有软水制备系统，软水制备系统以自来水为原料，在制备软水时也产生少量的浓水，这股浓水主要含有较高浓度的钙、镁、钠等离子。本项目制水机制得软水效率按70%计，则浓水产生量为 0.43m3/d（129m3/a），浓水污染物物主要体现为PH6~9、COD50mg/l、SS40mg/l，属清洁下水（已满足纳污管道标准），直接进入市政污水管网处理。
⑩生产废水综合水质

由上分析可知项目生产废水水量约216.02m3/d（64806t/a），根据生态环境部发布的《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告 2021年 第24号），本项目属于罐头食品制造，参照《1453  水果、蔬菜罐头制造 行业系数手册》中“盐渍菜罐头”产污系数将项目污染物计算，详见下表：

1453水果、蔬菜罐头制造 行业系数手册
产品名称
工艺称
规模
等级
污染物指标
系数单位
产污系数
本项目（t/a）
盐渍菜罐头
洗涤+腌制+洗罐+杀菌+罐藏
所有规模
废水
化学需氧量
克/吨-产品
12510.000

200.7059
总氮
克/吨-产品
221.750

3.557677

总磷
克/吨-产品
66.150

1.061287

氨氮
克/吨-产品
160.400

2.5734

由上分析可知，项目生产废水64806t/a（含设备、地面等清洗水），由此估算项目废水源强为：COD：3097.03mg/L、NH3-N39.71mg/L、TP16.38mg/L。
另，根据食用盐氯离子平衡可知，产品含盐量约0.6~1.0%（保持口感、延长产品保质期），即约96.26t进入产品，其余约3.74t伴随杀菌、清洗废水（含设备和地面）进入生产废水，故综合废水氯化物含量约为57.71mg/L。

废水治理措施及可行性分析

根据水质特征，环评要求：建设单位污水处理规模不低于220m3/d，采用“预处理+生化处理”相结合工艺，建议采用：收集池→水解酸化厌氧池→接触氧化池→污泥浓缩池→沉淀池→市政污水管网，根据生态环境部发布的《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告 2021年 第24号），参照《1453  水果、蔬菜罐头制造 行业系数手册》中“盐渍菜罐头”采用“好氧生物处理法+厌氧生物处理法”末端治理技术平均去除效率：COD87.65%、NH3-N71.00%、TP91.00%，由此核算出水水质COD：382.48mg/L、NH3-N11.52mg/L、TP1.47mg/L、氯化物57.71mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准和《四川省泡菜工业水污染物排放标准》（DB51-2833-2021）后排入市政污水管网。
另，根据《排污许可证申请与核发技术规范  水处理（试行）》（HJ 978—2018）中表4污水处理可行技术参照表，将本项目可行技术分析见下：
项目与HJ 978—2018污水处理可行技术对照表
HJ 978—2018 污水处理可行技术参照表

本项目

是否可行
工业废水
预处理①：沉淀、调节、气浮、水解酸化
本项目为间接排放，工艺采取预处理（调节+水解酸化）+生化处理（厌氧+接触氧化）相结合，均属于可行技术。

可行
生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批次活性污泥、氧化沟、生物床反应器、膜生物反应器

深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换

注释：① 间接排放时可以只有预处理段。
由上表分析可知，项目废水处理工艺均为可行技术，满足项目废水处理要求。
排水去向及依托可行性

项目采取清污分流、雨污分流机制，雨水就近经雨水沟排污园区市政雨水管网；污、废水经预处理后排入市政污水管网，最终进入乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)水污染物排放标准的一级A标准后排入沫溪河。
排水去向及依托可行分析详见： 

①排水去向
结合现场勘查项目位于乐山市沙湾区太平镇场镇，属于乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理站纳污范围，目前管网已铺设完毕且正常运行，项目废水经处理满足纳管标准后进入乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)水污染物排放标准的一级A标准后排入沫溪河。
另，乐山市沙湾区住房和城乡建设局出具了《关于乐山三江笋也有限公司关于工业污水进入太平镇市政污水管网申请的回复》明确同意项目生产废水纳管（见附件）。
②乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程概况
查阅《乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程入河排污口设置论证报告书》，乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理规模及工艺介绍见下：
A、处理规模、工艺及尾水执行标准
乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理站位于乐山市沙湾区太平镇草坝村，设计处理能力800吨/日，采用“粗/细格栅+调节池+A3/O+MBBR一体化+紫外线消毒”的工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)水污染物排放标准的一级A标准。
B、接纳可行性分析

a、接纳规模可行性分析

根据走访调查，乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理站，目前运行负荷为500m3/d，尚余300m3/d负荷，据工程分析本项目排水量约216.02m3/d（64806m3/a），占剩余负荷的72%，不会超乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理站处理规模。

b、纳管水质可行性分析

根据工程分析，项目为食品加工企业，不涉及重金属等有毒有害污染因，水质简单，项目废水B/C在0.3左右，可生化性较好，项目采取可行技术“预处理+生化处理工艺”相结合工艺，根据生态环境部发布的《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告 2021年 第24号），参照《1453  水果、蔬菜罐头制造 行业系数手册》中“盐渍菜罐头”采用“好氧生物处理法+厌氧生物处理法”末端治理技术平均去除效率：COD87.65%、NH3-N71.00%、TP91.00%，由此核算出水水质COD：382.48mg/L、NH3-N11.52mg/L、TP1.47mg/L，处理后水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，满足纳入水质要求，不会对依托污水处理站产生冲击负荷。
c、管网现状

根据建设单位介绍并结合现场勘查，乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理站市政管网已接通，可以正常纳污。
另外，乐山市沙湾区住房和城乡建设局出具了《关于乐山三江笋也有限公司关于工业污水进入太平镇市政污水管网申请的回复》明确同意项目生产废水纳管（见附件）。
综上，项目位于四川省乐山市沙湾区太平镇顺河街310号（原乐山力盾铸钢有限公司工业用地范围内），属于乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理站纳污范围，具有纳管可行性。
废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  食品制造》（HJ 1084—2020）要求，项目废水例行监测最低频次见下：

项目废水环境监测计划
监测点位

监测项目

监测频次

废水总排口
流量、pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化量、氯化物（Cl-）
一次/半年

（间接排放）
噪声

本项目运营期噪声源主要有生产设施，如：提升机、风干机、拌料机、真空包装机等设备运行产生的噪声。其运行产生的噪声值为75~85dB（A），拟采用墙体隔声、基础减震、距离衰减等降噪措施处理。建设项目运营期间的主要噪声源详见下表。

项目噪声源强
声源名称

声源源强

声源控制措施

距室内边界距离m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失

建筑物外噪声

声功率级

dB(A)

声压级dB（A）

建筑外距离

提升机（4台）
55~75

选用低噪声设备、基础减震、依托厂房隔声、夜间不生产
10

60.02

昼间
20

40.02

1

风干机（2台）
65~85

15

64.48

20

44.48

1
拌料机（2台）
65~80

10

63.00

20

43.00

1
真空包装机（12台）
65~75

15

61.60

20

41.60

1
根据项目总平面布置图和外环境关系图，本项目厂界四周紧邻居民。因此，本次环评重点预测噪声源对厂界居民影响。

假定工程的噪声源以自由声场的形式传播，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式：

噪声衰减模式
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式中：

LA(r)--点声源在预测点产生的声压级；

LA(r0)--参考位置r0处的声压级；

r--预测点距声源的距离，m；

r0--参考位置距声源的距离，m；

ΔL--各种因引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

关于ΔL取值，其影响因素很多，根据工程特点忽略天气、温度及地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑放射等，一般厂房隔声：L≈15dB(A)，隔声处理厂房L≈20dB(A)。

声源设备主要集中在车间，为简化预测工作，将车间中的各声源等效为一个居于车间中部的噪声源强进行预测。

噪声叠加模式
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式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；

n——噪声源个数。

预测结果

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目综合考虑墙壁隔声衰减及空气、距离衰减作用，各声源对厂界的噪声贡献值见下表：

噪声源对厂界预测点的噪声贡献值单位：dB（A）
序号

名称

噪声背景值/dB(A)

噪声标准/dB(A)

噪声贡献值/dB(A)

噪声预测值/dB(A)

较现状增量/dB(A)

超标和达标情况

昼间

昼间

昼间

昼间

昼间

昼间

1

厂界北

45

60

17.448

45.0
0.000

达标

2

厂界东

59

60

17.122

59.0
0.000

达标

3

厂界南

47

65

36.324

47.4
0.000

达标

4

厂界西

51

65

21.887

51.0
0.000

达标

注释：项目夜间不生产。

根据预测结果绘制项目等声线图见下：
[image: image16.jpg]



昼间贡献值等声级线图（夜间不生产）
本项目夜间（22：00~06：00）不运营，由上表可知：项目营运期间，项目车间内生产设备经采取建筑隔声、基础减振等措施后，场界昼间噪声能均够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

此外，本项目拟采取的隔声降噪措施如下：

尽量选用低噪声设备；

空压机等高噪声设备均位于封闭厂房内；

按照工业设备安装的有关规范，采用减震降噪装置：对一些高声源设备安装消音、减震装置；

注意设备的日常维护，防止出现因机器不正常运转造成噪声值升高的问题。

综上，项目生产噪声可采用多种方式联合降噪，利用减震、隔声等措施进行处理，可大大降低噪声对厂界外的影响，实现厂界达标排放。
固体废物

本项目产生的固废为生活垃圾、包装固废、污水处理站污泥、笋壳等。
生活垃圾

本项目劳动定员150人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg/人·d计，则每天的产生量约为75kg/d，每年的产生量约27.38t/a，本项目拟在厂区内设置若干垃圾桶，用于统一收集员工产生的生活垃圾，收集后由当地环卫部门人员统一清运处理。
一般工业固废

S1不合格原料

项目外购原料为压榨竹笋、辣椒，采用汽车陆运至厂区，原料均为鲜货，运输过程会产生损耗，根据建设单位资料，损耗率在1‰，项目原料约5344t/a，故不合格原料约5.3t/a，主要为压榨竹笋、辣椒，均为一般固废，集中收集后有当地环卫部门统一清运处置。

废包装材料
原辅材料拆封以及产品包装时会产生一定量的废弃包装材料，主要为纸箱、塑料袋等，根据业主运行经验，本项目生产规模产生量约为0.5t/a，收集后交废品回收站回收处理。

S2笋衣

项目外购压榨竹笋为带衣竹笋，由工艺流程可知，压榨竹笋需剥壳（去笋衣），根据业主运行经验根据业主运行经验，损益约占原料的1.5‰，项目竹笋约5044t/a，剥壳（去笋衣）产生笋衣约7.6t/a，属于一般固废，集中收集后有当地环卫部门统一清运处置。

不合格品
经检验不合格，年产生量约5.0t/a，全部返回生产线作为原料回用。

废水处理站（含化粪池）污泥

项目污水处理站运行过程中会产生一定量的污泥，污泥是水处理过程的副产物，包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等，根据工程经验，污泥排放量按照下式计算：

Y=YT×Q×Lr
上式中：Y——干污泥产量，g/d；

YT——污泥产生系数，取1.0；

Q——污水处理量，m3/d（不包括W1纯水制备弃水）；

Lr——去除的SS浓度，mg/L。

由上式计算出本项目污水处理站产生的污泥干重约0.53t/a，项目污水处理过程中产生的污泥经干化池进行处理，污泥含水率以70%计，可知本项目产生的污泥约为1.76t/a，该类污泥属于一般工业固体废物，收集后交环卫部门清运处理。
固废源强
结合工艺流程及生产营运过程中的废物产生情况，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）的规定，判断其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，本项目固废属性判断见表4-13，本项目固废产生及处置情况见表4-14。

本项目固废属性判定一览表

序号

固废名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

生活垃圾

生活

固态

塑料、纸等

27.38t/a

√

-

《固态废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）

2

S1不合格原料
原料准备
固态
竹笋、辣椒
5.3t/a

√

-

3

废包装材料
包装
固态
纸箱、塑料袋等
0.5t/a
√

-

4

S2笋衣

剥壳（去笋衣）
固态
笋衣
7.6t/a
√

-

5
污泥

废水处理站

固态

剩余污泥等

1.76t/a

√

-

本项目固体废物核算结果及相关参数表

工序

装置

固废名称

固废属性

产生量（t/a）

处置措施

最终去向

工艺

处置量

生活办公
/
生活垃圾

一般固废

27.38t/a

27.38t/a

垃圾焚烧站
原料准备
分选台
S1不合格原料
5.3t/a

5.3t/a

污水处理

废水处理站

污泥

1.76t/a
1.76t/a
包装

包装车间
废包装材料
0.5t/a
外售
3.0t/a
综合利用
由上述可知，本项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置，不造成二次污染。

地下水防治措施
本项目涉及地下水污染的主要构筑物为污水处理站（含管道和化粪池）。为保护地下水环境，避免造成地下水污染，按照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定要求，企业拟采取的措施为分区防渗，具体如下：

重点防渗区：将污水处理站（含管道和化粪池）、泡椒盐渍池、酱料浸泡入味池划分为重点防渗区，防渗技术要求为等效黏土层防渗层Mb≥6m，防渗系数K≤10-7cm/s。

一般防渗区：将生产车间、检验中心划分为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土层防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s。

简单防渗区：一般生产车间其他区域、运输道路为简单防渗区，一般地面硬化即可。综上，项目在严格落实上述污染防治措施和防渗措施，确保各项防渗措施得以有效落实，并加强维护厂区环境管理的前提下，可有效控制污染物下渗现象，避免污染地下水，不会对评价区域地下水环境质量造成污染影响。

根据建设单位提供平面布置和现场勘查，在平面布置基础上，结合本项目生产环节及构筑物对地下水造成污染的风险程度，并根据建设单位提供资料，本项目分区防渗要求详见下表：
本项目厂区分区防渗要求一览表

区域名称

分区类别

现状

进一步采取的防渗措施

防渗能力

备注

运输道路
简单防渗区

/
一般地面硬化

一般地面硬化

新建
一般生产车间、检验中心
一般防渗区

/
一般地面硬化+环氧树脂
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s

新建
污水处理站（含管道和化粪池）、盐渍区、酱料浸泡入味池
重点防渗区
/
防渗混凝土+环氧树脂
等效2mm厚的HDPE膜，渗透系数≤10-7cm/s

新建
土壤防治措施

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》(2021年试行)，主要可能污染途径为污水处理水工建筑破损泄漏，本项目地面采用防渗进行防治。

采取上述措施后，项目正常生产对厂区内土壤不会造成明显的环境影响。

生态保护措施

本项目将注意改善厂区生活环境，本评价认为在绿化植物的选择上应尽量选择吸尘降噪效果较好的植物，并注意植被及设备的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。

环境风险

风险评价的目的及风险调查
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。

项目风险潜势及评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价工作等级划分见下表：

风险评价工作等级

环境风险潜势

IV、IV+

III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险
危险物质及工艺系统危险性（P）分级

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
危险物质数量与临界量比值（Q）

行业及生产工艺（M）

M1

M2

M3

M4

Q≥100

P1

P1

P2

P3

10≤Q＜100

P1

P2

P3

P4

1≤Q＜10

P2

P3

P4

P4

危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100；

根据调查，本项目生产、使用、储存过程中不涉及有毒有害易爆物质，但本项目车间存放一定量的纸箱、纸盒等可燃原辅料。本项目所有物质均不属于《危险化学品目录（2015年版）》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）提及的易燃易爆、有毒有害的危险物质，也不在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质名单中，危险物质总量与临界量的比值Q＜1，因此可判定本项目的风险潜势为I，环境风险可开展简单分析。

根据以上分析，项目环境风险评价工作等级为简单分析。

项目周边环境敏感目标

本项目地块位于四川省乐山市沙湾区太平场镇，区域为规划建设区，主要环境敏感目标为周边的农户，环境敏感目标详见表2-1。

环境风险识别及分析
物质危险性识别

本项目物料不涉及在《危险化学品目录》（2015版）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B危险物质中，带来的环境风险隐患和影响极小。

生产过程中风险识别

污水处理站（含管道及化粪池）由于防渗等问题在液体废物发生泄漏时，对附近地下水造成污染。

环境风险防范措施及应急要求
风险防范措施

根据项目风险管理要求，企业应加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度，本项目采用安全的设备和仪表，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，严格执行车间操作各项措施和要求，在设计时对风险事故采取预防措施。
①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故；

②配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，在车间和原料间的明显位置张贴禁用明火的告示，严禁在车间内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患；

③原料间（泡椒盐渍区）采用重点防渗，对生产车间地面的地坪漆进行定期维护，防止原料泄露时大面积扩散；

④储存辅助材料的桶上应注明物质的名称、特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容；

⑤仓库应选择阴凉通风无阳光直射的位置，仓库内应设置通风换气设备，防止仓库温度过高；

⑥原辅料必须设置专用场地进行保管，并设置专人管理，原辅料进出厂必须进行核查登记，并定期检查库存。

事故应急措施
①建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作；

②生产车间及原料间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性；

③在原料间地面铺设防渗防腐材料，一旦发生泄漏事故时，避免泄漏物质下渗，同时应立即切断一切火源，对原料间喷施泡沫覆盖泄漏物，并尽快封堵泄漏源；

④事故处理完毕后应采用将消防废水导入污水处理站处理后再排放。

废水事故排放风险防范措施及应急措施
风险防范措施
①当污水处理系统出现故障时，应停止废水外排，同时充分利用各池体剩余容量暂存废水，避免事故废水排放。

②加强机械设备定期检查和维护，要求污水处理人员加强对设备检查频次，定期维护，发现隐患马上及时有效解决，提高设备完好率和运行率，避免出现故障后才停机维修，影响污水系统的正常运行。

③加强对进水水质和水量的监测管理，确保污水处理系统进水水质达到相应标准，预防处理系统崩溃而造成污水排放事故

事故应急措施
①一旦废水处理设施出现事故，废水以泵抽方式收集到调节池，待污水处理设施事故排除后，将调节池废水处理达标后排放。

②发现者立即停止作业，关闭相关水泵、阀门。

③立即组织相关人员对出现故障的污水处理系统进行排查，以最短的时间找出故障原因及对污水处理系统进行抢修。

④当污水管道发生漏损时，在管道泄漏点之前截断污水，将废水引至调节池后，公司组织应急抢修小组及时抢修管道。

⑤当污水处理设施出现故障导致外排废水异常时，应先及时关闭出水口，及时抢修故障设备设施。
环境风险事故应急预案

环境风险应急预案是为应对可能发生的紧急情况所做的预先准备，其目的为了发生事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的危害，减少事故损失。应急预案的重点应侧重于预防安全生产事故转化为环境风险事故。项目在生产过程中，使用、储存一些有毒有害、易燃易爆危险化学品，因此必须在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。

项目应急预案内容及要求如下表所示。
环境风险应急预案内容一览表

序号
项目
内容及要求

1
应急组织机构、人员

公司应急机构人员，地方政府应急组织人员

2
预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

3
应急救援保障

应急设施、设备与器材等

4
报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式；交通保障、管制

5
应急环境监测、抢险、救缓及控制措施

由环境监测站负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据

6
应急检测、防护措施、清除泄漏措施器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

7
人员紧急撤离、疏散

撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

8
事故应急救援关闭程序与恢复措施

专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产

9
应急培训计划

制定计划，安排人员培训与演练

项目风险防范设施一览表见下表。

项目风险防范措施投资一览表

序号
防范措施

投资（万元）

1
落实分区防渗措施

5.0
2
加强安全环保管理，按相关防火规范进行合理布局、设置消防措施，

厂区配备足够数量的消防设施（灭火器、消防栓等）。
5.0
3
制定切实有效的风险事故应急预案

1.2
总计
11.2
风险评价结论

项目运营期不涉及重点关注的危险物质和其他易燃易爆剧毒危险化学品，未构成重大风险源。项目运营期主要风险事故主要为可燃原辅料在贮运过程和生产操作过程中发生火灾事故、原辅料泄漏事故、废水处理设施运行异常导致项目废水不能达标排放、废气处理设施运行异常导致项目废气不能达标排放。通过制定严格的管理规定和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险。项目在严格落实各项可控措施和事故应急措施的前提下，项目风险事故的影响在可恢复范围内，项目环境风险防范措施有效，环境风险可接受。

建设项目环境风险简单分析内容表见下表：

项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

年产5000吨竹笋精加工食品生产线项目
建设地点

四川省

乐山市

沙湾区
太平镇顺河街310号
地理坐标

经度

103度35分12.430秒
纬度

29度26分44.552秒
主要危险物质及分布

盐渍池、浸泡入味池、包材仓储区、污水处理站
环境影响途径及危害后果

①火灾引起大气环境污染；②污水泄漏引起土壤、地下水污染； 

风险防范措施要求

风险防范措施

①污水处理站、危险废物暂存间重点防渗，加强对危险废物的收集、管理。

②电气设备经常检查，厂区内严禁吸烟、用火，车间、仓库内配置的灭火器、消防设施周围严禁对方其它物品，消防器材设备派专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目占地26.7亩，建设原料库、生产车间、包装车间、成品库及生产辅助设施，配套建设环保、安全、消防设施，形成年生产5000吨竹笋精加工食品的生产能力。

项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单评价。项目生产过程中存在火灾风险及危险废物泄露等风险。建设单位严格实施本报告中各项防范措施和应急措施，防范风险事故发生，风险水平属于可以接受的范畴。
环保措施及投资

本项目总投资1500万元，环保投资为111.7万元，占总投资的7.45%。
环境保护投资一览表（单位：万元）

项目

内容

投资

施工期

废气

粉尘

洒水抑尘

3.0

机械废气

加强设维护保养

/

废水

生活污水

生活污水通过污水管网排入乐山市第二污水处理厂进行处置

2.0

噪声

设备噪声

设置围挡，合理安排施工时间

1.5

固废

生活垃圾、绿化垃圾

环卫部门统一清运

5.0

建筑垃圾

分类收集，能外卖的外卖；不能外卖的送入指定地点堆放

营运期

废气治理

锅炉废气

外购低氮燃烧-国内一般技术燃气锅炉+8m排气筒

15

废水治理

生活污水

生活污水进行预处理，通过污水管网排入乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程进行处置

60.0

生产废水

自建污水处理站（处置规模不低于220m3/d）处理达标后排水园区污水管网，纳乐山市沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程进行处置

噪声治理

设备噪声

合理布局，合理安排工作时间，建筑物隔声，安装减震消声等措施；厂区绿化

2.0

固废处置

废包装材料

集中收集后外售

12.0

污泥

由环卫部门清运

不合格品原料（S1）

生活垃圾

S2笋衣

风险

采取分区防渗措施，按要求设置灭火器和防火栓；落实分区防渗措施；制订快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立健全安全环保管理制度。

11.2

合计

111.7

环境管理与监控计划

环境管理目的

环境管理是按照国家、省和市有关环境保护法规，进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督，制定环保规划和目标，环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业、单位管理的重要组成部分，利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对企业生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，以达到环境效益与经济效益、社会效益相统一，实现可持续发展目标。

实践证明：大量的环境问题是由于缺乏对环境的企业、单位管理造成的，如果没有健全的环境管理制度，很难保证建设项目不对环境造成污染，所以本环评要求建设单位要建立完善的环境管理和监控体系，将其列入议事日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，使环保措施落到实处并真正发挥效用，将环境风险降到最低，达到环境保护的目的。

项目环境管理主要有环境监理、环境监测及竣工环境保护验收几个方面。

环境管理工作内容

本项目无论建设期或运行期均会对临近环境产生一定的影响，必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治或减轻生产活动中产生的污染危害及对生态环境造成的破坏。

管理机构及职责

建设单位：接受各级环保机构的监督；执行环保法规、落实环境影响评价、设计与环保工作计划中的各项环保措施；保证环保设施的正常运转，设立环保管理机构和监督机构、人员，对项目排污进行日常监测，建立污染源档案定期报告生态环境局。
环境管理

项目业主应设专人负责营运期环境保护工作，管理人员要经过专业培训合格后才能上岗。管理内容包括：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等，对本工程的环境保护工作进行全面的监督及管理。

工程运行前，组织相关部门、单位进行检查环保设施是否按要求建设。
对项目环保设施进行管理，废气处理设施等环保设施由专人进行管理等。项目内控制大气环境、水环境、声学环境、固体废弃物污染的重要设施，只有这些系统运转正常，才能保证区域内污染物达标排放。环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。
环境监测

环境管理必须依靠环境监测，环境监测必须为环境管理服务。环境监测是对建设项目运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。项目运营后应加强管理，派专人对各构筑物定期检查是否出现故障。

根据《排污单位自行监测技术指南  食品制造》（HJ 1084—2020），本项目具体环境监测内容如下：
营运期环境监测计划

监测内容
监测项目

监测点布设

监测频次

监测实施机构
废气
硫化氢、氨硫化氢、氨
污水处理站周边最高浓度点
1次/半年

委托第三方机构
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
烟囱采样口
1次/半年

废水
流量、pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化量
废水总排放口

一次/半年
噪声

场界噪声等效连续A声级

厂界外1m设4个监测点

1次/季度
对废气、废水及噪声的监测，从点分布到取得数据的整个过程均应进行全面质量管理。监测方法采用国家分析方法，同时项目应规范监测取样口设置，便于监测管理。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	设置防护网，洒水降尘，清扫路面，文明施工
	《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）

	
	
	施工废气
	CO、NOX
	加强机械维护
	

	
	
	油漆废气
	VOCS
	环保涂料，加强施工管理，加强通风
	《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)

	
	营运期
	污水处理站臭气
	NH3、H2S
	水工建筑物尽量密闭，种植绿化，喷洒除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值

	
	
	蒸煮臭气
	臭气
	车间通风
	

	
	
	锅炉废气
	SO2、NOX、烟尘
	低氮燃烧锅炉+8m排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值

	地表水环境
	施工期
	生活污水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS
	依托厂区预处理设施处理后排入市政污水管网处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	
	
	生产废水
	SS 
	经沉淀池处理后回用
	/

	
	营运期
	生活污水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS
	生活污水经预处理后排入市政污水管网进入沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	
	
	生产废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS
	经自建污水处理站处理后，排入市政污水管网进入沙湾区沫江办事处草坝社区污水处理工程处理。
	

	声环境
	施工期
	建筑工地
	施工噪声
	对高噪声作业采取隔声、减震的方法降噪
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	营运期
	生产车间
	设备噪声
	设备进行基础减震，厂房隔声、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	施工期
	建筑工地
	建筑垃圾
	清运至指定的建筑垃圾堆场
	妥善处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	环卫部门清运
	

	
	营运期
	员工
	生活垃圾
	环卫部门清运
	妥善处置

	
	
	不合格原料
	废竹笋、辣椒等
	分类集中收集后，由环卫部门统一清运处置
	

	
	
	废包装材料
	纸箱、塑料袋等
	
	

	
	
	笋衣
	笋衣
	
	

	
	
	废水处理站（含化粪池）污泥
	污泥
	
	

	
	
	不合格品
	笋子
	自行综合利用
	

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：将污水处理站（含管道和化粪池）、泡椒盐渍池、酱料浸泡入味池划分为重点防渗区，防渗技术要求为等效黏土层防渗层Mb≥6m，防渗系数K≤10-7cm/s。

一般防渗区：将生产车间、检验中心划分为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土层防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s。

简单防渗区：一般生产车间其他区域、运输道路为简单防渗区，一般地面硬化即可。综上，项目在严格落实上述污染防治措施和防渗措施，确保各项防渗措施得以有效落实，并加强维护厂区环境管理的前提下，可有效控制污染物下渗现象，避免污染地下水，不会对评价区域地下水环境质量造成污染影响。

	生态保护措施
	种植绿化

	环境风险

防范措施
	1、加强管理，制定规章制度，按照消防要求配置灭火装置、预留消防通道、粘贴标志标牌等。
2、废水站出现事故时，将废水抽至调节池，待污水处理设施事故排除后，将调节池废水处理达标后排放；及时安排对股障进行抢修；停止相关作业，关闭相关水泵、阀门。
3、制定应急预案，成立事故应急处理小组。

	其他环境管理要求
	项目业主应设专人负责营运期环境保护工作，管理人员要经过专业培训合格后才能上岗。

按照排污许可相关技术要求进行例行检测。




六、结论

	一、结论

综上所述，本项目的规划选址合理，符合国家产业发展政策，符合当地区域总体规划，总图布置可行。污染治理措施技术经济可行，采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放，对评价区域环境质量的影响不明显。建设单位必须严格遵守有关管理规定，完成各项报建手续，切实保证本报告提出的各项环保措施的落实，严格按有关法律、法规及本报告提出的要求实施有效管理，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，从环境保护角度分析，本评价认为“年产5000吨竹笋精加工食品生产线项目”，在乐山市沙湾区太平镇顺河街310号建设是可行的。
二、建议
1、严格按“三同时”的要求建设项目，取得排污许可证后方可投用；项目建成并具备验收条件后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和时限开展环境保护竣工验收。

2、加强生产设施及环保治理设备运行管理，定期对各项污染防治设施进行保养检修，清除故障隐患，确保污染物达标排放。
3、项目为涉水项目，项目须纳管成功后方能投运。
4、项目位于场镇规划区内，若场镇规划调规须积极配合政府实施搬迁。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.004t/a
	0
	0.004t/a
	+0.004t/a

	
	二氧化硫
	0
	0
	0
	0.004t/a
	0
	0.004t/a
	+0.004t/a

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	0.029t/a
	0
	0.029t/a
	+0.029t/a

	废水
	化学需氧量
	0
	0
	0
	3.49t/a
	0
	3.49t/a
	+3.49t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.35t/a
	0
	0.35t/a
	+0.35t/a

	
	总磷
	0
	0
	0
	0.035t/a
	0
	0.035t/a
	+0.035t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	27.38t/a
	0
	27.38t/a
	+27.38t/a

	
	不合格原料
	0
	0
	0
	5.3t/a
	0
	5.3t/a
	+5.3t/a

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	笋衣
	0
	0
	0
	7.6t/a
	0
	7.6t/a
	+7.6t/a

	
	污泥
	0
	0
	0
	1.76t/a
	0
	1.76t/a
	+1.76t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目
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