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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目

	项目代码
	2210-511111-04-01-819912

	建设单位联系人
	张书强
	联系方式
	18981380032

	建设地点
	四川省乐山市沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团

	地理坐标
	（ 103 度 35 分 8.017 秒， 29 度 28 分 53.517 秒）

	国民经济
行业类别
	C4220 非金属废料和碎屑加工处理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业 42
非金属废料和碎屑加工处理 422

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门
	沙湾区发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号
	川投资备【2210-511111-04-01-819912】FGQB-0220号

	总投资（万元）
	7000.0
	环保投资（万元）
	196.0

	环保投资占比（%）
	2.8%
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	3400

	专项评价设置情况
		专项评价类别
	设置原则
	本项目

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且场界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	不涉及

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	不涉及

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	不涉及

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


拟建项目位于四川省乐山市沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团。项目运营期大气污染物不涉及有毒有害气体的排放；本项目废水主要为生产废水和员工生活污水。生产废水全部回用于生产或自然蒸发损耗；生活污水依托附近既有污水处理设施处理。根据工程分析，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，因此本项目不设置专项评价；本项目生产及生活用水来源于自来水，不涉及河道取水，因此本项目不涉及生态评价。综上，本项目不涉及专项评价的设置。

	规划情况
	本项目位于乐山（沙湾）不锈钢产业园区中的民生不锈钢产业园嘉农组团。
2008年4月17日，乐山市发展和改革委员会以乐发改函[2008]16号文正式批准成立“乐山沙湾工业园区”，2009年12月26日乐山市工业集中区建设发展工作领导小组办公室同意“乐山沙湾工业园区”更名为“乐山（沙湾）冶金建材产业园区”，并在原有“乐山沙湾工业园区”区域范围的基础上扩大四至界范围。调整后四至界范围如下：乐山（沙湾）冶金建材产业园区规划面积27.09平方公里，位于乐山市沙湾区嘉农镇、太平镇，由不锈钢民生产业园、钢铁钒钛循环经济产业园两大片区构成。2013年7月10日，根据《乐山市沙湾区人民政府关于产业园区更名的公告》（乐沙府公告[2013]5号）乐山（沙湾）冶金建材产业园区更名为乐山（沙湾）不锈钢产业园区。
根据规划：园区共分为三个组团，分别为钒钛钢铁循环经济组团、民生不锈钢产业园嘉农组团、民生不锈钢产业园太平组团。

	规划环境影响评价情况
	（1）规划环境影响评价文件名称：《乐山（沙湾）冶金建材产业园区规划环境影响报告书》
召集审查机关：乐山市环境保护局
审查文件名称及文号：《关于<乐山（沙湾）冶金建材产业园区规划环境影响报告书>的审查意见》（乐市环环[2010]136号）
（2）环境影响跟踪评价文件名称：《乐山（沙湾）不锈钢产业园区环境影响跟踪评价报告书》
召集审查机关：乐山市生态环境局
审查文件名称及文号：《关于印发<乐山（沙湾）不锈钢产业园区环境影响跟踪评价报告书审查意见>的函》（乐市环函[2019]226号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目为新建砂石加工项目，位于乐山（沙湾）不锈钢产业园区中的民生不锈钢产业园嘉农组团。根据园区用地布置规划图可知，本项目所在区域用地性质为工业用地。
园区规划范围：根据已批复的《乐山（沙湾）冶金建材产业园区规划环境影响报告书》，不锈钢民生产业园规划范围为：东至太平镇当店村外缘、月儿坝村外缘、马胡埂村外缘；南至嘉农镇新园村外缘、魏坝村外缘，太平镇杜家桥村外缘、马胡埂村外缘；西至嘉农镇燎原村外缘、双槐树村外缘、白岩村外缘、新兴村外缘；北至嘉农镇燎原村外缘、太平镇肖店村外缘。规划面积为11.62平方公里。
园区产业定位：根据已批复的《乐山（沙湾）冶金建材产业园区规划环境影响报告书》，民生不锈钢产业园嘉农组团的产业定位为：冶金产品下游产品加工、机械制造加工、建材、物流。以西南不锈钢公司、天华机械制造为龙头，壮大发展以不锈钢为代表的冶金产品下游产品加工产业：以特种水泥、水泥制品、新型墙体材料为代表的建材产业；加快发展以现代物流为代表的生产性服务业；并与钢铁钒钛循环经济产业园整体联动发展，共同打造成西南重要的冶金建材基地。
项目与《乐山（沙湾）冶金建材产业园区规划环境影响报告书》及其规划环评审查意见相关符合性如表下表所示。
表1-1 本项目与民生不锈钢产业园嘉农组团园区规划环评要求符合性分析
	规划环评报告书及审查意见
	本项目情况
	符合性

	产业
定位
	冶金产品下游产品加工、机械制造加工、建材、物流。以西南不锈钢公司、天华机械制造为龙头，壮大发展以不锈钢为代表的冶金产品下游产品加工产业：以特种水泥、水泥制品、新型墙体材料为代表的建材产业；加快发展以现代物流为代表的生产性服务业；并与钢铁钒钛循环经济产业园整体联动发展，共同打造成西南重要的冶金建材基地。
	本项目为新建砂石加工项目，属于建材行业。
	符合

	入园产业名录
	禁止引入的企业：
禁止向园区引进引水量大、排水量大的企业；
禁止污染物排放现状超标且无整改措施的企业入园区；
禁止引入与规划主导产业相制约的企业，确保园区布局合理性。
禁止引入企业类型：制浆造纸、生物医药、制革、印染、基础化工等水污染和大气污染严重的项目。
	本项目为新建砂石加工项目，不属于禁止引入的企业类型；用水量，为循环用水，不外排；项目污染物排放采取相关措施后能控制在标准范围内。
	符合

	清洁生产门槛
	入园企业必须采用国际、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均应达到相应行业的清洁生产水平二级或国内先进水平。
	本项目清洁生产水平达清洁生产标准二级标准要求。
	符合

	环境影响减缓措施
	（1）鼓励采用天然气等清洁能源，减少燃煤使用量；
（2）对园区规模以上食堂应安装净化效率高的油烟净化设施，确保油烟达标排放；
（3）企业应加强脱硫、除尘大气污染防治设施的维护、管理，减少大气污染
	项目使用能源主要为电能；厂内不设食堂；大气污染物主要为无组织粉尘，通过合理措施治理后能实现达标排放
	符合

	
	园区产生的工业废水在各自企业厂区内收集后，进入企业自建的污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及企业相关行业标准后，在尽可能综合利用，提高循环使用率的前提下，达标排放。
园区生活污水在嘉农镇污水处理厂和沙湾城市污水处理厂投入运行后，由污水管网收集至污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入大渡河左岸河道
	项目生产废水全部回用于生产或自然蒸发损耗；生活污水依托附近既有污水处理设施处理
	符合

	
	入驻企业通过选用低噪声设备、基础减震、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标
	本项目通过采取选用低噪声设备、基础减震、隔声等措施，厂界噪声能够做到达标排放
	符合

	
	（1）生活垃圾应由环卫部门进行统一收集、处理，不得随意堆放；
（2）一般工业固废，各企业应加强对内部固废的收集、贮存、运输、处置的管理；
（3）危险废物必须按照国家有关法律法规处置，明确妥善的最终去向
	项目固废处置合理，去向明确，不会造成二次污染
	符合


综上，本项目与已批复的《乐山（沙湾）冶金建材产业园区规划环境影响报告书》相符合。
项目与《乐山（沙湾）不锈钢产业园区环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见相关符合性如表下表所示。
表1-2 本项目与环境影响跟踪评价要求符合性分析
	跟踪评价报告书及审查意见
	本项目情况
	符合性

	负面准入清单
	禁止类：
1、不符合国家现行产业政策及乐山市环境准入要求的项目，清洁生产水平低于二级水平的项目。
2、与园区产业定位及《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》不相符的石油化工、煤化工、制浆造纸、生物医药发酵制药、印染、制革、基础化工、水泥、火电等项目。
3、国家明令禁止的“十五小”“新五小”企业及工艺设备落后、产品滞销、污染严重，且污染物不能进行有效治理的项目。
4、禁止新建焦化项目、硫酸生产项目、盐酸生产项目、电石法工艺路线PVC生产项目等大气污染严重项目。
5、电子元器件行业：禁止引入印制电路板制造项目。
6、化学原料及化学品制造：基本化学原料制造、农药制造。
7、化学纤维制造、橡胶制品业中的轮胎制造，建材制造中的水泥、平板玻璃、石棉、石墨制造。
8、其它不符合国家产业政策，不符合园区产业定位的企业。
9、其他水污染物排放量大、废水处理难度大、排放有毒有害及铅、汞、六价铬等重金属废水的项目。
	本项目为新建砂石加工项目，符合国家现行产业政策及乐山市环境准入要求，项目清洁生产水平达清洁生产标准二级标准要求；项目无落后设备，产生污染物通过治理后能达标排放，无废水排放。因此本项目不属于禁止类
	符合

	
	限制类：
严格限制Ⅲ类工业及未落实减排计划的新增大量烟(粉)尘排放项目入园。根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号)、《四川省人民政府关于化解产能过剩矛盾促进产业结构调整的实施意见》（川府发[2014]10号）相关要求，严格限制违规新增钢铁、水泥产能。
	本项目为新建砂石加工项目，符合国家现行产业政策；项目产生无组织粉尘通过合理措施治理能达标排放；项目产品不包含钢铁和水泥。因此项目不属于限制类
	符合

	清洁生产门槛
	入园企业必须采取先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，清洁生产水平应达到国际、国内先进水平。
	本项目清洁生产水平达清洁生产标准二级标准要求
	符合

	后续规划实施建议
	严格控制高污染燃料总量，不再新增燃煤锅炉及燃煤设施，不新增加区域煤炭消费总量；按省市蓝天保卫战要求，加快实施钢铁、水泥等行业大气污染排放深度治理改造。严控新建、扩建涉大气污染物排放的污染项目，对新增大气污染物排放的项目采取2倍替代削减，确保区域环境空气质量持续改善。合理调整优化区域运输结构，推动钢铁、水泥等行业大宗物料以铁路运输为主，降低公路运输量。
	本项目为新建砂石加工项目，主要使用电能，不使用燃煤，不涉及锅炉；大气污染物主要为无组织粉尘，通过合理措施治理后能实现达标排放
	符合


综上，本项目与已批复的《乐山（沙湾）不锈钢产业园区环境影响跟踪评价报告书》相符合。

	其他符合性分析
	1、产业政策的符合性
本项目为新建砂石加工项目，属于C3099 其他非金属矿物质制品制造，利用“乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目-土石方工程”施工期间所产生的可利用废弃物进行砂石加工，其来源为河道清淤所产生的砂石，成分与河沙相同。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），本项目的生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类，因此本项目属于允许类。
同时，本项目于2022年10月21日在沙湾区发展和改革局立项备案，备案号：川投资备【2210-511111-04-01-819912】FGQB-0220号。
2、选址合理性分析
本项目为新建砂石加工项目，位于乐山（沙湾）不锈钢产业园区中的民生不锈钢产业园嘉农组团，在“乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目-土石方工程”施工期间所产生的可利用废弃物堆场内建设。根据园区用地布置规划图可知，本项目所在区域用地性质为工业用地。
根据现场踏勘，本项目所在厂区周边为已建、在建或待建企业和农村，外环境关系简单，项目外环境关系见下表。
表1-3 项目外环境关系一览表
	序号
	名称
	方位
	距离（m）

	1
	齐安村
	NE
	532

	2
	四川钢联不锈钢有限公司
	NE
	276

	3
	乐山市嘉蓝图科技有限公司
	E
	516

	4
	升源灯具安装工程有限公司
	E
	617

	5
	乐艺非金属有限责任公司
	SE
	372

	6
	星辰机械设备有限公司
	SE
	331

	7
	乐山四海迈城建材有限公司
	SE
	332

	8
	王场村
	S
	355

	9
	苏沙路
	S
	312

	10
	乐山市方大工业发展有限公司
	SW
	306

	11
	乐山永丰机械制造有限公司
	SW
	519

	12
	新兴村
	SW
	558

	13
	散居住户约18户
	W
	224

	14
	散居住户2户
	NW
	160

	15
	散居住户1户
	NW
	440

	16
	散居住户1户
	NW
	520

	17
	大渡河
	S
	800


同时，项目评价范围内无自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的环境敏感目标，外环境关系较为简单。并且项目东南面紧邻苏沙路，方便成品的运输。
项目生产废水循环使用，不外排；生活污水依托附近既有污水处理设施处理；项目废气产生主要为粉尘，通过搭建厂房、洒水降尘以减少粉尘排放；项目固废得到合理处置；对产噪设备采取了相应隔声减振措施，不会对区域声环境质量造成明显影响。因此，在采取本评价提出的污染防治措施后，项目对周边环境的影响可接受，与周边环境基本相容。
综上所述，本项目建设对周围环境影响较小，与外环境相容，项目选址合理。
3、土地利用符合性分析
本项目位于乐山（沙湾）不锈钢产业园区中的民生不锈钢产业园嘉农组团，为新建项目，占地面积约3400m2，为租用乐山市沙湾区铜河资源投资运营有限公司闲置土地建设。根据乐山（沙湾）不锈钢产业园区土地利用规划图，本项目所在地属于规划的工业用地范畴。根据乐山（沙湾）不锈钢产业园区土地利用规划图，本项目所在处的地类（用途）为工业用地，因此，本项目用地性质合理。
4、与《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（乐府发[2019]4号）的符合性分析
本项目与《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（乐府发[2019]4号）的符合性分析如下表所示。
表1-4 项目与《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》符合性分析
	方案要求
	本项目
	符合性

	全面整治全市砂石开采加工行业，2019年全面完成中心城区砂石行业退出，全市保留的砂石生产加工企业应当建设封闭式厂房，杜绝露天加工，配套建设自动喷淋、除尘设施，使用清洁能源，科学制定重污染天气预防与应急预案落实方案，重污染天气期间除保障抢险工程、重大民生工程外，停止生产加工。
	本项目位于乐山（沙湾）不锈钢产业园区中的民生不锈钢产业园嘉农组团，不属于中心城区范围，项目主要生产设备位于封闭厂房内，使用雾炮机洒水降尘。本评价要求项目重污染天气期间应按当地政府要求进行处置。
	符合

	加快推进污泥无害化处理。开展污泥处理情况排查，列出污泥无害化处理清单，制定实施污泥处理设施建设、改造方案，确保到2020年底前建成污染处理处置设施，污泥无害化处理率达到90%以上。
	本项目浓密罐内污泥与河沙成分相同，产生污泥经压滤机压滤脱水后按政府要求堆放至指定地点，可达到无害化处理。
	符合

	加强水资源节约。实行重点扶持，集中投入，强力推动节水型社会建设。推广节水灌溉，建立节水型农业。抓好工业节水，提高水重复利用率。在水资源合理配置的前提下，以供定需控制用水量增长，合理调整流域内生产及工矿企业的布局。积极推进城市再生水利用设施建设，促进节水减排。
	项目洗砂废水全部循环使用；项目无生产废水排放。可达到节水减排要求。
	符合


由上表可知，项目符合《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（乐府发[2019]4号）中的相关要求。
5、项目与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）符合性分析
项目与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）符合性分析如下表所示。
表1-5 项目与国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》符合性分析
	方案要求
	本项目
	符合性

	（二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。
	本项目对堆场周围进行围挡，配备雾炮机洒水；堆料上方覆盖防尘网。满足防风抑尘的功能。
	符合


由上表可知，项目符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）中的相关要求。
6、项目与《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2018年修订）符合性分析
项目与《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2018年修订）符合性分析如下表所示。
表1-6 项目与国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》符合性分析
	方案要求
	本项目
	符合性

	第十四条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当配套建设大气污染防治设施并正常使用，确保大气污染物达标排放，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。
	项目正在进行环境影响评价；项目生产过程全程湿法作业，并在封闭厂房内进行，同时配备雾炮机降尘；对堆场周围进行围挡，配备雾炮机洒水，堆料上方覆盖防尘网；对进出车辆进行冲洗。
	符合


由上表可知，项目符合《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2018年修订）中的相关要求。
7、项目与乐山市水务局、乐山市环境保护局文件《关于下发全市砂石加工场污染防治验收标准的通知》（乐水函〔2017〕330号）符合性分析
项目与《关于下发全市砂石加工场污染防治验收标准的通知》（乐水函〔2017〕330号）符合性分析如下表所示。
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表1-7 与乐山市砂石加工场污染防治验收标准符合性
	乐水函〔2017〕330号污染防治验收标准
	本项目治理措施
	符合性

	管理类别
	环保设施
	环保控制要求
	
	

	原料堆场、成品料场
	堆料场四周打围封隔
	堆料四周应当设置不低于堆放物料高度的落地围栏，防止堆料滑落扬尘
	本项目加工车间进行封闭，成品堆场四周采用围挡，并在对应区域设置喷雾降尘装置，厂区内道路场地硬化；项目于原弃方堆放地内建设，不设置原料堆场
	符合

	
	堆料全覆盖
	堆料采取防风扬尘网进行覆盖，严禁裸露扬尘
	成品堆料上方用防尘网覆盖，配备雾炮机降尘；项目于原弃方堆放地内建设，不设置原料堆场
	符合

	砂石料加工生产
	砂石破碎加工进料口全封闭
	砂石加工、破碎及分筛必须在全封闭设施进行，通过防尘、隔音、喷淋装置，防止、减少噪声和扬尘污染
	本项目砂石加工在封闭式车间内进行，对物料进行冲水使其充分湿润，在生产车间内设置喷雾喷头抑尘
	符合

	
	修建配套生产废水处理回用设施
	所有生产废水必须全部循环使用，要做到防渗漏防雨处理，严禁乱排、直排
	项目场地硬化，厂区生产废水进入浓密罐处理后，浓密罐污泥经压滤机脱水，泥饼按政府要求堆放至指定地点，澄清水进入清水池循环使用，不外排
	符合

	
	物料传送建立密闭系统
	通过密闭、喷水传送，确保无泄漏、无散落、无飞尘
	物料输送在密闭车间内进行，并在对应区域屋顶设置喷雾降尘
	符合

	
	装卸物料密闭喷淋
	通过喷淋确保物料装卸不起尘
	项目物料采用三面一顶地坑式投料，并在对应区域设置喷雾降尘装置
	符合

	
	场地内运输道路硬化
	要配置冲洗清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，做好除尘、降尘
	场地硬化，厂区道路采取雾炮机降尘
	符合

	
	规范作业时间
	每日早6:00前、晚20:00后严禁加工作业和装卸运输，杜绝噪声扰民
	本项目年工作330天，每天工作12小时（8:00~20:00），夜间不生产。
	符合

	砂石料销售运输
	建立运输车辆出场冲洗和喷淋设施
	所有出场运输车辆必须冲洗车身和轮胎，确保不带泥上路
	场地内进出口设置洗车池，采用全自动喷淋设施冲洗
	符合

	
	运输车辆全覆盖，密闭运输
	所有出场车辆必须全覆盖，确保上路无“抛、洒、滴、漏”现象
	车辆采取篷布覆盖，密闭运输
	符合

	
	出场通道硬化、喷淋
	砂石场出场道路必须硬化，定期安排喷淋，减少扬尘污染
	地面硬化，并定期洒水降尘
	符合

	其他要求
	生活垃圾集中收集
	场内生活垃圾要集中收集交由环卫部门处理，严禁随便倾倒污染环境
	设置垃圾桶，集中收集后交环卫部门清运处理
	符合

	
	
	生活垃圾集中收集（场内生活垃圾要集中收集交环卫部门处理，严禁随便倾倒污染环境）
	生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运
	符合

	
	维修
	场地内不得私自存储油料，防火防爆，不得进行机械维修防止油污废水污染
	厂内不设置储油设施和机修间，机械维修委托第三方进行
	符合

	
	生态恢复
	砂石加工销售完毕，必须对堆料加工场地进行平整，拆除一切建筑设施，撤除机械加工设备、清除加工弃料，搞好生态恢复
	对生产车间场地进行平整，拆除一切建筑设施，撤除机械加工设备、清除加工弃料。
	符合


由上表可知，项目符合《关于下发全市砂石加工场污染防治验收标准的通知》（乐水函〔2017〕330号）中的相关要求。
8、《乐山市大气污染防治三年攻坚行动总体方案》和《乐山市大气污染防治三年攻坚行动2023年度实施计划》的符合性分析
项目与《乐山市大气污染防治三年攻坚行动总体方案》和《乐山市大气污染防治三年攻坚行动2023年度实施计划》的符合性分析如下表所示。
表1-8 项目与两个方案符合性分析
	方案名称
	方案要求
	本项目
	符合性

	《乐山市大气污染防治三年攻坚行动总体方案》
	14、抓扬尘源长效整治。落实《乐山市扬尘污染防治条例》相关要求，加强施工工地、道路扬尘管控，依法依规将扬尘管控不到位的建筑市场主体、监理单位不良行为信息纳入建筑市场信用管理体系。
	根据《乐山市扬尘污染防治条例》相关要求，项目生产全程湿法作业，生产车间全封闭并洒水；成品堆场搭建顶棚、围挡、覆盖防尘网；场内运输道路进行硬化处理，并及时清扫、洒水，保持道路整洁
	符合

	《乐山市大气污染防治三年攻坚行动2023年度实施计划》
	（39）夯实重污染天气应急减排措施清单。组织开展重污染天气应急减排措施清单修订工作，进一步摸排大气污染排放企业，做到涉气企业全覆盖。
	根据《乐山市重污染天气预防和应急预案（2022年修订）》相关要求，本次评价要求重污染天气预警期间应结合实际自主采取轮产、降低生产负荷、加强污染治理措施等，减少污染物排放；运输车辆禁止进入建成区。预警响应期间砂石厂停止运输和露天作业；重污染天气期间应当停止生产，并加强产品堆场的洒水频率。
	符合


由上表可知，项目符合《乐山市大气污染防治三年攻坚行动总体方案》和《乐山市大气污染防治三年攻坚行动2023年度实施计划》中的相关要求。
10、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析如下表所示。
表1-9 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析
	方案要求
	本项目
	符合性

	第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目
	项目所在地区不属于饮用水水源准保护区的岸线和河段范围；项目生产废水循环使用，不外排。
	符合

	第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
	本项目为新建砂石加工项目，使用的原料为原堆放在铜河资源绿色建材加工厂场地上的弃方（主要为大渡河清淤产生的连砂石），不在河内挖采砂石
	符合

	第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。
	项目生产废水循环使用，不外排；生活污水依托附近既有污水处理设施处理。
	符合

	第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目为新建砂石加工项目，不属于化工项目。
	符合

	第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库建设。
	符合

	第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
	本项目为新建砂石加工项目，项目的生产工艺、设备、产品均不属于《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类。
	符合


由上表可知，项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中的相关要求。
11、“三线一单”符合性分析
（1）管控单元
乐山市人民政府于2021年6月7日发布了《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发[2021]7号），本项目位于乐山市沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团，根据在四川政务服务网（网址：https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000）查询结果本项目涉及环境综合管控单元一般管控单元、水环境一般管控区、大气环境布局敏感重点管控区、农用地优先保护区，具体见下表。
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图1-1 “三线一单”查询结果
表1-10 管控单元表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	所属市（州）
	所属区县
	准入清单类型
	管控类型

	ZH51111120002
	四川乐山沙湾经济开发区
	乐山市
	沙湾区
	环境管控单元
	环境综合管控单元工业重点管控单元

	YS5111112210017
	大渡河沙湾区安谷电站大坝控制单元
	乐山市
	沙湾区
	水环境管控分区
	水环境工业污染重点管控区

	YS5111112310002
	四川乐山沙湾经济开发区
	乐山市
	沙湾区
	大气环境管控分区
	大气环境高排放重点管控区

	YS5111112420003
	沙湾区建设用地污染风险重点管控区
	乐山市
	沙湾区
	土壤污染风险管控分区
	建设用地污染风险重点管控区


[image: ]本项目

图1-2 项目与环境综合管控单元的位置关系图
（2）“三线一单”符合性分析
本项目位于乐山市沙湾区民生不锈钢产业园嘉农组团，属于工业中重点管控单元，涉及到环境管控单元4个，分别为四川乐山沙湾经济开发区、大渡河沙湾区安谷电站大坝控制单元、四川乐山沙湾经济开发区、沙湾区建设用地污染风险重点管控区。三线一单符合性见下表。
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表1-11 本项目 “三线一单”符合性分析
	环境管控单元名称与编码
	乐山市普适性清单
	管控类别
	单元特性管控要求
	项目对应情况介绍
	符合性

	四川乐山沙湾经济开发区
ZH51111120002
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
（1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）；
（2）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；
（3）重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃等行业项目及产能。
限制开发建设活动的要求
（1）继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换；
（2）长江干流及重要支流岸线一公里范围内严控新建制革、有色金属、三磷项目。
不符合空间布局要求活动的退出要求
（1）现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁；
（2）加强沿江化工园区和重点企业的环境风险防范和污染治理，对限期未完成治理的化工企业实施关闭，逐步实施五通桥盐磷化工产业园、马边磷化特色产业园等沿江沿河化工园区和重点企业的搬迁。
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代；
（2）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代；
（3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。
现有源提标升级改造
（1）现有工业园区集中污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 2311-2016），增加工业污水中水回用配套设施建设，鼓励园区和企业中水回用；
（2）推进高污染、高耗水行业清洁生产改造，确保单位产品基准排水量达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。加大钢铁、印染、造纸、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用；
（3）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县属大气污染重点区域，执行大气污染物排放特别限值和特别控制要求；
（4）全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米；
（5）持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。
其他污染物排放管控要求
（1）工业废水集中处理设施实现稳定达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》相应标准限值排放。磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；
（2）大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代；聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。
环境风险防控：
联防联控要求
（1）建立健全全过程、多层级环境风险防范体系。强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区建立有毒有害气体环境风险预警体系，建立区域、流域联动应急响应体系，实行联防联控。
其他环境风险防控要求
（1）涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求；
（2）严格涉重金属企业和园区环境准入管理，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”；
（3）有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤；
（4）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
（1）鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区；
（2）鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可。
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
（1）严格控制煤炭消费总量。严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行当年煤炭消耗减量倍量替代。
禁燃区要求
（1）保留20蒸吨小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求；或进行清洁能源改造，清洁能源改造选择燃气锅炉的，应当同时采用低氮燃烧技术；
（2）禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施。
其他资源利用效率要求
暂无
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
1、禁止引入高污染、高能耗、高风险项目；2、禁止新引入排放一类重金属废水的项目；3、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求
限制开发建设活动的要求
1、严控涉磷类水污染物排放的项目，新建涉磷工业实施总磷排放量减量替代；2、严控涉大气污染物排放的重污染项目；3、严格限制风险潜势等级Ⅳ级及以上的工业企业入园，严格限制未落实减排计划的新增大量烟（粉）尘排放项目入园，严格限制违规新增钢铁、水泥产能；4、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求
允许开发建设活动的要求
不符合空间布局要求活动的退出要求
执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求
其他空间布局约束要求
	项目为新建砂石加工项目，不属于涉磷企业，不属于高污染、高能耗、高风险项目；项目生产废水循环使用，不外排。符合乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
1、完成现有企业废气深度治理，达到特别排放限值要求；2、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
新增源等量或倍量替代
1、削减园区现有污染源大气污染物排放总量，特别是烟粉尘及VOCs总量，在全区空气质量达标的情况下，实施等量替代。2、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
新增源排放标准限值
污染物排放绩效水平准入要求
1、封堵太平组团已停产、破产企业入河排污口。2、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
其他污染物排放管控要求
	本项目为新建沙石加工项目，项目生产车间实行全封闭，搭配洒水降尘措施，使颗粒物无组织排放控制在可控范围内；项目生产废水全部回用于生产，不外排。满足乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
	符合

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求
安全利用类农用地管控要求
污染地块管控要求
园区环境风险防控要求
1、危险化学品仓库、生产车间尽量远离地表水沿岸布设；2、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
企业环境风险防控要求
执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
其他环境风险防控要求
执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
	本项目为新建沙石加工项目，不涉及危险化学品的使用，满足乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	水资源利用效率要求
执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
地下水开采要求
能源利用效率要求
1、严格控制新（改、扩）建耗煤项目，新增耗煤项目实行现有煤炭消耗减量倍量替代；2、禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施；3、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
其他资源利用效率要求
	本项目为新建沙石加工项目，不涉及地下水开采，项目生产全部采用电能，不燃煤，不建设锅炉和炉窑。满足乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。
	符合

	大渡河沙湾区安谷电站大坝控制单元
YS5111112210017
	空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求
暂无
限制开发建设活动的要求
暂无
不符合空间布局要求活动的退出要求
暂无
其他空间布局约束要求
暂无
污染物排放管控：
允许排放量要求
暂无
现有源提标升级改造
暂无
其他污染物排放管控要求
暂无
环境风险防控：
联防联控要求
暂无
其他环境风险防控要求
暂无
资源开发利用效率要求：
水资源利用总量要求
暂无
地下水开采要求
暂无
能源利用总量及效率要求
暂无
禁燃区要求
暂无
其他资源利用效率要求
暂无
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求
允许开发建设活动的要求
不符合空间布局要求活动的退出要求
其他空间布局约束要求
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	城镇污水污染控制措施要求
工业废水污染控制措施要求
严格落实排污许可制度，持证排污，达标排放；强化工业企业储存危险化学品监管，完善储存防护设施；加快布局分散的企业向园区集中；推进工业园区“零直排区”建设，加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。
农业面源水污染控制措施要求
船舶港口水污染控制措施要求
饮用水水源和其它特殊水体保护要求
	本项目为新建沙石加工项目，项目不涉及危险化学品的使用；项目生产车间实行全封闭，搭配洒水降尘措施，使颗粒物无组织排放控制在可控范围内；项目生产废水全部回用于生产，不外排。
	符合

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	
	
	

	四川乐山沙湾经济开发区
YS5111112310002
	
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求
允许开发建设活动的要求
不符合空间布局要求活动的退出要求
其他空间布局约束要求
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	大气环境质量执行标准
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级区域大气污染物削减/替代要求
新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。
燃煤和其他能源大气污染控制要求
工业废气污染控制要求
加强工业无组织排放管控。扎实开展钢铁、建材、化工、火电、焦化、铸造等重点行业和燃煤锅炉无组织排放整治，建立管理台账。对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等无组织排放实施深度治理。加强园区污染治理。推进园区绿色循环低碳发展。推动园区实施循环化改造。大力推进企业清洁生产。
机动车船大气污染控制要求
扬尘污染控制要求
农业生产经营活动大气污染控制要求
重点行业企业专项治理要求
其他大气污染物排放管控要求
	本项目为新建沙石加工项目，项目生产车间实行全封闭，搭配洒水降尘措施，使颗粒物无组织排放控制在可控范围内。
	符合

	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	
	
	

	沙湾区建设用地污染风险重点管控区
YS5111112420003
	
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求
允许开发建设活动的要求
不符合空间布局要求活动的退出要求
其他空间布局约束要求
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	环境风险防控
	
	
	

	
	
	资源开发效率要求
	
	
	


综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。



	
	12、与《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府〔2021〕7号）符合性分析
乐山市人民政府于2021年6月7日发布了《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发[2021]7号），根据通知，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。
①优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元26个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。
②重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元33个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。
③一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元6个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。
乐山市环境管控单元分布图见下图：
[image: 乐山市环境分区管控图]本项目

图1-3 乐山市环境管控单元图
根据《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求实施生态环境分区管控的通知》，本项目属于工业重点管控单元，本项目与乐山市、沙湾区生态环境准入总体要求符合性分析如下表所示。
表1-12 本项目与乐山市、沙湾区生态环境准入总体要求符合性
	城市
	准入要求
	本项目情况
	符合性

	乐山市
	1.对化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求；
2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区；
3.按照“一总部五基地”工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高排放、高能耗企业“退城入园”，引导企业在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能；
4.严格控制高排放、高能耗项目准入；严格执行能源消费总量和强度双控制度；严格执行煤炭消费总量控制要求；
5.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。
	本项目为新建砂石加工项目，不属于化工、钢铁等重点行业，不属于高排放、高能耗项目。本项目产生的废气能够做到达标排放；生产污水全部回用于生产或蒸发损耗，不外排。项目属于建材行业，符合园区规划环评以及跟踪环评中准入要求。
	符合

	沙湾区
	1.优化调整产业结构，严格高排放、高能耗项目环境准入要求；
2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；
3.加强区域大气污染治理，禁止违规新增钢铁、水泥等行业产能，推动大气深度治理改造；执行大气污染物特别排放限值；
4.加强大渡河良好水体保护，严格控制大渡河流域新建、扩建水环境风险突出项目；加强城乡生态环境保护基础设施建设；
5.加强非金属矿山生态环境保护，系统推进矿山生态保护修复；
6.纸浆造纸行业严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求。
	本项目不属于化工、钢铁等重点行业，不属于高排放、高能耗项目。本项目产生的废气能够做到达标排放；生产污水全部回用于生产或蒸发损耗，不外排。项目不涉及矿山开采；不属于制浆造纸行业。
	符合






二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
为满足行洪需要，每年需对大渡河流域进行清淤，在大渡河清淤过程中会产生大量弃方（主要为大渡河清淤产生的连砂石），沙湾河段的部分弃方堆放于沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团内，用以工业园区地面的回填、平整。
随着乐山近几年的高速发展，近期乐山机场、乐汉、乐西高速的修建，需要大量的砂石。中国国家发展改革委工业和信息化部、公安部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部、应急管理部、市场监管总局、国家统计局、中国海警局、中国国家铁路集团有限公司于2020年3月25日联合印发了《关于印发<关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见>的通知》（发改价格[2020]473号），通知指出：“确保重点工程项目需要。市场供应紧张、价格涨幅较大的地区，要针对性制定应急保供方案，切实采取有效措施，加强货源和运输调度的统筹协调，确保重点工程项目建设不受影响。”
由于河道清淤产生的连砂石属于优质砂石资源，产品品质好，适用于多种重点工程的修建，因此，乐山市沙湾区人民政府于2022年将原沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团内用于工业园区回填的弃方（连砂石）进行拍卖（预估挖出可利用废弃物全部数量约为110万方（预估187万吨）），乐山市沙湾区铜河资源投资运营有限公司依法取得了该弃方（连砂石）的加工权，拟将此弃方内可利用废弃物挖出作为加工砂石原料，实现“废物再利用”。
乐山市沙湾区铜河资源投资运营有限公司于2022年10月在沙湾区发展和改革局立项备案了“乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目-土石方工程”（备案号：川投资备【2210-511111-04-01-819912】FGQB-0220号）。备案后，乐山市沙湾区铜河资源投资运营有限公司将砂石加工的经营权进行了公开招标，2023年5月8日，乐山市睿玺建材有限公司中标了乐山市沙湾区铜河资源投资运营有限公司拍卖的“乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目-土石方工程”，实施砂石加工，工期直至将该地块清挖的约110万方可利用废弃物全部加工完成。
本项目主要建设内容为：于原弃方堆放地内新建生产厂房2000m2，建设2条砂石生产线及配套设备；设置产品堆场1200m2以及道路硬化等相关配套设施；年产187万吨建筑用砂石，将原弃方堆放地内现有废弃石料消耗完毕后，不再生产。因厂房建设于原弃方堆放地内，项目原料堆放依托原弃方堆放地现有土地，不另外建设堆场；原料仅使用对场内现有堆存连砂石，不进行开采和外购。因该项目已由乐山市沙湾区铜河资源投资运营有限公司于2022年10月21日在沙湾区发展和改革局立项备案，乐山市睿玺建材有限公司无需另作备案。但由于乐山市睿玺建材有限公司对项目进行建设和运营，施工期和运营期产生的环境问题均由乐山市睿玺建材有限公司项负责。因此，项目业主为乐山市睿玺建材有限公司（具体见环保责任关系说明）。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令）的有关规定，一切新建、扩建、技改项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42”中“非金属废料和碎屑加工处理 422”，应当编制环境影响报告表。为此，乐山市睿玺建材有限公司委托乐山市四维环保科技有限责任公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。
2、项目名称、建设单位、建设地点、性质
项目名称：乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目
建设单位：乐山市睿玺建材有限公司
建设地点：四川省乐山市沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团
建设性质：新建
项目总投资：7000万元
3、产品方案和产品规模
表2-1 本项目生产规模及产品方案
	序号
	产品名称
	规格（mm）
	年产量（万t/a）

	1
	自然砂
	≤5
	59.0

	2
	机制砂
	≤5
	44.0

	3
	碎石
	5~10
	42.0

	
	
	10~20
	30.0

	
	
	20~31.5
	12.0

	4
	总计
	/
	187.0


4、项目建设内容及规模
本项目主要建设内容为：原弃方堆放地内新建生产厂房2000m2，建设2条砂石生产线及配套设备；设置产品堆场1200m2以及道路硬化等相关配套设施；年产187万吨建筑用砂石，将原弃方堆放地内现有废弃石料消耗完毕后，不再生产。因厂房建设于原弃方堆放地内，项目原料堆放依托原弃方堆放地现有土地，不另外建设堆场；原料仅使用对场内现有堆存连砂石，不进行开采和外购。
本项目主要由主体工程、公用工程、办公生活设施以及环保工程等项目组成，本项目组成及主要的环境问题如下表。
表2-2 项目组成及主要的环境问题
	工程分类及项目名称
	工程内容
	主要环境问题

	
	
	施工期
	运营期

	主体工程
	生产车间
	新建生产车间2000m2，彩钢结构全封闭式厂房，车间内布置颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛等生产设备，建设2条砂石生产线及配套设施，项目建成后年产砂石187万t。
	废水
噪声
废气
固废
	废气
噪声
固废

	辅助工程
	供电系统
	由当地电网接入，厂区设250KVA变压器一台
	
	/

	储运工程
	产品堆场
	新建产品堆场1200m2，位于生产车间南面。
	
	废气
噪声

	
	厂区运输道路
	厂区地面全部硬化，供产品运输
	
	

	办公及生活设施
	值班室
	位于生产车间东面，占地面积100m2
	
	噪声

	公用工程
	供水系统
	生产用水与生活用水经园区给水管网供给
	
	/

	环保工程
	废水
	员工生活污水
	生活污水依托既有污水处理设施处理
	
	废水

	
	
	洗砂废水
	洗砂废水经污水收集后泵入浓缩罐（1个，处理能力250m³/h，投加絮凝剂）处理后，清水进入500m³清水池回用，污泥经压滤机压滤脱水后按政府要求堆放至指定地点，压滤废水返回浓缩罐进行处理
	
	

	
	
	车辆冲洗废水
	厂区进出口设一清洗池，对出厂车辆进行冲洗，冲洗废水经浓密罐沉淀后回用
	
	

	
	废气
	投料粉尘
	对投料区域采取三面一顶封闭措施，并在进料口设置雾炮机喷雾降尘
	
	废气

	
	
	破碎、筛分粉尘
	破碎、筛分过程于密闭厂房内进行，湿法作业，同时采取洒水降尘措施，在屋顶设置喷雾降尘（间隔3m设一组喷头，每个喷头间距2m）
	
	

	
	
	堆场、物料装卸粉尘
	对堆场周围进行围挡，配备雾炮机洒水；堆料上方覆盖防尘网；出入车辆进行冲洗
	
	

	
	
	车辆运输粉尘
	洒水降尘，对出厂车辆进行轮胎冲洗，并在运输车辆加盖篷布，控制装载量，控制车速，减少道路粉尘
	
	

	
	
	车辆尾气
	限制车速，使用排放达标机械
	
	

	
	固废
	生活垃圾
	收集后交由当地环卫部门统一处理
	
	固废

	
	
	浓密罐污泥
	经压滤机压滤脱水后按政府要求堆放至指定地点。
	
	

	
	
	设备检修废油
	暂存于危废暂存间，定期交由资质单位清运处置
	
	

	
	噪声
	设备噪声
	主要生产设备安装于厂房内，设置基础减震
	
	噪声


5、项目主要原辅材料用量、能源消耗及主要设备
（1）主要原辅材料
表2-3 主要原辅材料年需要量表
	类别
	名称
	单位
	年耗量
	来源
	备注

	原料
	连砂石
	t/a
	189.9万
	原弃方堆放地
	不进行开采和外购

	辅料
	PAC
	t/a
	3
	外购
	袋装，水处理絮凝剂

	
	PAM
	t/a
	1
	外购
	

	能源
	电
	kw·h
	802.5万
	当地电网经厂区变压器接入供应
	/

	
	柴油
	t/a
	10.0
	外购
	现用现买，不在厂区暂存

	水量
	水
	m3/a
	179315.4
	当地市政给水管网供给
	/


（2）、主要设施规格、数量
本项目主要设备规格与数量如下表所示。
表2-4 主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量

	1
	给料机
	/
	1台

	2
	颚式破碎机
	PE600*900
	2台

	3
	双金圆锥机
	SS1650
	2台

	4
	百立克制砂机
	R9500
	2台

	5
	振动筛
	3Y42270
	3台

	6
	螺旋洗砂机
	2816
	5台

	7
	皮带输送机
	/
	12条

	8
	尾砂一体机
	/
	2台

	9
	浓密罐
	Φ7.55m
	1组

	10
	板式压滤机
	/
	1台


[bookmark: _GoBack]经对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），本项目所使用的设备无其中命令淘汰的落后设备。
6、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员20人，每天生产12小时，年总生产天数330天，夜间（晚22:00-早6:00）不生产；夜间（夏季晚20:00-早7:00，冬季晚19:00-早7:00）不运输。
7、公用工程
（1）给水
本项目运营期用水主要为洒水降尘用水、洗砂用水、车辆冲洗用水和生活用水。
1）洒水降尘用水
降尘用水包括生产车间降尘用水、成品库房降尘用水、厂区道路降尘用水。
加工车间降尘用水：为进一步控制生产车间内粉尘逸散量，本项目在生产车间在屋顶设置喷雾降尘（间隔3m设一组喷头，每个喷头间距2m），减少粉尘逸散量。本项目生产车间设置一套洒水降尘设施，用水量约0.60m2/h，则生产车间降尘用水量为7.20m3/d。
成品库房降尘用水：本项目在成品堆场上方设置一台雾炮机，用水量约0.60m2/h，则本项目堆场降尘用水量为7.20m3/d。
厂区道路降尘用水：设置1台雾炮机进行降尘，用水量约0.30m3/h，平均每天降尘时长4h，则共需1.20m3/d。
综上所诉，项目洒水降尘总用水量为15.60m3/d。洒水降尘用于降尘的水全部蒸发损耗或进入产品，无废水产生。
2）洗砂用水
项目筛分过程加水进行冲洗，将筛分机内小于5mm的自然砂和机制砂带出，随水带入洗砂机。每吨砂需用水0.5m³，项目年加工弃方189.9万t，则需清洗用水量为949818.51m³/a（2878.24m³/d）。生产过程蒸发等损耗10%，损耗量为287.96m³/d；产品带走水分约0.02m3/t，项目年产砂石187万t，产品带走水分为37400m³/a（113.33m³/d）；泥饼含水率60%，项目原料含泥量约为1.5%（28477.16t），含水率8%，则泥饼带走水分37020.3t/a（112.18m³/d）。综上，项目洗砂用水损耗量共计169447.1m³/a（513.48m³/d），废水产生量为78037.41m³/a（约2364.76m³/d），通过设置导流沟及管道，将洗砂废水导流至污水收集池，再通过浓缩罐（一台，处理能力250m³/h）处理后，清水进入清水池，用水泵抽回用于生产，不外排。
3）车辆冲洗用水
本项目在厂区入口处设置洗车平台，进出厂区的车辆必须进行冲洗。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），本项目冲洗车辆用水按40L/（辆·次）计，本项目每天车辆进出约120辆车次。本项目洗车用水量为4.80m3/d。蒸发和损耗的水量按20%计，则车辆冲洗废水产生量为3.84m3/d。废水通过浓缩罐（一台，处理能力250m³/h）处理后，清水进入清水池，用水泵抽回用于生产，不外排。
4）生活用水
本项目运营期间定员20人，生活用水按《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）所制定的用水定额核算该项目给排水量，生活用水量为130L/人•d，则生活用水量为2.60m3/d（780m3/a），生活污水量按用水量的85%计算，则生活污水产生量为2.10m3/d（624m3/a）。项目生活污水依托附近既有污水处理设施处理。
表2-5 运营期间用水及排水情况一览表      单位：m3/d
	用水项目
	用水指标
	设计最大数量
	新鲜水量
	循环水量
	排水量
	排放去向

	生产用水
	洒水降尘用水
	1.5m3/h
	12h/d
	15.60
	0
	0
	生产用水循环使用或自然损耗，不外排

	
	洗砂用水
	0.5m3/吨原料
	189.9万t/a
	513.48
	2364.76
	0
	

	
	车辆冲洗用水
	40L/辆次
	120辆/d
	4.80
	3.84
	0
	

	员工生活用水
	130L/人*d
	20人
	2.6
	0
	2.1
	依托附近既有污水处理设施处理

	总             计
	543.38
	2368.60
	0
	/


项目水平衡如下图所示：
损耗0.5
2476.94
2480.78
压滤液
泥饼带走112.18
循环2368.60
损耗15.6
2.1
2.6
4.8
3.84
2368.60
2878.24
15.6
543.38
洒水降尘用水
洗砂用水
车辆冲洗用水
浓密罐
损耗401.3
损耗0.86
新鲜水
生活用水
图2-1 水平衡图      m3/d
清水池
依托附近既有污水处理设施处理
压滤机
收集池

（2）排水
全厂采取雨污分流制，雨水通过雨水管网排入雨水管网。生产废水全部循环使用或自然蒸发，不外排；生活污水依托附近既有污水处理设施处理。
（3）供电
本项目生产和生活用电由当地电网经厂区变压器接入供应。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程
本项目施工期主要为场地平整、修建厂房、设备安装等。施工期工艺流程及产污位置示意图见下图。
建筑垃圾清运系统
回 用
周边既有污水处理设施
主体工程
设备安装
工程验收
工程运营
扬尘、废气
建筑废水
生活污水
少量建筑垃圾
大气环境
沉淀池
基础工程
噪声
声环境
建筑弃土
用于填筑设备基础

粉尘
大气环境
图2-2 施工期工艺流程及产污图

二、营运期工艺流程及产污分析
本项目为新建砂石加工项目，建设砂石加工生产厂房和成品堆场。
1、工艺流程
本次建设主要工艺流程如下图所示。
清水
W
投料
N、G
产品2
机制砂
输送带
输送带
输送带
输送带
输送带
W
泥水
清水
W
W
W
≤5mm
N
≤5mm
N
N
N、G
≥31.5mm
5-31.5mm
≤5mm
原弃方堆放地挖采
颚式破碎机
圆锥破碎机
制砂机
二级振动筛分
三级振动筛分
洗砂机
一级振动筛分
产品3
5-10mm
碎石
洗砂机
产品1
自然砂
N、G
图2-3 本项目主要工艺流程
清水池
浓密罐
新鲜水
压滤机
产品4
10-20mm
碎石
产品5
20-31.5mm
碎石
泥饼
给料机
输送带
N
N、G
N、G
图例： N：噪声 G：废气 W：废水

2、工艺流程简述
本项目主要从事砂石料加工生产，原料为“乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目-土石方工程”可利用废弃物，项目建设于原弃方堆放地内，无需设置原料堆场和原料运输车辆，就地进行弃方挖采。再通过对原料进行破碎加工，采取湿法制砂工艺，根据用户要求制造成不同规格的成品砂。
（1）原弃方堆放地挖采、投料
砂石场利用废石由专业人员使用挖掘机和铲车，采用自上而下、阶梯开采方式，将原弃方堆放地废石挖出。原弃方堆放地挖采废石为边挖采边加工，挖采原料通过运输车转运至投料口。投料口为地坑形式，原料卸入地坑后提升至半高台，再由皮带运输至颚式破碎机破碎。该工序主要污染物是粉尘和噪声。
（2）一级振动筛分
振动筛工作时，两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力，迫使筛体带动筛网做纵向运动，使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程，从而完成物料筛分作业。
物料从上料口通过皮带运输至一级振动筛，一级振动筛分将原弃方堆放地内原料中原本粒径小于5mm的自然砂筛出，进入洗砂机清洗后作为成品堆至成品堆场，其余规格进入颚式破碎机进行下一步工序。在筛分过程中加水，将物料泥土和小于5mm自然砂随水筛出进入洗砂机，同时保持物料湿润，抑制无组织粉尘的产生。该工序主要污染物为粉尘、噪声和废水。
（3）颚破
一级振动筛出料口接颚式破碎机，颚式破碎机的工作部分是两块颚板，一是固定颚板（定颚），垂直（或上端略外倾）固定在机体前壁上，另一是活动颚板（动颚），位置倾斜，与固定颚板形成上大下小的破碎腔（工作腔）。活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动，时而分开，时而靠近。分开时，物料进入破碎腔，成品从下部卸出；靠近时，使装在两块颚板之间的物料受到挤压，弯折和劈裂作用而破碎。颚式破碎机破碎后砂石粒径约50mm~120mm，颚破后砂石输送至后续工序。该工序主要污染物为粉尘、噪声。
（4）圆锥破碎
颚破后的砂石粒径变小，通过皮带输送机运至双金圆锥破碎机顶部进料仓，经圆锥破碎机进一步破碎。在圆锥破碎机工作过程中，电动机通过传动装置带动偏心套旋转，动锥在偏心轴套的迫动下做旋转摆动，动锥靠近静锥的区段即成为破碎腔，物料受到动锥和静锥的多次挤压和撞击而破碎。动锥离开该区段时，该处已破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落，从锥底排出。通过圆锥破碎后砂石粒径已经可以满足客户要求。该工序主要污染物为粉尘、噪声。
（5）二级振动筛分
圆锥破碎后物料通过皮带输送至二级振动筛，经过两次破碎后原料中已有一部分砂石满足成品砂标准，即粒径小于5mm的砂石。二级振动筛分将这部分砂石分离出来，进入洗砂机后堆至成品堆场。在筛分过程中加水，将物料泥土和小于5mm机制砂随水筛出进入洗砂机，同时保持物料湿润，抑制无组织粉尘的产生。该工序主要污染物为粉尘、噪声和废水。
（6）制砂
经二级筛分后物料通过通过皮带输送机运至制砂机顶部进料仓进行最后一步制砂。制砂机工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入第一破碎腔与转子的板锤撞击破碎，然后进入第二破碎腔进行粉碎。在破碎过程中，不但形成了物料与板锤及衬板之间的撞击破碎，同时也完成了各个板锤间以及破碎腔内进行的石打石整形，最后从出料口排出。该工序主要污染物为粉尘、噪声。
（7）三级振动筛分
经过制砂工序后，物料中砂石粒径仍大小不一，通过筛分机将粒径小于5mm的机制砂和粒径为5~31.5mm的碎石分离出来，分别存放于成品堆场中，根据客户需求分别外售；筛分出粒径大于31.5mm的砂石返回制砂机重新加工。在筛分过程中加水，将物料泥土和小于5mm机制砂随水筛出进入洗砂机，同时保持物料湿润，抑制无组织粉尘的产生。该工序主要污染物为粉尘、噪声和废水。
（8）洗砂
筛分出的粒径小于5mm的自然砂和机制砂经振动筛出料后随筛分时冲洗水一同进入洗砂机中，通过设备内的螺旋装置对砂石进行搅拌清洗，从而使砂石料中的泥土和附着在砂子表面的石粉和水混合，排入收集池；砂石料逐步筛选，从出料口排出，经尾沙一体机脱水后由皮带运送至产品堆场，实现砂石料的清洗筛选。该过程产生污染物主要为噪声、废水。
（9）产品堆存
加工完后产品通过皮带输送机送至产品堆场堆存。根据产品不同，设置了自然砂堆场、机制砂堆场和碎石堆场，根据客户需求进行售卖。产品堆放和装卸过程会产生粉尘和噪声。
3、物料平衡
本项目物料平衡如下表所示。
        表2-6 项目物料平衡表   单位：t/a
	原料
	产出

	名称
	数量
	名称
	数量

	连砂石（含泥量1.5%）
	1899637.03
	产品
	1870000

	清水
	179351.4
	泥饼（含水率60%）
	65497.46

	
	
	损耗水
	142331.10

	
	
	产生粉尘
	1159.87

	合计
	2078988.43
	/
	2078988.43


4、运营期主要污染工序
根据项目工艺流程分析，项目运营期产生的主要污染物有：
废水：洗砂废水、车辆冲洗废水、生活污水；
废气：上料粉尘、破碎和筛分粉尘、运输扬尘、装卸和堆存粉尘、车辆尾气；
噪声：设备噪声；
固废：生活垃圾、浓密罐污泥、设备检修废油。
根据以上分析，项目产污环节如下表所示。
表2-6 产污环节汇总一览表
	类别
	主要产生环节
	主要污染物
	处理措施、去向

	废水
	员工生活污水
	SS、COD、NH3-N
	依托附近既有污水处理设施处理

	
	洗砂废水
	SS
	设置导流沟及管道，将生产废水导流至污水收集池，再通过浓缩罐（一台，处理能力250m³/h）处理后，清水进入清水池，用水泵抽回用于生产，不外排。

	
	车辆冲洗废水
	
	

	废气
	投料粉尘
	颗粒物
	采用地坑投料，对投料区域采取三面一顶封闭措施，并在进料口设置雾炮机喷雾降尘

	
	破碎和筛分粉尘
	
	全封闭生产车间，并设置屋顶喷雾降尘；湿法作业，加水使物料保持湿润

	
	装卸和堆存粉尘
	
	洒水降尘，堆场四周围挡，覆盖防尘网，出入车辆冲洗

	
	运输扬尘
	
	道路硬化，及时清扫，经常洒水，车辆减速行驶，出入车辆冲洗

	
	车辆尾气
	/
	限制车速，使用排放达标机械

	固废
	生活垃圾
	生活垃圾
	收集后交由当地环卫部门统一处理

	
	沉淀池污泥
	污泥
	经压滤机压滤脱水后按政府要求堆放至指定地点

	
	设备检修废油
	废油
	暂存于危废暂存间，定期交由资质单位清运处置

	噪声
	主要生产设备位于厂房内，设置基础减震




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为砂石加工项目，位于四川省乐山市沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团，属新建项目，项目拟建地位于“乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目-土石方工程”建设原弃方堆放地内。
[image: ] [image: ]本项目

图2-4 弃方堆场现状




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、环境空气质量
1、环境空气质量现状
本项目位于四川省乐山市沙湾区嘉农镇王场村，项目所在环境空气功能区属二类区，环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准。根据四川省空气质量监测网络管理系统，沙湾区环境空气监测情况如下表。
表3-1 2022年沙湾区环境空气质量主要指标  单位：ug/m3，CO：mg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	4
	60
	6.67
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21
	40
	52.50
	达标

	CO
	第95百位数24h评价质量浓度
	1.7
	4.0
	42.50
	达标

	O3
	第90百分位8h评价质量浓度
	149
	160
	93.13
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	59
	70
	84.29
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	35
	35
	100.00
	达标


由表3-1统计结果可知，沙湾区环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区。
2、大气特征污染物现状
“祥和机械生产设施升级改造项目”于2022年3月委托中优环境检测成都有限责任公司对项目所在地的TSP环境质量现状进行了检测，由于该项目距离本项目仅570m（未超过5km），检测时间未超过3年，能够反应出本项目所在地TSP环境质量现状，故本评价引用其检测结果作为本项目TSP现状评价的依据。
中优环境检测成都有限责任公司于2022年3月4日~7日到达现场进行了检测并编制了报告，检测报告编号为CGEDHJ22031411，本次评价仅引用报告中环境空气部分。检测结果如下：
检测项目：总悬浮颗粒物；
检测点位：检测项目西南面10m处（本项目西南面570m处）；
检测频次：检测3天，1天1次。
表3-2 环境空气质量本底检测结果统计表
	采样日期
	检测点位编号
	检测项目
	检测结果（24h均值）
	标准限值

	2022.03.04
	1#
	总悬浮颗粒物（TSP，mg/m3）
	0.217
	0.3

	2022.03.05
	
	
	0.211
	

	2022.03.06
	
	
	0.202
	


本项目位沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准，由上表可知，本项目拟建地周围总悬浮颗粒物浓度现状能够达到二级标准要求。
二、地表水环境质量
本项目为砂石加工项目，所在地地表水水体为大渡河，根据《乐山市地表水水质质量月报》（网址：https://www.leshan.gov.cn/lsswszf/hhjzl/list.shtml），页面详情如下图所示。
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图3-1 《乐山市地表水水质量月报（2022年7月）》网站截图
经过整理2022年5月至10月水质评价，大渡河安谷电站大坝水质情况如下表所示。
表3-3 水质评价一览表
	日期
	河流名称
	断面名称
	考核级别
	实测级别
	是否达标

	2022.5
	大渡河
	大渡河安谷电站大坝
	省考
	Ⅱ
	是

	2022.6
	大渡河
	大渡河安谷电站大坝
	省考
	Ⅱ
	是

	2022.7
	大渡河
	大渡河安谷电站大坝
	省考
	Ⅱ
	是

	2022.8
	大渡河
	大渡河安谷电站大坝
	省考
	Ⅱ
	是

	2022.9
	大渡河
	大渡河安谷电站大坝
	省考
	Ⅱ
	是

	2022.10
	大渡河
	大渡河安谷电站大坝
	省考
	Ⅱ
	是


由上表可知，2022年5月至10月期间大渡河安谷电站大坝断面水质评价均为Ⅱ类水质。
三、声环境质量
本项目为新建目项目，建设地点位于乐山市沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团，区域周边为工业园区和农村，项目南面为苏沙路。本项目噪声主要来自设备噪声（破碎机、筛分机、洗砂机、进出车辆噪声），通过使用低噪声设备、基础减震、隔声、车辆减速等降噪措施后能实现达标排放，不会改变区域声环境质量，区域环境噪声值在苏沙路边界20m范围内可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余均可满足3类标准。
经过现场勘探，项目厂界周围50m范围内不存在住户等噪声敏感点位，因此本次评价不需要对噪声质量做补充检测。
四、生态环境质量
本项目为新建项目，项目建设运营将对当地生态造成一定影响。但是，项目所在地为“乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目-土石方工程”建设原弃方堆放地，且本项目位于乐山市沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团内，所在地用地性质为工业用地，周围主要为已建工业企业和农村，受人类活动影响较大，涉及区域内无珍稀动植物，也无古稀树木和保护树种，因此区域生态系统敏感程度低。
五、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。
本项目为砂石加工项目，营运期废水不外排，废气为砂石加工过程产生的粉尘，不涉及重金属物质排放，生产车间封闭，粉尘经喷雾降尘处理后，其沉降量较小，同时对地面进行硬化和防腐防渗后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本次不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。

	环境
保护
目标
	一、外环境关系
本项目位于乐山市沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团，在“乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目-土石方工程”原弃方堆放地内建设。根据现场踏勘，本项目所在厂区周边为已建、在建或待建企业和农村，外环境关系简单，本项目具体外环境关系为：项目东北面为齐安村（距本项目厂界约532m）四川钢联不锈钢有限公司（276m）；东面为乐山市嘉蓝图科技有限公司（516m）和升源灯具安装工程有限公司（617m）；项目东南面往南面依次为乐艺非金属有限责任公司（372m）、星辰机械设备有限公司（331m）、乐山四海迈城建材有限公司（332m）和王场村（355m），由一条苏沙路（312m）隔开；项目南面约800m为大渡河，由厂区西南流向东北方向；项目西南面往西面依次为乐山市放大工业发展有限公司（306m）、乐山永丰机械制造有限公司（519m）、乐山祥和机械制造有限公司（487m）、新兴村（558m）和散居住户约18户（224m），；项目西北面分布有少量散居住户，有散居住户2户（160m）、散居住户1户（440m）和散居住户1户（520m）。项目外环境关系见下表。
表3-4 项目外环境关系一览表
	序号
	名称
	方位
	距离（m）

	1
	齐安村
	NE
	532

	2
	四川钢联不锈钢有限公司
	NE
	276

	3
	乐山市嘉蓝图科技有限公司
	E
	516

	4
	升源灯具安装工程有限公司
	E
	617

	5
	乐艺非金属有限责任公司
	SE
	372

	6
	星辰机械设备有限公司
	SE
	331

	7
	乐山四海迈城建材有限公司
	SE
	332

	8
	王场村
	S
	355

	9
	苏沙路
	S
	312

	10
	乐山市方大工业发展有限公司
	SW
	306

	11
	乐山永丰机械制造有限公司
	SW
	519

	12
	新兴村
	SW
	558

	13
	散居住户约18户
	W
	224

	14
	散居住户2户
	NW
	160

	15
	散居住户1户
	NW
	440

	16
	散居住户1户
	NW
	520

	17
	大渡河
	N
	800


同时，厂址周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特别保护的敏感目标。
二、环境保护目标
根据本项目特点和外环境特征确定环境保护目标及要求如下：
环境空气：本项目评价区内的环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；
声环境：项目评价区内声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求；
地表水环境：本项目评价区内的地表水环境质量应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准要求。
表3-5 项目环境保护目标
	环境类别
	敏感点名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	相对厂址方位
	相对厂界距离
	高差
	阻隔关系

	
	
	x
	y
	
	
	
	
	
	

	环境空气
	齐安村
	+326
	+417
	住户
	约1000人
	NE
	532
	4
	园区企业

	
	王场村
	+154
	-325
	
	约500人
	SW
	355
	-2
	无

	
	新兴村
	-383
	-405
	
	约800人
	SW
	558
	2
	园区企业

	
	散居住户
	-208
	-79
	
	约18户（54人）
	SW
	224
	14
	无

	
	散居住户
	-110
	+112
	
	2户（约6人）
	NW
	160
	40
	无

	
	散居住户
	-380
	+229
	
	1户（约3人）
	NW
	440
	43
	无

	
	散居住户
	-415
	+319
	
	1户（约3人）
	NW
	520
	-6
	无

	地表水环境
	大渡河
	/
	/
	河流
	S
	800
	-23
	园区企业

	地下水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


表3-6 项目声环境保护目标
	序号
	声环境保护目标名称
	空间相对位置
	距厂界最近距离/m
	方位
	执行标准
	声环境保护目标情况说明

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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	1、废气
项目产生废气主要为生产、运输、堆存过程中产生的无组织粉尘，执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度标准，允许排放浓度限值如下表所示。




表3-7 污染物排放控制标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


2、废水
本项目生产废水全部回用于生产或自然蒸发，不外排；生活污水依托附近既有污水处理设施处理。
3、噪声
运营期执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准。标准限值如下表所示。
表3-8 厂界噪声排放标准限值表     等效声级 LAeq:dB（A）
	昼间
	夜间

	65
	55


4、固废
一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求。
危险废物：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。

	总量
控制
指标
	根据国家总量控制相关要求，本项目无国家要求进行控制的污染物排放，因此，本项目不设总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目为新建砂石加工项目。项目施工期间平整场地、修建厂房、设备安装等将对周围环境造成一定影响，因此施工期对环境的影响不容忽视。评价要求项目在施工期应该合理安排施工时间，确保不对周围居民造成影响。下面论述施工期影响：
项目施工期产生的污染物主要有施工扬尘、施工机械尾气、建筑废物、生活垃圾、施工场地废水、生活污水和施工噪声等。
1、废气防治措施
施工期大气污染物主要来自施工扬尘、施工机械尾气，项目设备均为成套设备，需要现场焊接量较小。
（1）施工扬尘
施工扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生的风力扬尘；动力起尘主要是在建材的装卸、运输过程中，尘粒由于外力导致再悬浮而造成，其中车辆（特别是渣土车）运输造成的扬尘最为严重。根据相关规定分析，车辆行驶产生的道路扬尘占施工总扬尘的60%以上。
为有效减少施工期产生的扬尘污染，环评要求建设方在施工建设中做到规范管理，文明施工，全面督察建设工地现场管理“六必须”、“六不准”执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。具体要求采取的扬尘防治措施如下：
①道路扬尘
项目施工时，施工车辆进出施工场地将产生一定量的车辆行驶扬尘。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面集尘越多，则扬尘量越大。
针对道路扬尘，环评要求采取以下治理措施：
A、场地内道路应硬化，并加强清扫、洒水；
B、场地出入口设置清洗槽，驶出场地车辆必须将车轮泥沙清洗干净；
C、建筑垃圾、弃土运输车辆应加蓬盖，并不得超载，以防止垃圾、土石沿途洒落，遭碾压产生扬尘；
D、运输车辆不得超速行驶，防止带起更多扬尘。
采取上述措施后，项目产生的道路扬尘对环境影响较小。
②装卸及风力扬尘
根据现场踏勘，场地弃方含水率较高，在基地开挖、渣土装卸时产生的扬尘较少。针对建材堆放等，评价要求装卸时采用湿法作业，以降低扬尘产生量。
项目施工场地遇到起风天气将产生一定量的堆场扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。评价要求对施工场地进行洒水降尘。
（2）施工机械尾气
施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。由于其这一特点，加之项目施工场地周边植被覆盖度较高，扩散条件良好，评价要求在保证施工机械达标排放的情况下，进一步加强施工设备的维护保养，以降低尾气对环境的而影响。
（3）焊接烟尘
项目所购买设备均为成套设备，需要现场焊接部分主要为输送带支架、设备封闭支架、洒水降尘系统等，焊接量较少，产生的焊接烟尘较少。
2、废水防治措施
项目施工期产生的废水主要是工地生活污水和施工场地废水。
（1）工地生活污水
施工单位不同时进入现场，而是根据工程安排，分批入驻工地，因此，一般情况下施工人员及工地管理人员按最大估算，约30人，按每人每天耗水0.10m3计，生活用水量约为3m3/d，生活污水排放量以用水量的90%计，则生活污水排放量为2.7m3/d。生活污水中主要污染物浓度COD为350mg/L，BOD5为200mg/L，NH3-N为35mg/L，产生量分别为1.575kg/d、0.9kg/d、0.158kg/d。项目施工期生活污水依托周边既有污水处理设施处理。
（2）施工场地废水
施工场地废水为场地冲洗废水、轮胎冲洗废水以及土建过程中遇雨水冲刷产生的废水，虽然排放量不大，但若未经处理直接排放会造成附近地表水体的污染影响。施工期预计每天产生施工废水0.8m3，主要污染因子为SS，浓度为400-1000mg/L。评价要求施工时应设置沉淀池，施工场地废水经沉淀处理后循环用于洒水降尘和车辆冲洗，项目产生废水不外排，不会对当地的环境造成较大影响。
3、噪声防治措施
项目施工期噪声主要包括各种建筑机械噪声、设备安装噪声和运输车辆噪声，声级一般在75～110dB。由于这些设备的运行是间歇性的，因此其所产生的噪声也是间歇性和短暂性的。施工机械源强噪声值见表4-1。
表4-1 施工期噪声声源强度表
	施工
	声源
	声源强度dB(A)

	平整场地
	挖掘机
	82-90

	
	装载机
	90-95

	基础开挖
	静压式打柱机
	85

	主体、附属工程
	混凝土振捣棒
	70-90

	
	混凝土输送泵
	90-100

	设备安装
	冲击钻
	95

	
	手工钻
	100-105

	
	空压机
	75-85

	
	切割机
	93-99

	材料运输
	货车
	75-90


施工期的机械有挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒、运输机等，这些机械的噪声一般在70-100dB（A）之间，由于每阶段采用的施工机械不同，对周围环境造成的噪声影响和范围也不同。但是施工期间的厂界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。为了减少对环境的影响，不允许夜间（11:00-次日06:00）施工，在施工中尽量采用低噪声机械。
在施工期间采取以下噪声控制措施：
A、选用低噪设备，并采取有效的降噪措施，如对强噪声设备采取隔声、隔振或消声措施；
B、优化施工总平面图，结合周边环境敏感点分布情况，合理安排施工机械安放位置，将主要高噪声的作业点置于远离周边各声学环境敏感点处，以充分利用施工场地的距离衰减缓解噪声污染；
C、合理安排施工工序，尽量缩短施工周期；
D、合理安排施工时间，禁止午间（12:00至14:00）、夜间（22:00至次日06:00）施工，减小噪声对项目周边及车辆运输沿线的影响；
E、文明施工，各种建筑材料及工具在使用、装卸过程中，尽可能地轻拿轻放，以降低相互碰撞产生噪声；
F、注意日常对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，减少非正常情况下的强噪声排放；
G、尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；合理安排原材料及建筑弃方等运输路线，尽量避免经过城市建成区、学校和集中住宅区等环境敏感点。
在进行以上噪声防治措施后，本项目施工期噪声能实现达标排放，对周边环境影响较小。
4、固废防治措施
本项目施工期固废主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。
（1）建筑垃圾
本项目产生的建筑垃圾主要为废木料、废金属、废钢筋、废弃包装袋等杂物。分别收集堆放于指定地点，将可回收的废材料、废包装及时出售给废品回收公司处理；不能用于外卖的，堆放达一定量时清运到指定的建筑垃圾厂处理。
（2）生活垃圾
本工程施工期间，施工人员及工地管理人员合计30人，施工人员均为当地农民，食宿均不在工地进行。因此，生活垃圾排放量按每人每天0.5kg计算，则本项目生活垃圾产生量为15kg/d，定期收集后交由当地环卫部门统一处理。
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	1、废气产生情况、处理措施及其可行性分析
（1）源强核算及治理措施
经产排污环节分析，本项目运营期产生的废气主要为上料粉尘、破碎和筛分粉尘、运输扬尘、装卸和堆存粉尘和车辆尾气。
1）投料粉尘
源强核算：项目原料经装载机投料至给料机过程中会产生少量粉尘。由于项目原料粒径较大，约0-80cm，含水率约8%，因此投料过程粉尘产生量较小。本次环评采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的机械落差起尘公式进行计算： 

式中：Q——物料机械落差起尘量，kg；
H——物料落差，取值0.5m；
U——地面平均风速，项目采用地坑投料，且原料粒径较大（0-80cm），受风力作用影响较小，取值0.3m/s；
W——物料含水率，8%；
G——物料量，189.9万t。
根据上述公式进行计算，项目投料粉尘产生量为3.462t/a。
拟采取治理措施：针对项目投料粉尘，采用地坑投料，对投料区域采取三面一顶封闭措施，并在进料口设置雾炮机喷雾降尘。
排放情况：参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中粉尘控制措施控制效率，半敞开式控制效率为60%，洒水控制效率为74%，则项目投料区通过设置“地坑+喷雾降尘”后，粉尘控制效率为1-(1-60%)×(1-74%)≈90%，则投料粉尘排放量为0.360t/a，排放速率0.092kg/h（年生产时间3960h）。
2）破碎和筛分粉尘
源强核算：本项目生产过程中产生粉尘主要为破碎、筛分粉尘。砂石破碎、筛分过程产生废气根据《303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》中3039 其他建筑材料行业，产排污系数见下表。


表4-2 产污系数表
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	系数单位
	产污系数

	砂石骨料
	岩石、矿石、建筑固体废弃物、尾矿等
	破碎、筛分
	所有规模
	废气
	颗粒物
	千克/吨-产品
	1.89


本项目总计年产187万吨建筑砂石，则破碎、加工产生的颗粒物总量为3543.3t/a。
拟采取治理措施：采取湿法作业，在筛分过程中加水以降低粉尘产生量，同时吸收产生粉尘；采取洒水降尘措施，在屋顶设置喷雾降尘（间隔3m设一组喷头，每个喷头间距2m）；生产过程在全封闭厂房内进行，以减少粉尘逸散。
排放情况：湿法作业能使粉尘产生量减少90%，参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中粉尘控制措施控制效率，洒水降尘对粉尘逸散控制效率为74%，厂房封闭对粉尘阻挡效率为99%。则通过设置“湿法作业+密闭车间+喷雾降尘”后，粉尘控制效率为1-(1-90%)×(1-99%)×(1-74%)≈99.9%。
通过实施以上有效措施后，破碎、筛分过程中颗粒物无组织排放量为0.921t/a，排放速率0.232kg/h（年生产时间3960h）。
3）成品堆存和装卸粉尘
源强核算：原料通过载重汽车进入原料堆场，通过铲车转运至破碎进料斗，在原料堆放时和装卸时会产生一定扬尘。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，堆场粉尘产生量核算公式如下：

式中：P——颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy ——装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy——风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
NC——年物料运载车次（单位：车/a）；
D——单车平均运载量（单位：t/车）；
a/b——装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，本项目位于四川省。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中附录1，a取0.0006。b指物料含水率概化系数，本项目原料堆场堆存物料为砂石，含水率约10%，参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录2，b取0.00151；
Ey——指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：kg/m2），参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录3，取41.5808kg/m2；
S——堆场占地面积（单位：m2）。
本项目年运载成品砂石的次数约40000次，车运载量为40t/次，成品堆场占地面积为1200m2，则可计算出产品堆场颗粒物产生量为802.08t/a。
拟采取措施：对堆场周围进行围挡，配备雾炮机洒水；堆料上方覆盖防尘网；出入车辆进行冲洗。
排放情况：参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中粉尘控制措施控制效率，喷雾降尘控制效率为74%，围挡控制效率为60%，覆盖防尘网控制效率为86%，出入车辆冲洗控制效率为78%。则通过设置“喷雾降尘+围挡+覆盖防尘网+出入车辆冲洗”后，粉尘控制效率为1-(1-74%)×(1-60%)×(1-86%)×(1-78%)≈99.7%
通过实施以上有效措施后，成品堆存与装卸过程中颗粒物无组织排放量为2.57t/a，排放速率为0.324kg/h。
4）车辆运输杨尘
源强核算：运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。运输扬尘计算公式：

式中：Qi——汽车行驶的扬尘量，kg/km×辆；
V——车辆行驶速度，km/h；
W——车辆载重量，t/辆；
P——路面灰尘覆盖率，kg/m2；
厂区内运输车辆行驶速度20km/h，车辆载重40t，车辆年运输次数约40000次，路面灰尘覆盖率0.5kg/m2，则可计算出车辆运输杨尘为88.25t/a。
拟采取措施：为降低汽车运输造成的扬尘污染，本次评价要求建设单位采取以下防治措施：
①厂区运输道路硬化（含进出场道路、与外道路衔接处）；
②运输车辆控制车速，加盖篷布，不得抛洒和泄露，严禁超高、超载；
③配备保洁人员，每天定时清扫厂区道路（含出厂道路）、喷洒水，每天清扫不得少于2次，洒水不得少于4次。干燥、大风天气时加大清扫、洒水频率，以保持路面清洁，不产生扬尘为目标；对洒落在地面的物料进行及时清理，保持地面清洁；
④车辆进出口设置轮胎冲洗装置，确保不带尘上路； 
排放情况：道路硬化、及时清扫与洒水使路面灰尘覆盖率保持在0.01kg/m2以下，厂区内车辆速度控制在15km/h以下；参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中粉尘控制措施控制效率，出入车辆冲洗控制效率为78%。
通过实施以上有效措施后，车辆运输过程中颗粒物无组织排放量为0.87t/a，排放速率为0.11kg/h。
5）车辆尾气
本项目加工作业主要是挖掘机进行原料挖采和运输车辆进行运输，挖掘机和运输车辆采用柴油作为能源，因此会产生柴油燃烧尾气，主要污染物为CO、NOx、总烃等。挖掘机和运输车辆较少，因此尾气产生量较小。同时，项目挖掘机和运输车辆尾气排放均符合国家规定的车辆尾气排放标准的要求，车辆尾气总体排放量较小，车辆尾气呈无组织形式排放，项目区周围通风扩散条件较好。项目车辆和施工机械产生的尾气量较少，通过加强设备维护保养等不会对当地大气环境造成影响。
本项目运营期废气产生及排放情况核算见下表。
表4-3 本项目运营期废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	污染源
	污染因子
	产生情况（t/a）
	治理措施
	排放方式
	排放情况（t/a）
	是否可行

	投料
	颗粒物
	3.462
	采用地坑投料，对投料区域采取三面一顶封闭措施（60%），并在进料口设置雾炮机喷雾降尘（74%）
	无组织
	0.360
	是

	破碎、筛分
	颗粒物
	3543.3
	全封闭生产车间（99%），并设置屋顶喷雾降尘（74%）；湿法作业，在筛分过程中加水使其保持湿润（90%）
	无组织
	0.921
	是

	产品装卸与堆存
	颗粒物
	802.08
	洒水降尘（74%），堆场四周围挡（60%），覆盖防尘网（86%），出入车辆冲洗（78%）
	无组织
	2.57
	是

	车辆运输
	颗粒物
	88.25
	道路硬化，及时清扫，经常洒水，车辆减速行驶，出入车辆冲洗（78%）
	无组织
	0.87
	是


（2）大气污染物排放情况与可行性分析
1）大气污染物排放核算
本项目无组织排放情况见下表。
表4-4 项目无组织排放情况
	产污环节
	污染因子
	污染治理措施
	排放情况
	是否可行
	排放标准

	
	
	
	浓度限值mg/m3
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h
	
	

	投料
	颗粒物
	地坑投料，洒水降尘
	1.0
	0.360
	0.0902
	是
	《大气污染物综合排放标准》

	破碎、筛分
	颗粒物
	湿法作业，洒水降尘，厂房封闭
	
	0.921
	0.232
	是
	

	成品堆存和装卸
	颗粒物
	洒水降尘、围挡、覆盖防尘网，车辆冲洗
	
	2.57
	0.324
	是
	

	车辆运输
	颗粒物
	路面硬化、洒水、车辆减速、车辆冲洗
	
	0.87
	0.110
	是
	


2）大气污染物年排放情况
本项目大气污染物年排放情况见下表。
表4-5 大气污染物年排放情况
	序号
	污染物种类
	年排放量t/a

	1
	颗粒物
	4.721


（3）大气环境监测计划
本项目为新建砂石加工项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目为登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测计划如下表所示。
表4-6 项目监测计划表
	监测时段
	监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	监测方法

	运营期
	废气
	无组织
	厂界
	颗粒物
	每年一次
	按相关规范进行


（4）大气非正常工况的排放情况
非正常工况下，项目废气治理设施短时失效，则项目非正常工况下大气污染物排放情况见下表。
表4-7 非正常工况下大气污染物排放情况表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间（h）
	年发生频次（次）
	应对措施

	1
	破碎与筛分
	停水或洒水装置停止工作
	颗粒物
	/
	44.74
	0.5
	1
	关停生产设施，及时检修


非正常工况下排放的污染物会对周围环境产生一定的影响。因此，建设单位必须加强废气治理措施的管理和维护，最大可能地减小废气非正常排放状况发生的概率。
本环评要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，尽量避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应防护措施，将污染影响降低到最小，建议建设单位做好以下防范工作： 
①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。
②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 
对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。
（5）重污染天气响应措施
项目运营期主要产生大气污染物为颗粒物，根据《乐山市重污染天气预防和应急预案（2022年修订）》相关要求，本次评价要求重污染天气预警期间应结合实际自主采取轮产、降低生产负荷、加强污染治理措施等，减少污染物排放；运输车辆禁止进入建成区。预警响应期间砂石厂停止运输和露天作业；重污染天气期间应当停止生产，并加强产品堆场的洒水频率。
2、废水
项目运营期产生的废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要包括洗砂废水和车辆冲洗废水。
（1）源强核算及治理措施
1）洗砂废水
源强核算：项目筛分过程加水进行冲洗，将筛分机内小于5mm的自然砂和机制砂带出，随水带入洗砂机。每吨砂需用水0.5m³，项目年加工弃方189.9万t，则需清洗用水量为949818.51m³/a（2878.24m³/d）。生产过程蒸发等损耗10%，损耗量为287.96m³/d；产品带走水分约0.02m3/t，项目年产砂石187万t，产品带走水分为37400m³/a（113.33m³/d）；泥饼含水率60%，项目原料含泥量约为1.5%（28477.16t），含水率8%，则泥饼带走水分37020.3t/a（112.18m³/d）。综上，项目洗砂用水损耗量共计169447.1m³/a（513.48m³/d），废水产生量为78037.41m³/a（约2364.76m³/d）。
治理措施：通过设置导流沟及管道，将洗砂废水导流至污水收集池，再通过浓缩罐（一台，处理能力250m³/h）处理后，清水进入清水池，用水泵抽回用于生产，不外排。
2）车辆冲洗废水
源强核算：本项目在厂区入口处设置洗车平台，进出厂区的车辆必须进行冲洗。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），本项目冲洗车辆用水按40L/（辆·次）计，本项目每天车辆进出约120辆车次。本项目洗车用水量为4.80m3/d。蒸发和损耗的水量按20%计，则车辆冲洗废水产生量为3.84m3/d。
治理措施：车辆冲洗废水通过浓缩罐（一台，处理能力250m³/h）处理后，清水进入清水池，用水泵抽回用于生产，不外排。
4）生活污水
源强核算：本项目运营期指新增劳动定员20人，生活用水按《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）所制定的用水定额核算该项目给排水量，生活用水量为130L/人•d，则生活用水量为2.6m3/d（780m3/a），生活污水量按用水量的85%计，生活污水产生量为2.1m3/d（624m3/a）m3/d。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TP，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、25mg/L、200mg/L、4mg/L。
治理措施：生活污水依托附近既有污水处理设施处理。
（2）废水排放情况
本项目实行雨污分流，厂区周围设置雨水截留沟，雨水通过截流沟排入园区雨水管网。生产废水全部回用于生产或自然蒸发损耗，不外排；生活污水依托附近既有污水处理设施处理。因此本项目不设置废水排放口，设置。
（3）废水处理可行性分析
项目洗砂废水和车辆冲洗废水均由一个处理能力250m³/h的浓密罐处理后进入清水池，清水池容量500m3，清水池内清水回用于生产或洒水降尘。项目废水产生量为2368.6m3/d，则每小时废水产生量为197.38m3/h，小于浓密罐250m³/h的处理能力。同时，洗砂工序对水质要求不高，经浓缩罐处理后的回用水满足洗砂工序的要求。因此项目废水的处理是可行的。
图4-1 项目浓缩罐废水处理工艺流程图
投加絮凝剂
生产废水
250m³/h浓密罐
污水收集池
500m³清水池
回用
压滤机
污泥
压滤浊液
泥饼
按政府要求堆放至指定地点

3、噪声
（1）厂区设备噪声产生情况、处理措施
1）源强分析
项目运营期噪声主要来源于新增的各类机械设备，如破碎机、筛分机和制砂机等，噪声源源强值如下表所示。
表4-8 主要噪声源特性表
	建筑物名称
	声源名称
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北

	生产车间
	洗砂机
	85
	合理布局、基座减振、距离衰减
	-27
	-32
	2
	15
	9
	10
	66
	46.5
	50.9
	50.0
	33.6

	
	颚式破碎机
	90
	
	-27
	-35
	2
	6
	9
	19
	66
	59.4
	55.9
	49.4
	38.6

	
	圆锥破碎机
	90
	
	28
	-29
	2
	12
	65
	13
	10
	53.4
	38.7
	52.7
	55.0

	
	1#筛分机
	85
	
	-24
	-35
	2
	6
	12
	19
	63
	54.4
	48.4
	44.4
	34.0

	
	2#筛分机
	85
	
	-24
	-29
	2
	12
	12
	13
	63
	48.4
	48.4
	47.7
	34.0

	
	3#筛分机
	85
	
	-24
	-23
	2
	18
	12
	7
	63
	44.9
	48.4
	53.1
	34.0

	
	制砂机
	90
	
	28
	-23
	2
	18
	65
	7
	10
	49.9
	38.7
	58.1
	55.0


表4-9 主要噪声源特性表（续）
	建筑物名称
	声源名称
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外距离/m

	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北

	生产车间
	生产设备
	/
	低噪声设备、厂房隔音、设备减振
	全天
	5
	7
	9
	63
	5


2）噪声治理措施
本次环评要求建设单位做到以下几个措施，降低噪声对周围环境的影响：
①优先选择低噪声设备，并采取基础减震措施；
②厂房隔声，生产厂房全封闭；
夜间（晚22:00-早6:00）不生产，因工程进度需要确需夜间生产的，应主动协调周边敏感住户，并取得谅解；夜间（夏季晚20:00-早7:00，冬季晚19:00-早7:00）不运输，因工程进度需要确需夜间转运的，报项目主管部门和砂管办同意后方可运输。
合理安排运输路线；运输车辆限速、禁鸣；
加强设备维护保养，杜绝设备非正常运行噪声。
3）预测分析
本项目噪声源主要是洗砂机、破碎机、筛分机等生产设备产生噪声，声压级约为80~85dB(A)。主要噪声设备均位于生产车间内。本次评价对噪声源强进行预测，具体如下：
①预测模式：
预测模式如下：
（1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：
[image: ]
式中：LP（r）—预测点处声压级，dB；
LP（r0）—参考位置距声源的距离；
（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
[image: ]
式中：Lp1——靠近开口处（窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（窗户）倍频带或A声级的隔音量，dB。
（3）工业企业噪声计算：
[image: ]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
[image: ]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb——预测点的背景值，dB（A）。
②预测结果
根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量进行计算得出本工程噪声的贡献值，工程噪声预测结果如下表所示。
表4-10 本工程各主要噪声源对各厂界噪声贡献值    单位：dB（A）
	序号
	噪声源
	数量
	贡献值（dB（A））

	
	
	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	1
	洗砂机
	5
	24.6
	26.8
	9.0
	14.6

	2
	颚式破碎机
	2
	37.5
	31.8
	8.4
	19.6

	3
	圆锥破碎机
	2
	31.5
	14.7
	11.7
	36.0

	4
	1#筛分机
	1
	32.5
	24.3
	3.4
	15.0

	5
	2#筛分机
	1
	26.5
	24.3
	6.7
	15.0

	6
	3#筛分机
	1
	23.0
	24.3
	12.1
	15.0

	7
	制砂机
	2
	28.0
	14.7
	17.1
	36.0

	叠加后噪声源对厂界噪声的贡献值
	42.9
	38.1
	23.2
	42.2


表4-11 项目厂界处噪声排放预测值
	预测点名称
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	噪声值
	42.9
	38.1
	23.2
	42.2

	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65，夜间≤55）


③噪声影响评价结论
由上表可看出，项目运营期厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
综上，项目拟采取的噪声防治措施能实现达标排放。
4）环境监测计划
本项目为新建砂石加工项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目为简化管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测计划如下表所示。
表4-12 项目监测计划表
	监测时段
	监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	监测方法

	运营期
	噪声
	项目厂界四周
	昼间连续等效A声级
	1次/季度
	按相关规范进行


4、固废产生及治理措施
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43号）、《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的要求，结合项目主辅工程的原辅材料使用情况及工艺，分析了各固废产生环节、主要成分及其产生量。
（1）产生及处置情况
本项目固体废物主要为员工生活垃圾、浓密罐污泥和设备检修废油。
1）生活垃圾
产生情况：本项目新增劳动定员20人，生活垃圾产生量以0.5kg/人•天计，则本项目产生的生活垃圾10kg/d，本项目每年生活垃圾产生量为0.33t/a。
治理措施：收集后定期送当地环卫部门统一处理。
2）浓密罐污泥
产生情况：项目细砂过程中会带走砂石中的泥土，将洗砂废水进入浓密罐后，这部分泥土会堆积在浓密罐底部形成泥水，泥水进入压滤机进行压滤脱水，脱水后产生污泥。根据类比分析，每吨砂石原料含泥量约为0.015t，本项目原料功共计189.9万t，则预估本项目产生的浓密罐污泥（含水率60%）量为6.55万m3/a。
治理措施：拟建污泥暂存区，位于压滤机下方（封闭生产车间内），污泥经压滤后暂存于污泥暂存区，定期运至政府指定地点堆放。污泥暂存区采取“三防”措施，地面硬化，并设置三面围挡，一面留作车辆进出，做到日产日清。
3）设备检修废油
产生情况：项目运营期设备检修过程中会产生少量废机油，产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废油 非特定行业 900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。
治理措施：设备检修废油暂存于危废暂存间，定期交由资质单位清运处置。
本项目全厂固废产生情况如下表所示。
表4-13 项目固废产生情况汇总表
	序号
	固废名称
	产生源
	产生量（t/a）
	固废类别
	处理措施

	1
	生活垃圾
	员工日常生活
	0.33
	生活垃圾
	环卫部门统一处理

	2
	浓密罐污泥
	浓密罐
	6.55万
	一般固废
	压滤机脱水后运往政府指定地点堆放

	3
	设备检修废油
	设备检修
	0.1
	危险废物
（HW08废矿物油与含矿物油废油）
	暂存于危废暂存间，定期交由资质单位清运处置


（2）危险废物环境管理要求
危废暂存间设置明显警示标识，由专人管理，依据国家相关法律法规，危险废物需送至具有相关处置资质的单位进行处理。严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2010）、《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移联单管理办法》采用专用收集容器进行收集、贮存和管理。 
①危险废物收集要求 
项目危险废物的收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到包装桶或包装袋中，二是将已包装的危险废物集中到危废暂存间内。在危险废物的收集过程中，项目应采取如下污染防治措施：
1）危险废物的收集应根据危险废物产生工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
2）危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
3）危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套等。
4）危废废物应存放于符合国家标准的容器中，贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。
5）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备；应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存；收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。
6）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；应采用专用的工具，并填写厂内转运记录表；转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
②危险废物暂存 
1）厂区内所有危险危废收集后应暂存于危废暂存间内。
2）装载液态、半固态危险废物的容器内必须留足足够空间，容器顶部与液体表明之间留足100mm以上的空间。
3）贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，危险废物应储存在危废存放设施内，并按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置警示标志。性质不相容危废不能混放，应单独分区存放。
4）危险废物贮存设施内应设置照明设置和观察口。
5）危险废物存放间做好防雨、防风、防晒措施。地面不得有裂纹，对危废暂存间地面进行重点防渗，防渗性能等效于粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，达到危废存放防渗要求。
6）必须有泄漏液体收集装置，环评要求危险暂存间设置围堰，并配备备用容器及工具，并设有应急备用收集容器等防护设施；
7）危险暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 
8）应建立危险废物贮存的台帐制度，做好危险废物出入库交接记录。
9）危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性设置标志。
10）危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。
11）定期对危废包装容器及暂存设施进行检查，发现破损、应及时采取措施清理更换。
本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表：
表4-14 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	贮存场 所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危废
代码
	位置
	占地
面积
	贮存
方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	危废暂存间
	废机油
	HW08
	900-217-08
	厂区
东部
	10m2
	桶装
	1t/a
	12个月


③危险废物管理及转移登记 
项目日常运营中，不得将不相容的废物混合并存放，必须定期对危险废物包装容器和贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，各类危险废物的贮存不得超过 1 年。危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手，并严格落实以下要求： 
1）编制危险废物管理计划，管理计划应包括减少危废产生量和危害性的措施，危废贮存、处置措施的相关内容。管理计划应按要求上报环保主管部门备案；
2）严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，经批准后，按要求如实填写转移联单，并存档备查；
3）危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
4）危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由危废产生者保管；第二联由危废产生者交移出地环保部门；第三联由废物运输保存；第四联由处置工作人员保存；第五联由处置场工作人员交到接收地环保部门；
5）建立危险废物产生记录台账，定期核查自行贮存和处置的危险废物记录及相关证明材料，妥善保存规定期限内对危废转移联单及危废处置协议等相关资料。
综上所述，本项目产生的固废均得到合理处置，去向明确，不会造成二次污染，对周围环境造成影响可接受。
5、地下水环境
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，建设项目地下水环境影响评价类别分为四类。
表4-14 建设项目地下水环境影响评价分类
	       环评类别
行业类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	J 非金属矿采选及制品制造

	69、石墨及其他非金属矿物制品
	石墨、碳素
	其他
	Ⅲ类
	Ⅳ类


根据上表，本项目属于地下水环境影响评价Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价，本次只进行一般性分析。
本项目为砂石加工生产线项目，不包括砂石的开采，主要利用“乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目-土石方工程”原弃方堆放地可利用废弃物进行砂石加工，均为无毒无害物质，原料使用符合清洁生产要求，原料经过筛分、冲洗等工序后形成产品。通过对项目原辅材料及产品的理化性质分析可知，项目不涉及易燃易爆品、腐蚀品、剧毒化学品等危险化学品，其生产过程和产品储存、运输过程不会对地下水环境造成污染。
6、生态环境
（1）服务期内对影响分析
本项目位于乐山市沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团，项目所在区域人类活动频繁，周围无特殊生态敏感点，无需特殊保护的生态环境，项目营运期不涉及生态破坏，水土流失等生态影响，对当地生态环境影响可接受。
（3）服务期满后生态保护
本项目属于临时性项目，在对原弃方堆放地内弃方利用完后不再生产，设备全部拆除离场。由于弃方堆场所在地为工业用地，退役期后，该地应用作其他工业用途，因此不需要进行生态恢复，但仍需要对场地进行平整，防止造成水土流失。项目在退役后，不再产生废气、噪声、污水和固体废物对环境的不利影响，不会溢流潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害，项目原料来自于现场内堆存弃方，不涉及开采，退役期对环境影响较小。
7、清洁生产
清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对对人类健康和环境的危害。
本项目为砂石加工生产线项目，国家未发布行业清洁生产规范性文件和相关技术指南的建设项目，根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），本评价仅从资源能源利用、生产工艺和设备、生产过程、污染物产生、废物处理和综合利用、环境管理要求方面确定清洁生产指标和开展评价。
本项目清洁生产体现在以下几点：
（1）从原辅材料消耗可以看出，本项目的物耗、能耗水平较低。
（2）本项目生产过程使用能源为电能，故能源的选择符合清洁生产要求。
（3）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修正），本项目生产工艺和设备不属于其中的限制类及淘汰类，故生产工艺和设备属于允许类建设项目。
（4）本项目通过加强末端治理，减少污染物的排放。
（5）本项目环境管理规范科学，各污染物都得到了合理处置，对外环境影响较小。
工程通过对矿粉加工全过程的控制、资源、能源的合理配置，最大限度的将原料转化为产品，从生产工艺、生产管理、污染物末端治理等各环节均采取切实有效地措施，把污染控制在生产过程中，较好地贯彻了“节能、降耗、减污、增效”为目的的清洁生产原则，实现经济建设和环境保护的协调发展。
综上所述，项目的生产符合国家清洁生产政策要求。
8、环境风险
环境风险是指由自发的自然原因和人类活动引发的，并通过环境介质（水、空气等）传播的，能对人类社会和自然环境产生破坏、损害乃至毁灭性作用的不幸事件发生的概率及其后果，建设项目环境风险评价是指拟建项目在建设和运营期间发生的、可预测的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害物质、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有害有毒物质所造成的、对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出合理可行的防范、应急和减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
环境风险评价把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作的重点。环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价，环境风险评价关注点是事故对场界外环境的影响。
（1）风险识别
本项目风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。
物质风险识别范围：原辅材料、产品及生产过程中排放的“三废”污染物等。
生产设施风险识别范围：生产设备及环保设施等。
A、物质风险识别标准
本项目在砂石加工生产过程中会使用柴油，柴油从外单位购买，现用现购，不在厂区暂存，且本项目柴油最大用量为10t/a，不构成重大危险源，主要风险过程为卸油、加油过程。过程中可能导致环境风险事故的步骤有：
a.油品滴漏。加油时，若油管破裂、密封垫破损、接头、紧固螺栓松动等原因使油品泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。
b.静电起火。由于油管线无静电接地连接、油罐车无静电接地或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。
c.操作过程遇明火。在非密闭卸油、加油过程中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。
因此，项目应加强加油、卸油过程管理，严格按照操作规程、由柴油出售单位专人进行加油、卸油作业。
B、原辅材料及产品的危险性识别
本项目为砂石加工生产线项目，不包括砂石的开采，主要利用“乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目-土石方工程”原弃方堆放地内可利用废弃物进行砂石加工，均为无毒无害物质，原料使用符合清洁生产要求，原料经过筛分、冲洗等工序后形成产品。通过对项目原辅材料及产品的理化性质分析可知，项目不涉及易燃易爆品、腐蚀品、剧毒化学品等危险化学品，其生产过程和产品储存、运输过程不会对地下水环境造成污染。
C、生产装置的危险性识别
本项目设置表土临时堆场和产品堆场，堆存过程中，容易出现垮塌风险。表土堆场底四周底部应设置护坡围挡，防止水土流失；产品堆场四周应设置围挡，防止砂堆垮塌，亦可防止粉尘扩散。
（2）源项分析
由于项目涉及物料无腐蚀性和毒性等危害，不会对人员健康造成危害，因此确定本项目最大危险事故为污染物事故排放，即运营期间废水的事故排放，将对大渡河造成较大影响；生产过程中降尘设施出现故障造成粉尘的不达标排放。
（3）风险管理
①风险防范措施
禁止在厂区储存油料、进行车辆维修活动，加强柴油设备管理，避免柴油泄露。
加强设备管理，定期检修，保障设备正常运行；
对除尘设备定期进行检查，保证除尘设备的除尘效率，降低大气环境污染风险。
定期清理沉淀池内污泥，并定期检查其功能性，降低废水对环境的污染。同时应做好大暴雨天气沉淀池的防雨措施，避免废水外溢造成环境污染。
加强废水处理设施的检维修，保证废水处理设施的正常运行，严禁废水外排。砂石堆场不宜堆放过高，应及时清运砂石、加强管理、清气巡查，避免堆砂场垮塌风险。
生产废水泄露分析
本项目生产过程中产生的废水由沉淀池收集，污水收集池、轮胎冲洗沉淀池、初期雨水收集池等池体均采取一般防渗措施，正常情况下，不会发生破裂，造成废水泄露。最大可能出现的情形主要包括：①池体破裂造成废水下渗泄露，造成地下水和土壤环境污染；②在设施设备故障情况下，造成池体废水地表漫流至外环境造成地下水和土壤环境污染。
若发生池体破裂，应及时停止生产，并及时处理废水泄露情况。当生产废水沉淀池不能妥善的容纳、处理项目生产废水时，要求企业停止生产，待沉淀池恢复处理功能后，方可继续生产，以确保生产废水能够得到妥善的处理，循环利用，避免生产废水的直接外排。生产过程中定期清掏沉淀池底泥，杜绝废水事故性排放。
根据生态环境部《关于事故应急池建设方式及容积计算问题的回复》，本项目参考《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）计算事故应急池容积，具体如下：

式中：
V总——事故应急池总有效容积，m3；
(V1+V2+V3)max——对收集范围内不同装置分别计算(V1+V2+V3)，取其中最大值；
V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m³；储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应（塔）器或中间储罐计；本项目未设置物料罐，取0；
V2——火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防用水量，m³。本项目生产厂房火灾风险较小，不考虑消防废水量；
V3——发生事故时可以储存、转运到其他设施的事故排水量，m³。本项目取0；
V4——发生事故时必须进入事故排水收集系统的生产废水量，m³。本项目生产废水发生泄漏时，反应时间不超过1h。因此，V4取正常生产1h的废水量，即197.38m³；
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；本项目砂石生产线、物料堆场均搭设有顶棚，降雨通过截流沟导入雨水管网，本项目取0。
综上，本项目事故应急池有效体积V总=197.38m³。
为防止本项目生产废水泄露对外环境的影响，环评要求建设单位建设1座200m³事故应急池用于防范事故状态废水泄露。
②风险应急措施
企业应成立应急救援指挥小组。负责制定事故应急预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作。加强职工岗位培训，制定事故应急学习手册。发生事故后应及时通知相关部门（安全、环保等），针对事故类型采取合理的处置措施。综上所述，只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在设计、管理及运行中得到认真落实，上述风险事故隐患可降至最低。
③安全色、安全标记措施
安全色、安全标志均应符合国家有关标准的规定，安全标志应设在醒目与安全有关的地方，除临时安装标志外，不得设置在移动物体上。
④安全教育与培训措施
本项目应对员工坚持实施“继续教育”，使员工了解熟悉本行业的安全技术知识。通过继续教育，不断提高员工的综合素质，增强安全意识。重视以人为本，是企业经营工作实现本质安全的重要措施。
⑤应急预案
无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下：
A.确定救援组织、队伍和联络方式；
B.制定事故类型、队伍和联络方式；
C.配备必要的救灾防毒器具及防护用品；
D.岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估；
E.制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援；
F.当出现非正常工作时，恶臭超标的情况下，应及时上报维修，必要时要停产检修，及时通知周围农户。确保污染事故发生时，对周围环境的影响降到最小程度。并承担相应的污染事故责任。
一般应急预案如下表所示。
表4-15 一般应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：污染物事故排放

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备和器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划和救护、医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序
事故现场善后处理，恢复措施
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公共教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


综上所述，项目运营过程中风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安评报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，在得到安监、环保管理部门许可后再运营，其上述风险事故隐患可降至可接受水平。
（3）环境风险评价结论
综上所述，项目运营过程中风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，在得到安监、环保管理部门许可后再运营，其上述环境风险可控。本项目环境风险简单分析内容详见表4-25：
表4-16 项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目

	建设地点
	四川省乐山市沙湾区嘉农镇王场村民生不锈钢产业园嘉农组团

	地理坐标
	经度：103.5861°，纬度：29.4815°

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为生产期间产生的废气、废水，主要分布在生产车间

	环境影响途径及危害后果
	运营期间废水的随意排放，将对大渡河造成较大影响；生产过程中降尘设施出现故障造成粉尘的不达标排放，对周围环境造成严重影响。

	风险防范措施要求
	禁止在厂区储存油料、进行车辆维修活动，加强柴油设备管理，避免柴油泄露。
加强设备管理，定期检修，保障设备正常运行；
对除尘设备定期进行检查，保证除尘设备的除尘效率，降低大气环境污染风险。
定期清理浓密罐内污泥，并定期检查其功能性，降低废水对环境的污染。同时应做好大暴雨天气沉淀池的防雨措施，避免废水外溢造成环境污染。
加强废水处理设施的检维修，保证废水处理设施的正常运行，严禁废水外排。
砂石堆场不宜堆放过高，应及时清运砂石、加强管理、清气巡查，避免堆砂场垮塌风险。

	填表说明
	/


9、环境正效应分析
原弃方堆放地未进行生态恢复，弃方为裸露状态，容易造成水土流失，且堆渣造成所在场地不能作其他用途。项目建成后，对弃方进行废物再利用，弃渣消耗完后土地回归平整，能有效减少水土流失，且方便土地用于其他用途，对环境具有正效应。
10、项目环保治理投资估算
本项目建设总投资7000万元，项目环保投资预计为196万元，占项目总投资的2.8%，项目环保设施及投资详如下表所示。
表4-17 项目环保投资一览表  单位：万元
	项目
	环保建设规模
	投资额
（万元）

	运营期
	废水
治理
	洗砂废水
	设置1个浓密罐，对废水实施沉淀后循环使用，不外排
	45.0

	
	
	车辆冲洗废水
	
	

	
	
	洒水降尘用水
	直接进入产品或蒸发损失，不外排
	/

	
	废气
治理
	投料粉尘
	地坑投料，洒水降尘
	10.0

	
	
	破碎、筛分粉尘
	物料冲水湿润、洒水降尘、厂房封闭
	30.0

	
	
	成品堆场粉尘
	洒水降尘，设置围挡、加盖防尘网、出入车辆冲洗
	30.0

	
	
	道路粉尘
	洒水降尘、车辆加盖篷布、道路及场地硬化，出入车辆冲洗
	32.0

	
	噪声
治理
	设备噪声
	主要生产设备位于厂房内，设置基础减震
	10.0

	
	固体废物治理
	生活垃圾
	收集后交由当地环卫部门统一处理
	4.0

	
	
	浓密罐污泥
	经压滤机压滤脱水后按政府要求堆放至指定地点
	15.0

	
	
	设备检修废油
	暂存于危废暂存间，定期交由资质单位清运处置
	5.0

	
	地下水、土壤污染防治
	分区防渗
	轮胎冲洗沉淀池、污水收集池、初期雨水收集池、生产车间等区域采取一般防渗，其余采取简单防渗
	7.0

	
	风险防范
	定期巡查、加强挖采区、堆砂场风险监控；300m³初期雨水收集池兼作事故池；加强设施设备维护保养等
	8.0

	合计
	196.0


11、环境保护竣工验收
该项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。
验收的程序和要求：建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可委托有能力的技术机构编制。建设单位和受委托的技术机构之间的权利和义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏所需的装置、设备、监测手段和工程设施等。
验收工作组及验收意见：由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）编制机构等单位代表和专业技术专家组成，代表范围和人数自定。验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
验收公示：除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：
（一）建设项目配套建设的环境保护设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；
（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；
（三）验收报告编制完成后的5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延长，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。



[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	投料无组织粉尘
	颗粒物
	地坑投料，洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）

	
	破碎、筛分无组织粉尘
	
	湿法作业，洒水降尘，厂房封闭
	

	
	堆场无组织粉尘
	
	洒水降尘、围挡、覆盖防尘网，车辆冲洗
	

	
	道路无组织粉尘
	
	路面硬化、洒水、车辆减速、车辆冲洗
	

	
	车辆尾气
	CO、NOx、SO2
	使用排放达标机械
	/

	
	洗砂废水
	SS
	设置导流沟及管道，将废水导流至污水收集池，再通过浓密罐处理后，进入清水池，回用于生产，不外排。
	

	
	车辆冲洗废水
	
	
	

	
	生活污水
	CODCr、SS、BOD5、NH3-N
	依托附近既有污水处理设施处理
	/

	声环境
	生产车间
	设备噪声
	主要生产设备位于厂房内，设置基础减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理；浓密罐污泥经压滤机压滤脱水后按政府要求堆放至指定地点；设备检修废油暂存于危废暂存间，定期交由资质单位清运处置

	土壤及地下水
污染防治措施
	本项目为砂石加工生产线项目，不包括砂石的开采，主要利用“乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目-土石方工程”原弃方堆放地内可利用废弃物进行砂石加工，均为无毒无害物质，原料使用符合清洁生产要求，原料经过筛分、冲洗等工序后形成产品。通过对项目原辅材料及产品的理化性质分析可知，项目不涉及易燃易爆品、腐蚀品、剧毒化学品等危险化学品，其生产过程和产品储存、运输过程不会对地下水环境造成污染。

	生态保护措施
	本项目为新建项目，项目建设运营将对当地生态造成一定影响。但是，项目所在地为工业用地，现主要为荒地，且该区域人类活动频繁区域，无珍稀动植物分布。因此，从总体上讲，本项目的建设对当地生态环境影响较小。

	环境风险
防范措施
	禁止在厂区储存油料、进行车辆维修活动，加强柴油设备管理，避免柴油泄露。
加强设备管理，定期检修，保障设备正常运行；
对除尘设备定期进行检查，保证除尘设备的除尘效率，降低大气环境污染风险。
定期清理浓密罐内污泥，并定期检查其功能性，降低废水对环境的污染。同时应做好大暴雨天气沉淀池的防雨措施，避免废水外溢造成环境污染。
加强废水处理设施的检维修，保证废水处理设施的正常运行，严禁废水外排。
砂石堆场不宜堆放过高，应及时清运砂石、加强管理、清气巡查，避免堆砂场垮塌风险。

	其他环境
管理要求
	（1）本项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
（2）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属“三十九、废弃资源综合利用业 42”中“非金属废料和碎屑加工处理 422”，实行简化管理，建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前申领排污许可证。
（3）项目竣工环境保护验收：本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制验收监测报告。
（4）营运期加强环境管理，监督落实废水、废气、固体废物、噪声治理、地下水防渗等各项环保措施，定期对设备设施进行保养检修，及时发现并阻止污染物跑、冒、滴、漏现象，消除事故隐患，杜绝事故排放。



六、结论
	本次评价认为“乐山市沙湾区铜河资源绿色建材加工厂项目”符合国家有关产业政策和当地规划，选址合理，贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则；项目采取的污染防治措施技术经济可行、措施有效，完全能实现达标排放；影响分析预测表明，项目建设不会对拟建区域环境质量产生明显影响，能维持环境类（级）别质量现状、并满足规定的环境功能区划要求，其环境影响可接受；项目采取的环境风险防范和事故应急措施可行、项目环境风险处于可接受。从环境保护角度出发，项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	12.71t/a
	
	
	12.71t/a
	+12.71

	废水
	生产废水
	
	
	0m3/d
	
	
	0m3/d
	0

	
	生活污水
	
	
	2.1m3/d
	
	
	2.1m3/d
	+2.1

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	
	
	0.33t/a
	
	
	0.33t/a
	+0.33

	
	浓密罐污泥
	
	
	6.55万t/a
	
	
	6.55万t/a
	+6.55万

	危险废物
	设备检修废油
	
	
	0.1t/a
	
	
	0.1t/a
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
—  77  —
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