附件1
沙湾区轸溪镇寨子村2026年特色旅居村以工代赈项目租购聘内容
	方式
	类别
	品种
	单位
	数量
	规格要求和基本条件
	控制价（元）
	备注
	投标保证金

	采购
	批量采购
	碎石
	m³
	按实际用量
	碎石粒径1-3cm。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证，开票。
	93
	元/m³
	单独报价
	估算价的2%（4万元）

	
	
	米石
	m³
	按实际用量
	厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证，开票。
	93
	元/m³
	单独报价
	

	
	
	中(粗)砂
	t
	按实际用量
	水洗砂或机制砂，厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。开票、含运输到项目现场（运输范围：以轸溪镇寨子村村委会为中心10km范围内）。
	100
	元/t
	单独报价
	

	
	
	42.5R级水泥
	t
	按实际用量
	要求使用旋窑道路硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或旋窑硅酸盐水泥，水泥等级为42.5号，水泥28天龄期的抗压强度不小于42.5Mpa，28天龄期的抗折强度不小于6.5Mpa。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的水泥品质试验报单及合格证等证明。开票、含运输费到项目现场（运输范围：以轸溪镇寨子村村委会为中心10km范围内）。
	360
	元/t
	单独报价(如遇水泥集中调价涨跌超过5%在合同中约定按规定调价）
	估算价的2%（2万元）

	
	
	零星采购
	-
	按实际用量
	供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证，具备广告制作、广告设计、办公设备销售、电子产品销售、五金产品批发、日用品销售、服装服饰零售、机械电气设备销售、通讯设备销售、文化用品设备出租、建筑装饰材料销售、电气设备修理、化工产品销售(不含许可类化工产品)、日用百货销售、五金产品零售、通讯设备修理、(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售;印刷品装订服务:文件、资料等其他印刷品印刷资质。开票。
	按实结算
	-
	[bookmark: _GoBack]比选确定供应商
	无需缴纳

	
	运输
	运输服务
	m³
	按实际用量
	运输碎石、米石到项目现场（以轸溪镇寨子村村委会为中心：国省干道25km、村道10km范围内）。有营业执照，具备普通货物道路运输资质，开票。
	60
	元/m³
	单独报价
	估算价的2%（1.5万元）

	
	保险
	不记名团体险
	份
	1
	不记名团体险。
保障内容（意外身故60万，意外残疾60万，意外医疗6万，意外住院津贴100元/天）
	23000
	元
	免安监2人、医疗免赔100后80%赔付，投保年龄16-75岁。
	无需缴纳

	租用
	机械机具
	60型号挖掘机
	辆
	按实
	60型号挖掘机，设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资)
	130（破碎160）
	元/小时
	
	估算价的2%（2万元）

	
	
	120-150型号挖掘机
	辆
	按实
	120-150型号挖掘机，设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资)
	150（破碎180）
	元/小时
	
	

	
	
	220-250型号挖掘机
	辆
	按实
	220-250型号挖掘机，设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资)
	210（破碎270）
	元/小时
	
	

	
	
	装载机
	辆
	按实
	20装载机；设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资)
	80
	元/小时
	
	

	
	
	中型自卸货车
	辆
	按实
	中型自卸货车；设备完好；(含油费、税费。不含机械操作手工资)
	800
	元/台班
	一台班8小时
	

	聘用
	公司
	监理公司
	-
	1
	1.运营情况、公司信誉良好，具有公路工程相关监理资质，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，已完成不少于1个类似公路工程监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工监理经验的监理单位。
2.负责指导项目全过程监理工作。
3.对工程质量负总责，公路质量验收合格。
	160000
	包干（开工到完工）
	工程最终验收合格后进行支付
	估算价的2%（0.5万元）

	
	个人
	施工管理员
	人
	1
	1.个人征信良好，有工程项目施工管理经验，压证到场开展工作。具备二级建造师注册证书、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。
2.负责指导项目全过程施工管理工作
3.对工程施工管理负总责
4.户籍所在地在沙湾区内，本村者优先
	8000
	元/月
	单独报价
	无需缴纳

	
	个人
	档案管理员
	人
	1
	1.个人征信良好，有责任心，有档案管理经验。全日制本科，学士学位证，具备初级会计师证
2.负责项目全过程档案管理工作
3.户籍所在地在沙湾区内，本村者优先
	8000
	元/月
	单独报价
	无需缴纳



